[main]
count=15

t1=На каком уровне сети TCP/IP используется IP адрес?
c1=5
a11=На прикладном
a12=На канальном
a13=На физическом
a14=На сетевом
a15=На тронспортном

t2=Функции протокола IP:
c2=6
a21=Определяет базовый элемент передачи данных-дейтаграмму, её формат, значение полей в заголовке
a22=Проводит Фрагментацию дейтаграммы и её сборку
a23=Выполняет ненадежную домтавку дейтаграммы получателю
a24=Разделение каналов связи
a25=Работу по обсуждению установленных соединений
a26=Обеспечение установленного приоритета пользователей и соответствующего уровня безопасности

t3=Какую длину имеет IP адрес?
c3=5
a31=2 байта
a32=4 байта
a33=6 байт
a34=8 байт
a35=10 байт

t4=Что называют дейтаграммой?
c4=5
a41=Запись о состоянии протокола
a42=Видео передача
a43=Аудио передача
a44=Блоки для передачи данных
a45=Сообщение

t5=К какому классу относится сеть, если в сети такие IP адреса 128.10.2*?
c5=5
a51=A
a52=B
a53=C
a54=D
a55=E

t6=Выберите IP адреса, принадлежащие к классу D:
c6=5
a61=224.0.0.1
a62=128.10.152.23
a63=192.168.225.68
a64=229.255.255.35
a65=237.13.0.13

t7=Какой класс зарезервирован для будущего применения?
c7=5
a71=D
a72=F
a73=B
a74=E
a75=нет класса

t8=В сети A число узлов может быть:
c8=5
a81=от 1 до 85
a82=от 1 до 196
a83=от 1 до 15
a84=от 1 до 126
a85=от 1 до 224

t9=Назначение протокола UDP?
c9=5
a91=Протокол пользовательских дейтаграмм
a92=Протокол управления передачей
a93=Протокол обмена управляющими сообщениями
a94=Протокол разрешения адреса
a95=Протокол реального времени

t10=Назначение протокола TCP?
c10=5
a101=Протокол резервирования ресурсов
a102=Протокол обмена управляющими сообщениями
a103=Протокол разрешения адреса
a104=Протокол реального времени
a105=Протокол управления передачей

t11=Функции протокола TCP?
c11=5
a111=Прередача необходимых данных
a112=Поддерживание достоверности данных при передаче
a113=Управление потоком данных
a114=Обеспечение логической адресации устройств в сети
a115=Реализация поддержки маршрутизации

t12=Что задает поле маркера в протоколе RTP в случае видео?
c12=5
a121=Формат данных
a122=Порядковый номер
a123=Конец кадра
a124=Начало речи
a125=Момент времени

t13=Укажите основные компоненты сети Н.323
c13=5
a131=Терминал Н.323
a132=Шлюз
a133=Контроллер зоны (gatekeeper)
a134=Сеть ТфОП
a135=Сервер многосторонней конференции (MCU)

t14=Какой стандарт определяет сетевые компоненты, протоколы и процедуры, позволяющие организовать мультимедиа связь в пакетных сетях?
c14=4
a141=Q.931
a142=H.245
a143=H.323
a144=H.225.0

t15=Протокол управления Н.245 обеспечивает:
c15=5
a151=Согласование возможностей компонентов
a152=Установление и разрыв логических каналов
a153=Передачу необходимых данных
a154=Управление потоком (загрузкой канала)
a155=Разделение каналов связи