### MST

Блок окончания секции мультиплексирования MST (Multiplex Section Termination) обеспечивает комплектование MSOH на передаче и распаковку на приеме. В нем происходит контроль ошибок передачи в секции мультиплексирования, управление автоматическим переключением на резервную секцию, передача данных сети управления (байты D4-D12) через линию P к и от MSF, служебная связь (байт E2) через линии U2 к и от OHA, управление синхронизацией (байт S1) по линии Y от и к SETS, сообщение об ошибках, имеющих место на удаленной стороне секции. Через линию S3 в MST контролируются функции оборудованием управления SEMF.
Назад