Повышение структурной надёжности сетей между заданными пунктами достигается применением следующих мер:

· выбором аппаратуры или линий с повышенной надёжностью (например, переход от воздушных линий к кабельным), что позволяет повысить надёжность отдельных рёбер сети;

· применение резерва по каналам, трактам или линиям на отдельных участках сети, что также приводит к повышению надёжности рёбер;

· применением резервных обходных путей (в режиме горячего резерва), что эквивалентно увеличению числа независимых путей, которые могут быть использованы для связи;

· устройством «перемычек» - поперечных соединений между существующими путями, что эквивалентно увеличению числа зависимых путей;

· организации службы контроля и восстановления, в том числе, например, использование передвижных радиорелейных линий для организации обходов повреждённых участков, перекроссировок и других мер, позволяющих временно восстановить связь;

· созданием соответствующей системы управления разных уровней, обеспечивающий оперативное переключение каналов и трактов, перераспределение и ограничение потоков сообщений.

Выбор той или иной меры определяется требованиями к надёжности и допустимому времени прерывания в связи, а также соотношением затрат. В практике используются, как правило, сочетание указанных мер.

# НАЗАД