## 4. Сигнальные коды

В таблицах 1-7 приведены сигнальные коды, которые используются в лабораторной работе :
для передачи линейных сигналов:

- одночастотный сигнальный код передачи сигналов;
- сигнальный код передачи сигналов по 2-м выделенным сигнальным каналам.

для передачи сигналов управления:

- код "2 из 6"

Таблица 1 – Сигнальный код передачи линейных сигналов по междугородной сети при сигнализации на частоте
2600 Гц
Сигналы | Конструкция сигналов | Длительность, мс
--- | --- | ---
| В прямом направлении
Занятие | Один импульс | 200±5
Повторный вызов | Серия импульсов | Импульс 200±5 Пауза 100±5
Разъединение | Непрерывный сигнал до получения сигнала освобождения | Минимальная длительность 550-850
| В обратном направлении
Абонент свободен | Непрерывный сигнал до ответа | Не менее 195
Ответ | Прекращение сигнала “абонент свободен” | ————
Отбой | Серия импульсов | Импульс 200±5 Пауза 100±5
Повторный ответ | Прекращение сигнала “отбой” | ————
Занято | Два импульса | Импульс 200±5 Пауза 100±5
Освобождение | Непрерывный сигнал до прекращения сигнала “разъединение” | 100-150
Блокировка | Непрерывный сигнал до конца блокировки (со снижением уровня на 3 дБ) | ————

Таблица 2 – Одночастотный сигнальный код линейных сигналов, передаваемых по ЗСЛ внутризоновой сети при сигнализации на частоте 2600 Гц
Сигналы | Конструкция сигналов | Длительность, мс
--- | --- | ---
| В прямом направлении
Занятие | Один импульс | 200±5
Набор номера | Серия импульсов | Импульс 30-105 Пауза 32-85 (при n=7-13 имп/с)
Разъединение (отбой аб. А) | Непрерывный сигнал до получения сигнала освобождения | 770±150
| В обратном направлении
Запрос АОН | Один импульс | 200±5
Снятие запроса | Два импульса | Импульс 200±5 Пауза 100±5
Ответ | Один импульс | 200±5
Отбой аб. Б | Серия импульсов | Импульс 200±5 Пауза 100±5
Занято | Два импульса | Импульс 200±5 Пауза 100±5
Освобождение | Непрерывный сигнал до прекращения сигнала разъединения | ————
Блокировка | Непрерывный сигнал до конца блокировки | ————

Таблица 3 – Одночастотный сигнальный код линейных сигналов, передаваемых по СЛМ внутризоновой сети сигнализации на частоте 2600 Гц
Сигналы | Конструкция сигналов | Длительность, мс
--- | --- | ---
| В прямом направлении
Занятие | Один импульс | 200±5
Набор номера 1. Декадный 2. Многочастотный | Серия импульсов | Импульс 40-60 Пауза 40-60 (n=9-11 имп/с) код “2 из 6”
Повторный вызов, сброс | Серия импульсов | Импульс 200±5 Пауза 100±5
Разъединение (отбой аб. А) | Непрерывный сигнал до получения сигнала освобождения | 770±150
| В обратном направлении
Абонент свободен | Непрерывный сигнал до ответа | 200±5
Ответ | Прекращение сигнала “абонент свободен” | ————
Отбой аб. Б | Серия импульсов | Импульс 200±5 Пауза 100±5
Повторный ответ | Прекращение сигнала “отбой” | ————
Занято | Два импульса | Импульс 200±5 Пауза 100±5
Освобождение | Непрерывный сигнал до прекращения сигнала разъединения | ————
Блокировка | Непрерывный сигнал до конца блокировки | ————

Таблица 4 – Сигнальный код передачи линейных сигналов по ЗСЛ при сигнализации по двум выделенным сигнальным каналам
Линейные сигналы | Направление передачи
--- | ---
прямое | обратное
1СК 2СК | 1СК 2СК
1. Контроль исходного состояния (освобождение) | 1 1 | 0 1
2. Занятие 1 этап 2 этап (подтверждение) | 1 0 1 0 | 0 1 1 1
3. Набор номера вызываемого абонента (декадный код) | 1/0/1 0 | 1 1
4. Ответ (запрос АОН) | 1 0 | 1 0
5. Снятие запроса | 1 0 | 1 1
6. Абонентская линия или соединительные пути заняты | 1 0 | 0 0
7. Отбой вызванного абонента | 1 0 | 0 0
8. Разъединение | 1 1 | Х Х
9. Блокировка | 1 1 | 1 1

Х – любое состояние

Таблица 5 – Сигнальный код передачи линейных сигналов по СЛМ при сигнализации по двум выделенным сигнальным каналам
Линейные сигналы | Направление передачи
--- | ---
прямое | обратное
1СК 2СК | 1СК 2СК
1. Контроль исходного состояния (освобождение) | 1 1 | 0 1
2. Занятие 1 этап 2 этап (подтверждение) | 1 0 1 0 | 0 1 1 1
3. Номер вызываемого абонента | 1/0/1 0 | 1 1
4. Абонент свободен или отбой вызванного абонента | 1 0 | 1 0
5. Посылка вызова | 1/0/1 0 | 1 0
6. Ответ | 1(0) 0 | 1 1
7. Занятость абонентской линии или соединительных путей | 1 0 | 0 0
8. Разъединение на любом этапе | 1 1 | Х Х
9. Блокировка | 1 1 | 1 1

Х – любое состояние

Таблица 6 – Сигнальный код передачи сигналов по каналам междугородной телефонной сети (МТС) одностороннего использования при сигнализации 2ВСК
Линейные сигналы | Направление передачи | Примечание
--- | --- | ---
прямое | обратное
1СК 2СК | 1СК 2СК
1. Контроль исходного состояния | 1 1 | 0 1 |
2. Занятие | 1 0 | 0 1 |
3. Подтверждение занятия | 1 0 | 1 1 |
4. Сигналы управления МЧК (импульсный пакет) | 1 0 | 1 1 | пакет (Ka, (Es), Nb,Ki) код (2 из 6)
5. Вызываемый абонент свободен | 1 0 | 1 0 |
6. Вызываемый абонент занят | 1 0 | 0 0 |
7. Вызов | 1/0/1 0 | 1 0 |
8. Ответ | 1(0) 0 | 1 1 |
9. Отбой вызываемого абонента | 1(0) 0 | 1 0 |
10. Разъединение на любом этапе | 1 1 | Х Х |
11. Освобождение | 1 1 | 0 1 |
12. Блокировка | 1 1 | 1 1 |

Х – любое состояние

Таблица 7 – Сигнальный код “2 из 6” для многочастотного способа передачи сигналов управления
Сигнал | Значение сигнала
--- | ---
в прямом направлении | в обратном направлении
1 | цифра 1 | запрос на передачу 1-й цифры, начало передачи инф-ии о номере с 1-го знака
2 | цифра 2 | запрос на передачу следующей цифры
3 | цифра 3 | запрос на повторение предыдущей переданной цифры
4 | цифра 4 | сигнал конца установления соединения
5 | цифра 5 | сигнал разъединения
6 | цифра 6 | запрос на повторение информации принятой с искажением
7 | цифра 7 | сигнал отсутствия свободных соединительных путей
8 | цифра 8 | запрос на передачу номера вызываемого абонента декадным кодом, начиная с первой цифры
9 | цифра 9 | запрос на передачу следующей, а затем остальных цифр номера декадным кодом
10 | цифра 0 | запрос на повторение предыдущей переданной цифры и затем остальных цифр номера декадным кодом
11 | резерв | запрос на передачу типа вызова и категории приоритета
12 | подтверждение о приеме обратных сигналов: 4,5,8-10 из М | резерв
13 | запрос на повторение сигнала, если сигнал был принят с искажением | резерв
14 | обозначение автоматического междугородного соединения при взаимодействии с АМТС по СЛМ | резерв
15 | обозначение установленного телефонистом соединения при взаимодействии с АМТС по СЛМ | сигнал отсутствия приема частотной информации

СОДЕРЖАНИЕ