### 2.7 Стандарт H.323

Набор рекомендаций МСЭ – Т H.323 определяет сетевые компоненты, протоколы и процедуры, позволяющие организовать мультимедиа – связь в пакетных сетях, в том числе в ЛВС Ethernet. Они определяют порядок функционирования абонентских терминалов в сетях с разделяемым ресурсом, не гарантирующих качества обслуживания QoS. H.323 – совместимые устройства могут применяться для телефонной связи (IP - телефония), передачи звука и видео (видеотелефония), а также звука, видео и данных (мультимедийные конференции).
В связи с появлением множества аппаратно – программных средств организации телефонной связи по протоколу IP потребовалось внести изменения в спецификации H.323, так как эти средства за частую оказывались не совместимыми друг с другом. В частности, понадобилось обеспечить взаимодействие телефонных устройств на базе ПК и обычных телефонов для сетей, функционирующих по принципу коммутации каналов. Вторая версия H.323, учитывающая новые требования, была принята в январе 1998 года.
В настоящее время готовится следующая версия стандарта. В ней будут описаны создание пакетных сетей факсимильной связи и организация связи между H.323 – шлюзами. Речь идёт и о функциях, распространённых в современной телефонии, включая уведомление о поступлении второго вызова и режим справки. Некоторые компании добиваются включения в H.323 поддержки мультимедиа – возможностей, основанных на предложенном IETF протоколе SIP. Помимо «телефонных» функций новая версия будет дополнена средствами, позволяющими учитывать параметры сеансов для целей тарификации, а также поддержкой каталогов – вместо цифровых IP – адресов можно будет пользоваться именами абонентов.
Стандарт H.323 входит в семейство рекомендаций H.32x, описывающих порядок организации мультимедиа – связи в сетях различных типов:
1) H.320 – узкополосные цифровые коммутируемые сети, включая ISDN;
2) H.321 – широкополосные сети ISDN и ATM;
3) H.322 – пакетные сети с гарантированной полосой пропускания;
4) H.324 – телефонные сети общего пользования.
Одна из основных целей разработки стандарта H.323 – обеспечение взаимодействия с другими типами сетей мультимедиа – связи. Данная задача реализуется с помощью шлюзов, осуществляющих трансляцию сигнализации и форматов данных. Стандарт H.323 позволяет создать надёжные решения для организации коммуникаций по надёжным сетям с переменной задержкой. При условии соответствия стандарту устройства с различными возможностями могут и взаимодействовать друг с другом. Например, терминалы с видеосредствами могут участвовать в аудиоконференции. В совокупности с другими стандартами МСЭ – Т на мультимедийную связь и телеконференций рекомендации H.323 применимы для любых видов соединений – от многочисленных до соединений «точка – точка».
Стандарт H.323 определяет также порядок взаимодействия с оконечными устройствами других стандартов. Наиболее часто такая задача возникает при сопряжении телефонных сетей с коммутацией пакетов и коммутацией каналов. Сети стандарта H.323 совместимы и с другими типами H.32x – сетей. Межсетевое взаимодействие различных H.32x – сетей определяет рекомендация H.246. На следующем этапе развития IP – телефонии к спецификациям H.323 соответствующим нижним уровням ЭМВОС, будут добавлены новые. Они зафиксируют возможности обеспечения классов (class – of – service, CoS) и качества обслуживания (quality – of – service, QoS), то есть услуг, относящихся, соответственно, ко второму (канальному) и третьему (сетевому) уровням.