Содержание | Введение | Часть 1 | Часть 2 | Тест

# 1. Система нумерации

## 1.1 Основные понятия и определения

Телефонные сети отличаются необычайной сложностью. Процесс установления соединения на коммутируемой телефонной сети между вызывающим и вызываемым абонентами возможен только, если каждой абонентской линии ( АЛ ) присвоен цифровой адрес.

Система цифровых адресов абонентских линий называется системой нумерации телефонной сети.

Система нумерации – это система знаков ( цифр или букв ), используемых вызывающими абонентами при автоматической телефонной связи.

К единой системе нумерации предъявляются следующие основные требования:

- отсутствие одинаковых ( совпадающих ) номеров абонентских линий на единой сети;

- минимальная значность номера;

- неизменяемость системы нумерации в течение длительного времени;

- достаточные запасы емкости нумерации с учетом развития местных, зоновых и междугородной сетей;

- простота структуры номера, облегчающая его запоминание и пользование связью абонентами

Система нумерации может создаваться для местных, зоновых и общегосударственной сетей.

Каждая городская или сельская, т.е. местная телефонная, сеть имеет свою нумерацию. Число знаков местного абонентского номера, набираемого на местной сети, зависит от ее емкости. При объединении же местных сетей в единую сеть страны каждой из этих сетей должен быть присвоен специальный номер – междугородный код местной сети, отличающий ее от других местных сетей. В этом случае междугородный абонентский номер вызываемого абонента будет состоять из междугородного кода местной сети и местного абонентского номера.

Междугородный код может быть присвоен не каждой местной сети, а нескольким местным сетям, расположенным на определенной территории, которая в данном случае образует зону нумерации, а сеть на этой территории называется зоновой.

В пределах зоновой сети должна быть разработана также единая система нумерации. В этом случае на зоновой сети не должно быть одинаковых совпадающих зоновых абонентских номеров.

Чтобы это осуществить, каждой местной сети в зоне нумерации или части этой сети, например, район АТС, присваивается свой номер – внутризоновый код ( ab ). В этом случае при создании зон нумерации на территории страны междугородный абонентский номер будет состоять из междугородного кода АВС ( кода зоны ), внутризонового кода ab ( кода местной сети или части внутри зоны ) и местного абонентского номера.

Междугородный код местным сетям рекомендуется присваивать для стран с небольшой территорией. Для стран со значительной территорией применяют систему зоновой нумерации.

Поскольку коммутируемая сеть страны является частью всемирной сети, система нумерации внутри страны должна быть подчинена рекомендации МККТТ о создании всемирной нумерации. Для осуществления междугородной связи перед национальным ( междугородным ) абонентским номером должен набираться еще код вызываемой страны или международный код ( α, αβ, αβγ ).

Структура сети является наиболее изменяемой частью системы автоматизации страны. Она должна быть настолько гибкой, чтобы в любой момент она могла отвечать требованиям максимальной экономичности при наивысшем качестве обслуживания абонентов. Система нумерации, наоборот, должна быть наиболее постоянной частью системы автоматизации: для облегчения пользования связью абоненты должны привыкнуть к определенной системе нумерации, справочные книги кодов городов и стран часто менять не желательно. Кроме того, система и оборудование управления соединением должны разрабатываться для определенной системы нумерации, поэтому даже небольшие ее изменения привели бы к необходимости изменения оборудования на станциях и в узлах автоматической коммутации. Устанавливая единые принципы системы всемирной автоматической телефонной связи, МККТТ рекомендует разрабатывать национальные системы нумерации на 50 лет, не внося в них в течение этого периода каких-либо существенных изменений.

С учетом рекомендации МККТТ для системы нумерации России установлены следующие понятия: код внутризоновый, междугородный и международный; индекс ( внутризоновый, междугородный и международный ).

Содержание и определение этих понятий следующее:

- Внутризоновый код – комбинация цифр, характеризующая местную сеть ил часть местной сети ( например, 100-тысячный район городской телефонной сети ) в пределах зоны нумерации.

- Междугородный код – комбинация цифр, которая характеризует вызываемую зону нумерации ( или местную сеть, если в стране нет зон нумерации ).

- Международный код – комбинация одной, двух или трех цифр, характеризующая вызываемую страну.

- Местный абонентский номер – комбинация цифр, которая набирается вызывающим абонентом для соединения с другим абонентом одной и той же местной сети. В состав местного абонентского номера входит код станции местной сети и станционный абонентский номер.

- Зоновый абонентский номер – комбинация цифр, которая набирается для соединения с абонентом другой местной сети, находящейся в той же зоне нумерации. Он состоит из внутризонового кода и местного абонентского номера.

- Междугородный абонентский номер – комбинация цифр, которая набирается для установления соединения с абонентом своей страны, но за пределами своей местной или зоновой сети. Междугородный абонентский номер состоит из междугородного кода и зонового абонентского номера.

- Международный абонентский номер – комбинация цифр, которая набирается для установления соединения с абонентом другой страны. Международный абонентский номер состоит из международного кода и междугородного номера вызываемого абонента.

Если для вызова одного и того же абонента при местной, зоновой, междугородной и международной связи используются абонентские номера с различным числом знаков, то для обозначения вида связи, которой будет пользоваться абонент, перед абонентским номером должен быть набран индекс вида связи.

- Внутризоновый индекс – цифра или комбинация цифр, которая набирается вызывающим абонентом для выхода за пределы своей местной сети, но в пределах своей зоны нумерации. Обозначим его буквой S.

- Междугородный индекс – цифра или комбинация цифр, которую набирает вызывающий абонент для выхода за пределы своей нумерации ( или своей местной сети, если в стране нет зон нумерации ), но в пределах своей страны. Обозначим его буквой m.

- Международный индекс – цифра или комбинация цифр, которую набирает вызывающий абонент для выхода к исходящей международной станции своей страны. Обозначим его буквой n.

Для передачи на телефонную станцию необходимой информации о номере вызываемого абонента используются дисковые или кнопочные номеронабиратели телефонного аппарата. Для облегчения пользования автоматической телефонной связью МККТТ установил, что расположение цифр и букв на номеронабирателях телефонных аппаратов во всех странах должно соответствовать рисунку 2.1 и 2.2. При разработке новых систем нумерации рекомендуется использовать для абонентских номеров только цифры.

Рисунок 2.1 – Размещение знаков на дисковом номеронабирателе, рекомендованное МККТТ

Рисунок 2.1 – Рекомендованное МККТТ расположение знаков на кнопочном номеронабирателе «4×3» (a), «6×2» (б), «4×4» (в). Дополнительные кнопки «звезда» (*), квадрат (#), A, B, C и D предусмотрены для специальных операций: повторного вызова, подключения управляющего устройства ( например, регистр ) или телефонистки, переключения вызова на другой номер соответственно

## 1.2 Виды системы нумерации при междугородной телефонной связи

Различают два вида нумерации: закрытые и открытые.

Если в стране имеются зоны нумерации, а для междугородной, зоновой и местной связи с вызываемым абонентом используется один и тот же абонентской номер, то такая система нумерации называется закрытой.

В стране, где нет зон нумерации, при закрытой системе один и тот же номер вызываемого абонента набирается и при местной, и при междугородной связи.

Если же для междугородной связи используется междугородный номер, для зоновой связи – зоновый номер, а для местной связи – местный абонентский номер, то такая система нумерации называется открытой.

Могут быть и комбинированные открыто-закрытые системы нумерации.

В странах, где не существует зона нумерации и междугородная сеть соединяет непосредственно местные сети, при открытой нумерации для местной связи используется сокращенный местный номер, а междугородный код не набирается. При закрытой системе нумерации номер вызываемого абонента не зависит от вида связи – междугородной, зоновой ( или местной ), что упрощает для абонентов пользование различными видами связи путем набора одного и то-го же номера. При закрытой системе нумерации зоновый и междугородный индексы не нужны. Недостатками такой системы являются набор лишних знаков при местной и зоновой связи и усложнение по этой причине оборудования телефонных станций. Поэтому закрытые системы нумерации на национальных сетях не находят широкого применения. Они могут использоваться только для стран с небольшой территории или на местных и зоновых сетях.

Открытые системы нумерации для междугородной связи применяют с переменным и постоянным междугородными кодами.

Если междугородный код изменяется в зависимости от того, по какому пути или из какого пункта сети устанавливается соединение, то такая система нумерации называется системой с переменным кодом.

Если же для соединения с абонентом определенного пункта страны набирается один и тот же междугородный код, то такая система нумерации называется системой с постоянным кодом.

При зоновой и местной связи могут также использоваться открытые системы с переменными и постоянными кодами зон и станций.

Преимуществом системы нумерации с переменными кодами является сравнительная простота оборудования станций. На станциях декадно-шаговой системы, например, при переменном коде не нужно использовать регистрово-пересчетное оборудование. Однако системы с переменными кодами для междугородной связи применяются редко, так как при этом приходится использовать несколько различных номеров для вызова одного и того же абонента, невозможно издавать на длительный срок абонентские справочники, чрезмерно увеличивается число знаков в номере и т.д.

В большинстве стран, в том числе и в России, на междугородной сети наибольшее распространение получили открытые системы нумерации с постоянными кодами.

## 1.3 Нумерация на ГТС и СТС

Нумерацию на ГТС, в зависимости от ее емкости, следует использовать закрытую пяти- , шести- , или семизначную нумерацию.

Пятизначная нумерация используется на нерайонированных ГТС и на районированных ГТС без узлообразования.

Шестизначная – на ГТС с узлами входящего сообщения, семизначная – на ГТС с узлами исходящего и входящего сообщений.

При выборе значности следует учитывать коэффициент использования номерной емкости сети, составляющей 40…50% на ближайшее десятилетие и 60…80% в перспективе, в частности за счет повышения этого коэффициента на АТС перспективных систем программными средствами.

Кроме закрытой нумерации одинаковой значности на ГТС может применяться закрытая система нумерации, когда в сети одновременно существуют номера с разным числом знаков ( 5 – 6-значная или 6 – 7-значная нумерация ). Использование такой нумерации допускается на переходный период.

Нумерация на СТС с учетом технических возможностей сельских АТС может быть следующая: закрытая пятизначная нумерация, открытая нумерация без индекса выхода и открытая с индексом выхода. Первые два типа являются перспективными.

Следует учитывать, что коэффициент использования номерной емкости сети на СТС составляет 30…40% на ближайшее десятилетие и 50…60% на перспективу, в частности, за счет повышения этого коэффициента программными средствами на АТС перспективных систем.

При закрытой нумерации внутристанционные и межстанционные соединения, в том числе, по прямым и обходным путям, осуществляются на любой станции не зависимо от ее назначения. Набором пятизначного номера требуемого абонента. Использование закрытой нумерации возможно на АТС с пятизначными регистрами ( АТСК-100/200, АТСК-50/200М ) и на АТС с программным управлением.

При открытой нумерации без индекса выхода осуществление внутристанционной ( внутриузловой ) связи предусматривается набором сокращенного трехзначного номера, а межстанционный ( межузловой ) связи – набором пятизначного номера. Эта нумерация может быть предпочтительней закрытой нумерации на СТС с большим числом оконечных и узловых станций малой емкости ( 50…200 номеров ), в которых внутристанционная ( внутриузловая ) нагрузка значительно превышает межстанционную ( межузловую ).

Открытая нумерация без индекса выхода может использоваться при наличии на сети оконечных и узловых станций с пятизначными регистрами или программным управлением.

До перехода на закрытую нумерацию или на открытую нумерацию без индекса выхода допускается применение на СТС открытой нумерации с индексом выхода. Такая система нумерации может быть использована на СТС, оборудованной любыми типами существующих сельских АТС, кроме узловых АТС-50/100, не обеспечивающих использование единой пятизначной межстанционной нумерации.

При использовании открытой нумерации с индексом выхода:

- внутристанционная нумерация абонентов оконечных и узловых станций сокращенная – двух- и трехзначная на станциях емкостью до 800 номеров и пятизначная при емкости станции более 800 номеров;

- внутристанционная нумерация абонентов центральных станций во всех случаях – пятизначная;

- межстанционная нумерация при связи в пределах своего узлового района – трех- и пятизначная, в зависимости от типа УС.

Нумерация на комбинированных телефонных сетях при включении СТС в районированные ГТС без узлообразования ( с пятизначной нумерацией на ГТС ) в зависимости от конкретных условий, может быть нескольких вариантов:
  - если номерная емкость комбинированной сети согласно генеральному плану ее развития не превышает 80 тыс. номеров, на ней используется пятизначная нумерация;
  - если номерная емкость комбинированной сети превышает в перспективе 80 тыс. номеров, то на сети должна применяться шестизначная нумерация.

  При включении СТС в ГТС с узлообразованием ( шести- или семизначная нумерация ) для комбинированной сети значность нумерации сохраняется такой же, что и на ГТС, только из нумерации ГТС выделяется 100 тысяч номеров для сельских абонентов.

  Когда емкость ГТС крупного города превышает нумерацию зоновой сети, необходима организация новой зоны нумерации на территории данной ГТС.

  В пределах ГТС организуются две или более нумерации. Взаимодействие абонентов различных зон одной ГТС осуществляется по полному национальному номеру АВСabxxxxx через АМТС или электронный узел ГТС непосредственно при наличии цифровых АТС.

  ## 1.4 Емкость нумерации

  Выбор числа знаков в местном, зоновом и междугородных абонентских номерах, определение необходимого числа зон в стране, выбор зонового, междугородного индексов непосредственно связаны с понятием емкости системы нумерации.

  Емкость системы нумерации – это предельная, теоретически возможная суммарная емкость всех местных телефонных сетей страны при данной системе нумерации. Общее число абонентов на местных сетях, следовательно, не может превысить емкости нумерации.

  Емкость системы нумерации зависит от принятой системы нумерации: от числа знаков в междугородном абонентском номере и числа цифр ( букв ), использованных для каждого знака номера. Если обозначить емкость нумерации через n, число знаков номера через k, а число цифр или букв, используемых для каждого знака, через m, то

  n = П mi ,
  где mi может принимать не более десяти значений ( 1, 2, 3, 4, …, 9 и 0 ) при цифровых и более десяти – при буквенных знаках.

  ### Рассмотрим как рассчитывается емкость различных систем нумерации.

  Закрытая система нумерации. Если в пределах зоны нумерации используется закрытая система нумерации, причем на любом месте номера может стоять любая цифра номера, то n = 10к. Так, при семизначной нумерации в зоне k = 7 и n = 107, т.е. 10 миллионам. Если же число используемых значений первой цифры ограничено, например, семью ( 0 использован для выхода к специальным службам, 8 – для выхода на междугородную и международную сети, а 1 вообще не используется, чтобы уменьшить износ приборов коммутации ), то n = 7*106, т.е. 7 миллионам.

  Открытая система нумерации с переменным кодом. Емкость открытой системы нумерации с переменным кодом определяется так же, как при закрытой системе, если число знаков в коде всегда одинаково. Если же число знаков в коде и сами знаки изменяются при вызове одного и того же абонента из разных пунктов страны, то определить емкость нумерации не всегда легко. Однако при тщательном учете всех возможных вариантов кодов это можно сделать.

  Открытая система нумерации с постоянным кодом. Междугородные коды могут присваиваться или местным сетям, или зонам нумерации, поэтом число их не может быть меньше числа местных сетей или зон нумерации. Чем меньше размеры зоны нумерации, тем более целесообразным и экономичным путем может быть установлено соединение к данной зоне, поэтому оправдано было бы уменьшение зоны нумерации до размеров территории местной сети, как это и делается в странах с небольшой территорией это привело бы к такому увеличению кодов зон, что практически трудно было бы реализовать приемлемое с экономической точки зрения оборудование для управления соединением на АМТС и в узлах сети.

  При открытой системе нумерации с постоянными кодами число знаков в междугородном коде может быть либо одинаковым для всех кодов, либо различным. В первом случае все коды страны должны, например, быть двух-, трех- или четырехзначными. Во втором случае для вызова одних крупных местных сетей или зон могут использоваться однозначные коды – других – двухзначные, третьих – трехзначные и т.д. Внутризоновый код также может содержать как одинаковое, так и различное число знаков. Все эти моменты должны учитываться при определении емкости нумерации.

  При открытой системе нумерации связь в пределах зоны нумерации или местной сети осуществляется без набора междугородного кода. Как уже указывалось, отличить междугородный абонентский номер от местного ( зонового ) можно при использовании двух ( зонового и междугородного ) индексов. Однако этого можно достичь и с помощью только одного индекса путем введения структурного различия между междугородными и внутризоновыми кодами. Последние должны отличаться друг от друга любым знаком или несколькими знаками. Запрещение использования определенных знаков приводит к уменьшению емкости нумерации.

  Предположим, что в стране с десятизначным междугородным номером типа ABCabcxxxx и трехзначными междугородными кодами имеется 300 зон нумерации. Пусть внутри зоны нумерация будет закрытой, а в стране – открытой. При наличии однозначного междугородного индекса ma = 9, mA = 3, где ma и mA - число значений, которое могут принимать цифры номера а и А. Тогда емкость нумерации составит n = 3*102*9*106 = 2,7*109.

  Если для той же системы нумерации не вводить междугородного индекса, а различать внутризоновый и междугородный коды по первому знаку А и а, то mA = 3, ma = 7 ( в том случае mA + ma = 10 ). Тогда n = 3*102*7*106 = 2,1*109, что меньше, чем в предыдущем примере.

  Предположим теперь, что на зоновой сети имеется открытая нумерация с двухзначными внутризоновыми кодами. При использовании однозначных зоновых и междугородных индексов mx1 = 8, ma = 10, mA = 3. Тогда емкость нумерации составит n = 3*102*102*8*104 = 2,4*109. Если не вводить междугородного и зонового индексов, то емкость такой системы нумерации при mA = 3, ma = 3, mx1 = 4 ( в этом случае mA + ma + mx1 = 10) составит только n = 3*102* 3*10*4*104 = 0,36*109, что в 6,7 раз меньше, чем в первом случае.

  Если число знаков в междугородном коде неодинаково, то раздельно подсчитывают емкость нумерации зон с междугородными кодами одинаковой значности затем суммируют емкости нумерации этих сетей. Пусть в стране с открытой нумерацией без использования индексов будет одна зона семизначной нумерации с однозначным кодом А, 20 зон с двузначным кодом АВ и 200 зон с трехзначным кодом АВС. Значения А не должны повторяться ни в одном коде, также на первом месте зонового номера. Тогда mA = 5, mª = 5. Емкость нумерации в зоне при этом составит 5*106, а общая емкость нумерации страны: (1+20+20)*5*106= 221*5*106= 1,105*109.

  Практически емкость сетей всегда меньше вычисленной емкости нумерации из-за неполного использования внутризоновых. Отношение действительной емкости национальной сети n к емкости нумерации nд называется коэффициентом использования нумерации: η = nд/n . Значение η с развитием сети увеличивается, но обычно не превышает 0,1-0,2.

  Таким образом, небольшую емкость имеет закрытая система нумерации. Емкость открытой системы нумерации снижается по сравнению с закрытой в двух случаях. Если используются индексы выхода на различные типы сетей ( местную, зоновую, междугородную ), то эти цифры при открытой системе не могут использоваться для номера. Если же применяется безындексная система нумерации, то для того, чтобы отличать междугородный, зоновый и местный номера, для каждого из них выделяются характерные цифры в кодах.

  Рассмотрим междугородный номер типа АВСabcxxxx. При таком номере и закрытой системе нумерации ее емкость будет равна 10*109 . Если данный номер будет использован для полностью открытой системы с индексами выхода на междугородную сеть 9, на зоновую сеть, а на местную сеть 7, то тогда с этих цифр не может начинаться ни номер хххх, ни номер abcxxxx, ни номер ABCabcxxxx. Емкость нумерации в таком случае будет n = 7*10*10*7*10*7*10*10*10 = 3,43*109 номеров.

  Пусть при том же номере ABCabcxxxx и безындексной открытой системе нумерации значения первой цифры, равные 1 или 2, используются для междугородного номера, значения первой цифры, равные 3, 4, 5, - для зонового номера, а остальные значения – 6, 7, 8, 9, 0 используются в качестве первой цифры местного номера. Тогда емкость системы нумерации будет n = 2*10*10*3*10*10*5*10*10*10 = 0,3*109.

  Следовательно, при прочих равных условиях наибольшую емкость имеет закрытая система нумерации, а наименьшую – открытая безындексная система.

  ## 1.5 Система нумерации телефонной сети общего пользования России

  Россия входит в 7-ю сводную зону всемерной нумерации.

  Территория России при формировании телефонной сети была поделена на зоны нумерации. Основной принцип организации зоны нумерации – постоянная значность абонентского номера внутри зоны ( семь знаков ).

  Абонентский номер на национальной телефонной сети России имеет десять знаков и состоит из кода зоновой сети ( АВС ) и семизначного зонового номера, который в свою очередь состоит из кода местной сети или кода стотысячной группы абонентов местной сети ( ab ) и пяти знаков абонентского номера местной сети.

  Если телефонная емкость зоны превысила семизначную нумерацию, то на данной территории организуется новая система нумерации с новым кодом АВС.

  При автоматической междугородной телефонной связи абонент должен набирать 8 – АВСabxxxxx, где:

  8 – индекс междугородной связи;

  АВС – код зоновой сети ( междугородный код );

  ab – внутризоновый код;

  ххххх – абонентский номер местной телефонной сети.

  а) В качестве “A” могут быть использованы любые цифры, кроме 1 и 2, а в качестве “B” и “C” – любые цифры.
  б) В качестве первого знака абонентского номера на местных телефонных сетях с семи-, шести- и пятизначной нумерацией не могут использоваться цифры 8 и 0.
  в) В качестве “a” могут быть использованы любые цифры, кроме 8 и 0, а в качестве “b” – любые цифры, но с учетом пункта 2.
  г) Местной сети ГТС зонового центра нумерации при пятизначной нумерации в качестве “ab” выделяется 22, а при шестизначной нумерации в качестве “a” выделяется 2.
  д) Если абонент при местной связи для выхода на ГТС или ЦС набирает индекс выхода, то последний набирается дополнительно перед индексом выхода на АМТС.

  При автоматической зоновой связи абонент должен набирать 8 – 2abxxxxx,где:

  2 – индекс внутризоновой связи;

  abxxxxx – зоновый абонентский номер;

  На зоновых сетях не могут быть заняты абонентской емкостью коды “ab”, выделенные для следующих сетей: 80 – выход к телефонистам системы, выделенной по обслуживанию; 81, 82 – выход к исходящему рабочему месту телефониста международной и междугородной служб соответственно; 89 – выход по каналам на ответную часть КИА при проведении проверочных испытаний АМТС; 90, 91 – для связи абонентов Федеральной сотовой сети подвижной связи; 99 – вызов абонентами по междугородной и внутризоновой сети служб ГТС областного центра.

  В каждой зоне номера ab – 83-85, 88, 98 – резервные.

  Значность абонентского номера местной сети зависит от емкости этой сети и может быть также шести- и семизначной. В последнем случае местный номер абонента совпадает с его зоновым номером.

  ## 1.6 Нумерация справочных и заказных служб на местных телефонных сетях

  Связь абонентов местной сети со справочными и заказными службами обеспечивается путем набора либо сокращенного двух- и трехзначного номера, либо обычного абонентского номера.

  Сокращенные номера присваиваются экстренным службам, а также ряду справочных и заказных служб, пользующихся наибольшим спросом. Службам, характеризующимся ограниченным или местным использованием ( справочные бюро больниц, поликлиник, отдельных предприятий, заказные службы ремонтных контор и т.п. ) присваиваются абонентские номера. В порядке исключения абонентские номера могут временно присваиваться отдельным ведомственным службам, для которых в данном руководящем документе выделены сокращенные номера, однако, в дальнейшем такие службы должны быть переведены на сокращенную нумерацию. Допускается использование абонентских номеров для выхода абонентов ОС и УС на экстренные службы, включенные в эти станции.

  К службам, имеющим сокращенные номера, возможен доступ с абонентского телефонного аппарата, с таксофона общего пользования и со специального справочного таксофона. К службам, имеющим абонентские номера, возможен доступ с абонентского телефонного аппарата и с таксофона общего пользования.

  Службы с абонентскими номерами, в зависимости от их нагрузки, в зависимости от их нагрузки, могут включаться в сеть на правах одной абонентской линии, на правах нескольких линий с серийным исканием, на правах сотенной, тысячной или десятитысячной группы абонентов.

  Экстренным службам на местных сетях должны присваиваться следующие единые двузначные номера:

  - пожарная помощь……………………..01
  - милиция…………………………………02
  - скорая медицинская помощь………..03
  - аварийная служба газовой сети…….04

  Для упрощения доступа абонентов к ближайшим отделениям милиции на всех АТС должен быть зарезервирован следующий номер:

  - при пятизначной нумерации…………х0202
  - при шестизначной нумерации………хх0202
  - при семизначной нумерации………..ххх0202,
  где х(хх) – номер АТС, в которую включена линия данного абонента.

  Для бесплатного ведения служебных переговоров сотрудниками МВД РФ с таксофонов выделяется номер 052.

  Для выполнения контрольных вызовов на АТС ГТС и ЦС СТС выделяются испытательные номера abxxx99 из расчета один номер на одну сотенную группу.

  На УС и ОС СТС для этой цели должен использоваться номер 39 каждой абонентской группы.

  Для выполнения проверочных вызовов на каждой АТС сети выделяется один или несколько номеров. В пределах одной зоны эти номера имеют одинаковый вид ( либо abxx217, либо abxxx47 ), различаясь, если это нужно, цифрой тысяч. Целесообразно иметь данные номера с серийным исканием. Указанные номера используются для включения автоответчиков ( число которых может быть от двух до пяти в зависимости от оснащения сети контрольно-испытательной аппаратурой ).

  В этом случае должно исключаться одновременное проведение проверочных и контрольных вызовов. На АТС малой емкости допускается использовать для проведения проверочных вызовов номера abxxx99.

  Вызов служб операторов телефонных сетей и ведомственных служб по междугородной и внутризоновой сетям производится по следующим нумерации:

  - служб ГТС областного центра с пяти-, шести- или семизначной нумерацией производится путем набора зонового номера, в котором ab = 99.

  При двухзначной нумерации служб набираются:

  - по междугородной сети – 8 – АВС990х111;

  - по внутризоновой сети – 8 – 2990х111.

  При трехзначной нумерации служб набираются:

  - по междугородной сети – 8 – АВС990х11;

  - по внутризоновой сети – 8 – 2990хх11, где 11, 111 – дополнительные знаки для выравнивания значности зонового номера до семи знаков.

  - служб ГТС зоны ( не областного центра ), имеющих пяти- или шестизначную нумерацию, производится набором при двузначной нумерации служб:

  - по междугородной сети – 8 – АВСab0x111;

  - по внутризоновой сети – 8 – 2ab0x111.

  При трехзначной нумерации служб:

  - по междугородной сети – 8 – АВСab0x11;

  - по внутризоновой сети – 8 – 2ab0x11, где 0х(х) – номер службы.

  ## 1.7 Нумерация при международной связи

  Международный консультативный комитет по телефонии и телеграфии разработал систему всемирной нумерации для глобальной автоматической коммутируемой сети. Эта система учитывает особенности междугородных телефонных сетей различных стран и вместе с тем отвечает общим принципам построения всемирной сети.

  При международной связи номер вызываемого абонента должен состоять из одно-, двух- или трехзначного международного кода и междугородного абонентского номера вызываемого абонента. Для присвоения определенным странам международного кода вся территория земного шара разбита на зоны ( телефонные континенты ).

  Каждой из этих зон присвоен однозначный код:

  1 – Северная и Центральная Америка;
  2 – Африка;
  3 и 4 – Европа;
  5 – Южная Америка;
  6 – Малая Азия, Австралия, Океания;
  7 – Россия;
  8 – Центральная Азия и Дальний Восток;
  9 - Индия и Ближний Восток.

  В каждой из указанных зон международной нумерации странам присваиваются одно-, двух- и трехзначные коды, первой цифрой которых является однозначный код зоны. При этом число знаков в междугородном номере должно быть таково, чтобы в международном номере оно не превышало 11 . В соответствии с этим принципом странам или районам с десятизначным междугородным номером присвоены однозначные коды ( Россия – 7; Канада, США, Мексика – 1 ), странам с девятизначным номером – двузначные коды ( большинство стран Европы ), странам с восьмизначным номером – трехзначные коды.

  Емкость всемирной нумерации можно подсчитать. Однако, для этого надо знать системы нумерации всех стран мира, в том числе и тех, где такие системы еще не разработаны. Поэтому решить эту задачу можно, пользуясь рекомендацией МККТТ, где указаны международные коды, присвоенные различным странам. Пусть число однозначных кодов α составляет m1 , число двузначных кодов αβ равно m2 , а число трехзначных кодов αβγ – m3 . Тогда емкость всемирной системы нумерации будет равна m *1010+ m *109+ m *108. Следует отметить, что при всех условиях ( при mα = 9 и наличии 11 знаков в номере ) она не может быть более 90*109. На самом же деле она будет значительно меньше этой цифры.

  При существовании автоматической международной телефонной связи абонент нашей страны должен набирать номер:

  810 – ( α или αβ или αβγ + междугородный абонентскй номер вызываемой страны, состоящий из + 10 или 9 и менее или 8 и менее знаков ).

  При вызове абонентов междугородной сети России из других стран абонентами этих стран будет набираться номер типа:

  индекс выхода – 7 ABCabxxxxx.

  ## 1.8 Контрольные вопросы

  1. Какие системы нумерации, открытые или закрытые, целесообразно применять на междугородных сетях стран с большой территорией?
  2. Какие системы нумерации имеют большую емкость – открытые или закрытые?
  3. В какую сводную зону всемирной нумерации входит Россия ?
  4. Какие из ниже перечисленных требований предъявляются к единой системе нумерации:
  1) максимальная значность номера;
  2) отсутствие одинаковых ( совпадающих ) номеров абонентских линий на единой сети;
  3) простота структуры номера;
  4) возможность изменения системы нумерации в короткий период времени.
  5. Что характеризует междугородный код?
  6. Какой основной принцип организации зоны нумерации в России?
  7. При наборе номера в формате 8 – АВСabxxxxx какие цифры нельзя использовать в качестве “А”?
  8. В каком формате должен быть зарезервирован номер милиции на всех АТС при шестизначной нумерации?
  9. Из скольких знаков междугородного кода должен состоять номер вызываемого абонента при международной связи?
  10. Может ли междугородный код быть присвоен нескольким местным сетям, расположенным на определенной территории (ДА/НЕТ)?
  11. Какую систему нумерации применяют для стран со значительной территорией?
  12. Система нумерации является наиболее изменяемой частью системы автоматизации страны (ДА/НЕТ)?
  13. Комбинация цифр, которая характеризует вызываемую зону нумерации – это
  1) международный код
  2) местный абонентский номер
  3) междугородный код
  4) внутризоновый код.
14. Структура сети является гибкой или постоянной частью системы автоматизации?
15. Какие виды номеронабирателей телефонных аппаратов используются?
16. Если для междугородной, зоновой и местной связи с абонентом используется один и тот же абонентский номер, то как называется такая система нумерации?
17. Нужны ли зоновый и междугородный индексы при закрытой системе нумерации (ДА/НЕТ)?
18. Какие из ниже перечисленных типов нумерации на СТС с учетом технических возможностей сельских АТС являются перспективными:
  1) открытая нумерация без индекса выхода
  2) закрытая пятизначная нумерация
  3) открытая с индексом выхода.
19. Открытая система нумерации с индексом выхода может быть использована на СТС, оборудованной типами существующих сельских АТС, кроме
  1) АТС-50/200
  3) АТС-50/200М
  3) АТС-50/100.
20. По какому номеру осуществляется взаимодействие абонентов различных зон одной ГТС?
21. Какой код не используется при открытой системе нумерации в пределах зоны нумерации или местной сети?
22. Что обозначает ab при междугородной телефонной связи?
23. Какой индекс выхода нужно набрать для выхода в Южную Америку?
24. Чтобы позвонить из Германии в Россию, что нужно набрать?
25. Чтобы позвонить из Новосибирска в Москву, что нужно набрать?