Отлично!!!
8
Хорошо!
5
Удовлетворительо.
3
Плохо!
2
Вообще НУЛЬ.
0
.
Чему равно число линий передачи в древовидной сети (n - число узлов)?
n
0
n+1
0
n-1
1
n-2
0
.
Чему равен ранг изображённой сети?
pic
\v2.bmp
2
0
4
0
6
1
8
0
10
0
.
Укажите показатели которые относятся к СТРУКТУРНЫМ?
избыточность
1
коэффициент влияния элемента сети
1
гибкость
1
надежность путей
0
математическое ожидание числа связи в сети
0
.
Магистральная первичная сеть строится...
...на территории либо города, либо сельского района.
0
...на территории одной зоны семизначной нумерации.
0
...на территории всей страны и охватывает все зоны
1
.
Долговечность - это...
...свойство объекта непрерывно сохранять работоспособность
0
...свойство объекта сохранять работоспособность до наступления предельного состояния
1
...возможность восстановления работоспособности после отказа
0
.
Чему равно число линий передачи в полносвязной сети (n - число узлов)?
n(n+1)/2
0
n(n+1)
0
n(n-1)/2
1
2n(n-1)
0
.
Сколько путей между двумя любыми узлами в кольцевой сети?
Один
0
два
1
три
0
больше трёх
0
.
Сеть, элементы которой принимают абсолютно надёжными или абсолютно ненадежными:
детерминируемая
1
стохастическая
0
.
К какой структуре относится изображённая сеть?
pic
\v1.bmp
Линейная
0
Звездообразная
2
Cетевидная
0
.
Применение радиального способа построения приводит к ...
уменьшению эффективности использования каналов, увеличению структурной надёжности.
0
увеличению эффективности использования каналов, увеличению структурной надёжности.
0
уменьшению эффективности использования каналов, уменьшению структурной надёжности.
0
увеличению эффективности использования каналов, уменьшению структурной надёжности.
1
.
..
Andrei