Приложение Е

Сети связи

Приложение Е Техническая характеристика мультиплексора WaveStar ADM 16/1 | назад | содержание | вперёд |

Мультиплексор WaveStar ADM 16/1 представляет собой интеллектуальный мультиплексор и систему передачи с высокой пропускной способностью, который может мультиплексировать стандартные скорости PDH и SDH до более высоких уровней, вплоть до 2,5 Гбит/с (STM-16). Такой широкий диапазон делает данную систему ключевым элементом при создании высокоскоростных транспортных сетей.

Одной из главных функциональных возможностей WaveStar ADM 16/1 является ввод/вывод и гибкая кросс-коммутация потоков 2 Мбит/с непосредственно из STM-16. Кроме того, устройство позволяет подключать потоки 34, 45, 51, 140, 155 и 620 Мбит/с. Поддерживаются механизмы защиты SNCP, MSP, MS-SPRing, DNI. В целях сокращения затрат времени на установку и тестирование данный мультиплексор может поставляться с заранее выполненными кабельными соединениями.

Основными особенностями мультиплексора являются:

- высокая пропускная способность по вводу-выводу каналов 2 Мбит/с и STM-1 (504 x 2 Мбит/с или 32 x STM-1) непосредственно с уровня STM-16;
- простота монтажа и технического обслуживания;
- улучшенные механизмы резервирования, позволяющие использовать современные структуры сетей SDH;
- адаптация к применению в системах DWDM.

Дополнительно имеют линейные интерфейсы:

- Оптические линейные интерфейсы STM-16 дальнего радиуса действия с длинами волн 1310 нм и 1550 нм, совместимые с рекомендациями ITU-T G.957 L.16.1, L.16.2 и L.16.3.;
- STM-4 - оптические интерфейсы ближнего радиуса действия с длиной волны 1310 нм и дальнего радиуса действия с длиной волны 1550 нм, совместимые с рекомендациями ITU-T G.957 S.4.1 и L4.2.;
- STM-1 - электрический интерфейс и (или) оптический интерфейс ближнего радиуса действия с длиной волны 1310 нм, совместимый с рекомендацией ITU-T G.957 S.1.1.;
- 63х2 Мбит/сек;
- 8х10/100Base-T Ethernet.

Интерфейсы полностью совместимы с соответствующими стандартами ETSI и рекомендациями ITU. Обеспечиваются следующие характеристики отображения:

- VC4-TUG3-TUG2-VC12-2 Мбит/сек;
- VC4-TUG3-VC3-34 Мбит/сек;
- Защита SNC для VC12, VC3 и VC4.
- Связь VC12/VC3.

Для управления используются F интерфейс для терминала (RS-232) и Q интерфейс для TMN (Ethernet).

Электропитание - 48/60В, максимальная потребляемая мощность 200Вт (при полной комплектации).

Механическая конструкция:

- ширина 545 мм
- глубина 500 мм
- высота 750 мм
- масса не более 33,3 кг (при полной комплектации).

Для управления мультиплексором WaveStar ADM 16/1 можно использовать терминальную систему локального управления ITM-CIT на базе ПК, подключаемого через последовательный порт к F-интерфейсу мультиплексора. В пределах одной сети поддерживается управление удаленными узлами через встроенный коммуникационный канал (DCC), передаваемый в заголовке кадра STM-1, STM-4, STM-16 и управление менеджером сетевых элементов ITM-SC через Q-LAN интерфейс.

Функции управления:

- Контроль ошибок.

  Обеспечивается мониторингом и анализом информации содержащейся в байтах заголовка каждого виртуального контейнера (VC), а также путем выполнения внутреннего тестирования и функций мониторинга. Сигналы тревоги фильтруются и отображаются локально, а также передаются в центр управления. Информация записывается в базу данных, размещенную на платах мультиплексоров;

- Управление производительностью.

  Информация о производительности, полученная из байтов заголовка (SOH и POH), анализируется в соответствии с рекомендациями ITU-T G.784 и G.826 и сохраняется в базе данных устройств;

- Управление конфигурацией.

  Различные конфигурации оборудования могут быть загружены в мультиплексор из системы сетевого управления;

- Удаленная загрузка программного обеспечения.

  Более подробно информацию об STM16 можно получить по адресу: www.huawei.ru/produkts/catalog/OptiX/sdh/stm16/ Рубрика: «Коммуникационное оборудование»; «Сети и связь»; «Устройство сетей, системная интеграция и др». А также на сайтах производителей данного оборудования .

Ниже приведена структурная схема мультиплексора WaveStar ADM-16/1.

Структурная схема мультиплексора WaveStar ADM 16/1

назад | содержание | вперёд