[main]
count=14

t1=Какую коммутационную сеть представляет IP-телефония?
c1=5
a11=Сеть с коммутацией каналов
a12=Сеть с пакетной коммутацией
a13=Передача данных
a14=Система сигнализации
a15=Интернет

t2=Какую информацию можно передавать по сети с коммутацией пакетов?
c2=5
a21=Только аудио
a22=Только видео
a23=Только текст
a24=Только компьютерные программы
a25=Любой вид информации

t3=Виды соединений в сети IP-телефонии?
c3=5
a31="Телфон-телефон"
a32="Компьютер-телефон"
a33="Компьютер-компьютер"
a34="WEB-браузер-телефон"
a35="Телефон-компьютер"

t4=Сеть IP-телефонии представляет собой набор следующих устройств, соединенных по IP-сети:
c4=5
a41=Телефон
a42=Шлюз
a43=Диспетчер
a44=Монитор
a45=Маршрутизатор

t5=Что выступает в качестве телефонного сервера Интернет-телефонии?
c5=5
a51=IP-протокол
a52=Маршрутизатор
a53=Телефонный канал
a54=Шлюз
a55=Компьютер

t6=Основные функции, выполняемые шлюзом?
c6=6
a61=Реализация физического интерфейса с коммуникационной сетью
a62=Детектирование и генерация сигналов абонентской сигнализации
a63=Преобразование сигналов абонентской сигнализации в пакеты данных и обратно
a64=Преобразование речевого сигала в пакеты данных и обратно
a65=Контролирует полосу пропускания
a66=Управляет зонами

t7=Гарантированно ли качество услуг IP-телефонии?
c7=2
a71=Да
a72=Нет

t8=Что такое VAD?
c8=4
a81=Генератор комфортного шума
a82=Эхозаградитель
a83=Речевой кодер
a84=Блок определения голосовой активности

t9=Функции gatekeeper:
c9=5
a91=Контролирует доступ в сеть на основании авторизации вызовов, наличия необходимой для связи полосы частот и других критериев, определяемых производителем
a92=Преобразование адреса-псевдонимы в транспортные адреса
a93=Соединение абонентов
a94=Передача по сети сигнализационных и речевых пакетов
a95=Разъединение связи

t10=Устройство необходимое в сети для реализации протокола сетевого уровня?
c10=5
a101=Монитор
a102=Диспетчер
a103=Шлюз
a104=Маршрутизатор
a105=Интерфейс

t11=Суммарная задержка информации в сети не должна превышать:
c11=5
a111=150
a112=200
a113=250
a114=400
a115=700

t12=Для установления соединения между вызываемым и вызывающим абонентом шлюзы IP-телефонии должны:
c12=7
a121=Найти gatekeepr, на котором возможна регистрация оконечного устройства
a122=Зарегистрировать свой мнемонический адрес на gatekeeper
a123=Указать требуемую полосу пропускания
a124=Передать запрос на установление соединения
a125=Соединение абонентов
a126=Передача по сети сигнализационных и речевых пакетов
a127=Разъединение связи

t13=С помощью сигнализации RAS должно осуществляться:
c13=5
a131=Нахождение gatekeeper, на котором возможна регистрация
a132=Установление и разрыв логических каналов
a133=Регистрация оконечного устройства
a134=Согласование возможностей компонентов
a135=Изменение полосы пропускания

t14=Какие протоколы в соответствии с рекомендацией МСЭ-Т Н.323 должны быть использованы для выполнения действий сигнализации между шлюзами и gatekeeper?
c14=3
a141=Сигнализация RAS
a142=Сигнализация Q.931 (согласно Н.225.0)
a143=Протокол управления Н.245