Вторичные сети ССОП.

Вторичные сети связи, реализуемые на базе ПСОП, различают по следующим признакам:

· видам передаваемой информации – телефонные, телеграфные, передачи данных и т.д.

· территориальному признаку – междугородная, внутризоновая, местные (городские и сельские);

· принадлежности – частная сеть, сеть ведомственная, сеть акционеров и т.д.

· сфере применения – общего пользования, производственная, технологическая, диспетчерская и т.д.;

· по способу доставок сообщений – сети с коммутацией каналов, сети с накоплением (коммутацией сообщений, коммутацией пакетов);

· по уровню интеграции услуг – сети с низким уровнем интеграции служб, узкополосные сети с интеграцией служб, мультисервисные сети;

· по виду передаваемого сигнала – аналоговые сети, аналогово-цифровые сети, цифровые сети.

· по доставке, реализации и распределению сообщений. Здесь следующие типы вторичных сетей:

· некоммутируемые;

· коммутируемые;

· сеть каналов

· сеть циркулярной передачи и т.д.

Любая вторичная сеть является совокупностью оконечных устройств, коммутационных устройств, каналов вторичной сети, образованных на базе типовых каналов передачи и групповых трактов первичной сети.

В настоящее время в состав сети связи общего пользования РФ входят следующие сети:

· телефонные сети;

· сети передачи данных;

· телеграфные сети;

· сети передачи газет;

· сети распределения программ звукового вещания;

· сети распределения программ телевизионного вещания.

Начинают развиваться мультисервисные сети.

Указанные сети связи являются технической базой для реализации соответствующих систем (служб) электросвязи. На базе телефонных сетей реализуются системы телефонной связи. На базе сетей ПД – системы передачи данных и т.д.

На рисунке 1.8 представлена схема организации телефонной связи.

Рисунок 1.8 Схема организации телефонной связи.

ЦК (ПС) – цифровой концентратор (подстанция)

ОС – оконечная станция.

ЦС – центральная станция.

ТС – транзитная станция.

АМТС – автоматическая международная станция.

УАК – узел автоматической коммутации.

МНТС – международная телефонная станция.

МЦК – международный центр коммутации.

На рисунке 1.9 представлена схема организации телефонной связи.

Рисунок 1.9 Схема организации телеграфной связи.

УК I, УК II – узлы коммутации первого и второго классов.

ПС – телеграфная подстанция.

ОП – оконечный пункт (городские отделения связи, аппарат абонент АП и т.д.).

На рисунке 1.10 представлена схема построения сети передачи данных.

Рисунок 1.10 Схема построения сети ПД

На рисунке 1.11 представлена схема организации передачи телевизионных программ.

Рисунок 1.11 Схема построения сети ТВ

На рисунке 1.12 представлена архитектура сети нового поколения NGN

Рисунок 1.12 Архитектура сети связи NGN

Мультисервисные сети относятся к сетям, построенным по принципам концепции NGN (сеть связи следующего поколения). В соответствии с данными принципами эти сети будут обеспечивать представление неограниченного набора услуг с гибкими возможностями по их управлению, пресонализации и созданию новых услуг за счет унификации сетевых решений.

Сети NGN предполагают реализацию универсальной транспортной сети с распределенной коммутацией, вынесение функций представления услуг в оконечные сетевые узлы и интеграцию с традиционными сетями связи.

НАЗАД