Сети связи

3 Расчет емкости пучков соединительных линий | назад | содержание | вперёд |

При расчете емкости пучка соединительных линий (каналов) следует учитывать:

- норму потерь (качество обслуживания вызовов) в направлении связи;
- величину нагрузки на заданном направлении связи;
- структуру коммутационного поля узла автоматической коммутации (РАТС, АМТС);
- тип пучка соединительных линий (односторонний или двухсторонний).

Нормы потерь представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 - Нормы потерь на различных участках соединительного тракта

№п/п | Участок сети | Потери
1 | Соединительные линии ОПТС – ОПТС (РАТС – РАТС) | 0.01
2 | Соединительные линии ОПТС- УПАТС, ОПТС – ПСЭ | 0.001
3 | Соединительные линии ОПТС – ТУ (РАТС – УВС) | 0.004
4 | Соединительные линии ТУ – ТУ (УИС – УВС) | 0.004
5 | Соединительные линии ОПТС, УПАТС, ПСЭ к УСС (экстренные службы) | 0.001
6 | ЗСЛ от ОПТС (РАТС) | 0.003
7 | ЗСЛ от УПАТС (УПАТС – РАТС) | 0.001
8 | СЛМ к ОПТС (РАТС) | 0.002
9 | СЛМ к УПАТС, ПСЭ | 0.001
10 | СЛМ от АМТС к УВСМ | 0.002
11 | ЗСЛ от УЗСЛ к АМТС | 0.002

Средние значения нагрузки на различных направлениях, представленные в таблице 2.5 необходимо пересчитать в расчетные значения по формуле:
,
Эрл - для односторонних линий;

Для двусторонних линий

Как известно, пучки соединительных линий могут быть неполнодоступными и полнодоступными. Структура пучка определяется коммутационными возможностями КП используемых систем ко-мутации.

Коммутационные поля цифровых систем коммутации позволяют создавать полнодоступные пучки в направлении связи. Для расчета емкости пучка в этом случае используется первая формула Эрланга или таблицы Пальма, (приложение В).

Для расчета числа каналов от координатных АТС к другим станциям сети используется метод эффективной доступности (МЭД), поскольку коммутационные блоки АТСК обладают внутренними блокировками.

На АТСК-У исходящие СЛ включаются в выходы коммутационных блоков ГИ -3 с параметрами 80х120х400 на ступени 1 ГИ. На АТСК исходящие СЛ включаются в выходы коммутационных блоков 60х80х400 ступени ИГИ.

Для расчета числа СЛ методом МЭД следует:

1. Определить эффективную доступность - Дэф.
2. Используя формулу О'Делла, определить число СЛ.

Расчет Дэф производится по формуле:

где Дmin - минимальная доступность, - среднее значение доступности.

где ma - число выходов из одного коммутатора звена А;
na - число входов в один коммутатор звена А;
f - коэффициент связности для рассматриваемого блока коммутации;
q - число выходов из одного коммутатора звена В в задан-ном направлении (q = 1, Дmax =20; q =2, Д=40;q=3,Д=60);
Q - коэффициент, зависящий от параметров звеньевого включения, величины нагрузки, потерь и доступности в направлении искания.
Q может изменяться в пределах от 0.65 до 0.75.

= q(mа - Аm),
где Аm - нагрузка, обслуживаемая mа промежуточными линиями звеньевого включения:
Аm= авх·nA, где авх - удельная нагрузка на один вход блока коммутации (1ГИ или ИГИ), авх =(0,5-0,7) Эрл

Формула О'Делла имеет следующий вид:
где Apij - расчетная нагрузка в направлении от i станции к j станции;
- коэффициенты, значения которых определяется для заданных потерь в направлении связи и найденному значению Дэфф по таблице приложения Г.

Результаты расчета числа соединительных линий в различных направлениях сведем в таблицу 3.2. В таблице следует указать тип РАТС и АМТС, а также типы пучков соединительных линий (односторонние или двусторонние).

Таблица 3.2 - Число соединительных линий межстанционной сети связи

| Тип РАТС | РАТС 1

…

РАТСj

АМТС

УСС

РАТС 1 |  |  |  |  |  |
РАТС i |  |  |  |  |  |
: |  |  |  |  |  |
АМТС |  |  |  |  |  |

назад | содержание | вперёд