### 1.4 Общие принципы сигнализации в сетях IP – телефонии

Для обеспечения широкомасштабного внедрения IP-телефонии одним из самых важных факторов является обеспечение совместимости систем разных фирм. Достижение совместимости возможно только на базе стандартных протоколов сигнализации. Протоколы сигнализации обеспечивают установление, администрирование и завершение сеанса связи между конечными точками (пользователями), однозначно идентифицируемыми заданной схемой адресации. Понятие «сигнализация» относится ко всей информации, связанной с вызовами и необходимой для их установления, маршрутизации, мониторинга и завершения как на физическом, так и на логическом уровне.
В традиционной телефонии вызывающий пользователь набирает номер нужного ему абонента, а телефонная сеть использует его для маршрутизации вызова. Процедура управления вызовами делится на три фазы: установление соединения, передача речи или данных и разъединение. Сообщения системы сигнализации инициируют и завершают эти фазы, а стандартные контрольные сигналы и (или) записанные голосовые сообщения информируют абонента о характере прохождения его вызова.
Во всех современных сетях с коммутацией каналов система сигнализации основана на семействе ОКС №7. Они обеспечивают обмен сообщениями, которые необходимы для маршрутизации вызовов, резервирования ресурсов, трансляции адресов, установления соединений, управления ими, выставления счетов. Кроме того, на Взаимоувязанной сети связи Российской Федерации используется еще много других систем сигнализации (аналоговых и цифровых).
По сравнению с сигнализацией в обычных телефонных сетях сигнализация IP-телефонии должна обладать более широкими возможностями в силу специфики конечных узлов. Они могут иметь самые разные характеристики в части требуемой полосы пропускания, кодирования/декодирования аудиосигналов, передачи данных и т.д., и для установления сеанса связи между ними необходимо убедиться в совместимости этих характеристик.
В системах IP-телефонии процедуры управления вызовами выполняются протоколами сигнализации, а непосредственная маршрутизация трафика через IP-сеть обеспечивается протоколами: OSPF или ВGР (резервирование сетевых ресурсов возможно, например, при помощи протокола RSVP). Таким образом, архитектура сети IP-телефонии предусматривает разделение плоскостей управления и передачи пользовательской информации, что является наиболее благоприятным условием для внедрения новых услуг (рисунок 1.11).
Еще один важный вопрос, связанный с сигнализацией в IP-телефонии - контроль за доступом к сети. В обычной телефонной сети общего пользования (ТфОП) абонент подключается к АТС через фиксированный местный шлейф, поэтому идентифицировать его телефонный аппарат очень просто. В сети IP-телефонии все гораздо сложнее, поскольку существует множество разных способов доступа к ней: с обычного телефона через ТфОП, по модемному соединению через сервер удаленного доступа, через ЛВС и территориально распределенную сеть и так далее. Кроме этого, пользователи могут перемещаться между различными сетями, таким образом, абонента нельзя идентифицировать по используемой им линии доступа.
Для эффективного контроля за доступом необходимо аутентифицировать каждого пользователя, запрашивающего услугу.

Рисунок 1.11 – Управление вызовами в IP – телефонии.

На рисунке 1.12 показано место механизмов сигнализации IP-телефонии в протокольном стеке: над ними находятся приложения, под ними - транспортные службы IP. Приложение может представлять собой телефонный шлюз.

Рисунок 1.12 - Механизмы сигнализации IP-телефонии в протокольном стеке.

В общем случае для установления соединения между вызываемым и вызывающим абонентом шлюзы IP-телефонии должны:
1) найти gatekeeper, на котором возможна регистрация оконечного устройства;
2) зарегистрировать свой мнемонический адрес на gatekeeper;
3) указать требуемую полосу пропускания;
4) передать запрос на установление соединения;
5) установить соединение;
6) в процессе вызова управлять параметрами соединения;
7) разъединить соединение.
Для выполнения этих операций в настоящее время могут использоваться различные протоколы сигнализации.