[gl2]
test1=Какой принцип мультиплексирования используется в технологии PDH?
count1=0
form1=edit
real1=ПЛЕЗИОХРОННОЕ МУЛЬТИПЛЕКСИРОВАНИЕ

test2=Какой принцип мультиплексирования используется в технологии SDH?
count2=0
form2=edit
real2=ПРЯМОЕ МУЛЬТИПЛЕКСИРОВАНИЕ

test3=Какой принцип мультиплексирования используется в технологии ATM?
count3=0
form3=edit
real3=СТАТИСТИЧЕСКОЕ МУЛЬТИПЛЕКСИРОВАНИЕ

test4=Перечислите уровни иерархии цифровых каналов технологии PDH, которые используются на практике.
count4=5
form4=edit
ans41=E0
ans42=E1
ans43=E2
ans44=E3
ans45=E4

test5=В какой технологии используется метод мультиплексирования с чередованием битов?
count5=0
form5=edit
real5=PDH

test6=Укажите номинальную скорость передачи уровня STM-16 (Мбит/с)
count6=0
form6=edit
real6=2488,32

test7=Какая скорость передачи у канала E5 (Мбит/с)?
count7=0
form7=edit
real7=564,992

test8=Что такое АТМ?
count8=0
form8=edit
real8=АСИНХРОННЫЙ РЕЖИМ ПЕРЕДАЧИ

test9=Какой стандарт цифровой иерархии используется в сети связи Российской Федерации?
count9=3
form9=one
ans91=американский;
ans92=японский;
ans93=европейский.
real9=001

test10=Цифровые каналы какой сетевой технологии являются входными для пользовательских интерфейсов сети SDH?(Ввести аббревиатуру)
count10=0
form10=edit
real10=PDH

[gl3]

test1=Какие функциональные уровни определены в моделях транспортной сети? (Перечислить по порядку). 
count1=3
form1=edit
ans11=ФИЗИЧЕСКИЙ
ans12=ТРАКТОВ
ans13=КАНАЛОВ

test2=Какие иерархические уровни имеют STM?
count2=6
form2=edit
ans21=STM-0
ans22=STM-1
ans23=STM-4
ans24=STM-16
ans25=STM-64
ans26=STM-256

test3=Что такое виртуальный контейнерVC-n?
count3=3
form3=any
ans31=блок данных, предназначенный для транспортировки через сеть сигналов;
ans32=это контейнер плюс заголовок маршрута POH;
ans33=это контейнер с определенным маршрутом передачи через сеть.
real3=011

test4=Сколько байт ячейки ATM занимает поле информации пользователя, а сколько заголовок? Ответ ввести через запятую.
count4=2
form4=edit
ans41=48
ans42=5

test5=Перечислить несколько основных компонентов, входящих в состав среды передачи WDM.
count5=11
form5=edit
ans51=СТЕКЛОВОЛОКОННЫЙ СВЕТОВОД
ans52=ОПТИЧЕСКИЕ УСИЛИТЕЛИ
ans53=ОПТИЧЕСКИЕ МУЛЬТИПЛЕКСОРЫ
ans54=ОПТИЧЕСКИЕ ДЕМУЛЬТИПЛЕКСОРЫ
ans55=ОПТИЧЕСКИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ
ans56=КРОССОВЫЕ КОММУТАТОРЫ
ans57=ОПТИЧЕСКЕ РЕГЕНЕРАТОРЫ
ans58=КОМПЕНСАТОРЫ ДИСПЕРСИОННЫХ ИСКАЖЕНИЙ
ans59=ОПТИЧЕСКИЕ ВЫРАВНИВАТЕЛИ ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПЕРЕДАЧИ
ans510=ОПТИЧЕСКИЕ ФИЛЬТРЫ
ans511=ЦИРКУЛЯТОРЫ


test6=Перечислите рекомендации ITU-T,определяющие модель транспортной сети SDH. (Вводить G.___)
count6=4
form6=edit
ans61=G.803
ans62=G.707
ans63=G.783
ans64=G.841

test7=ATM-технология это:
count7=2
form7=one
ans71=иерархия цивровых транспортных структур, стандартизированных для транспортировки полезной нагрузки к физическим сетям передачи;
ans72=пакетная технология коммутации, мультиплексирования и передачи.
real7=01

test8=Введите аббревиатуру метода мультиплексирования оптических сигналов с разделением по длине волны.
count8=0
form8=edit
real8=WDM

test9=Что обозначает буква "N" в аббревиатуре STM-N?
count9=0
form9=edit
real9=НОМЕР УРОВНЯ

test10=Эта технология позволяет за счет использования различных длин световых волн передавать несколько сигналов в одном оптическом волокне, эффективно используя оптическую среду. О какой технологии идет речь?
count10=0
form10=edit
real10=DWDM

[gl4]

test1=Для чего предназначен мультиплексор ввода-вывода ADM?
count1=3
form1=any
ans11=для «перевозок» транспортных модулей STM;
ans12=для перераспределения транспортных единиц из одних модулей STM в другие;
ans13=для добавления и извлечения (отдельных) цифровых потоков.
real1=001

test2=Для чего используется регенератор Reg?
count2=3
form2=any
ans21=обеспечивает восстановление формы и длительности импульсных посылок;
ans22=обеспечивает восстановление формы и частоты импульсных посылок; 
ans23=коммутация модулей STM-n с одного направления на другое.
real2=100

test3=Перечислить уровни структуры транспортной сети.
count3=3
form3=edit
ans31=МЕСТНАЯ СЕТЬ
ans32=ЗОНОВАЯ СЕТЬ
ans33=МАГИСТРАЛЬНАЯ СЕТЬ

test4=Какие устройства (эелементы) используются для построения магистральной сети?
count4=0
form4=edit
real4=КРОСС-КОННЕКТОРЫ

test5=На основе чего происходит изменение маршрутов потоков в кросс-коннекторах? (Ввести аббревиатуру).
count5=0
form5=edit
real5=OAM

test6=Какие устройства (эелементы) используются для построения местной сети?
count6=0
form6=edit
real6=ADM

test7=Введите аббревиатуру кросс-коннектора.
count7=0
form7=edit
real7=XC

test8=Какие устройства (элементы) используюся для построения зоновой сети? (Ввести аббревиатуру).
count8=2
form8=edit
ans81=ADM
ans82=XC

test9=Куда поступает служебная информация OAM? (Введите аббревиатуры.)
count9=1
form9=edit
ans91=TMN

test10=Какая организация связи транспортной сети удобна для городский телефонных сетей?
count10=1
form10=edit
ans101=ПО КОЛЬЦУ SDH

[gl5]

test1=Какие блоки гибкого мультиплексора PDH выделяют хронирующий сигнал из принимаемого сигнала? (Ввести аббревиатуру).
count1=2
form1=edit
ans11=ПФС
ans12=КФС

test2=Какие функциональные блоки аппаратуры SDH осуществляют кроссовую коммутацию? (Ввести аббревиатуру).
count2=2
form2=edit
ans21=HPC
ans22=LPC

test3=Какой функциональный модуль используется в качестве агрегатного интерфейса в аппаратуре SDH? (Ввести аббревиатуру).
count3=0
form3=edit
real3=TTF

test4=Какими функциями наделено оборудование ATM?
count4=3
form4=any
ans41=функциями управления, функциями передачи сообщений;
ans42=функциями межсетевых взаимодействий, функциями управления оборудованием ATM;
ans43=функциями координации, функциями передачи сообщений.
real4=011

test5=Какие рекомендации ITU-T описывают оборудование для построения оптических транспортных сетей? 
count5=3
form5=edit
ans51=G.681
ans52=G.692
ans53=G.872

test6=Какие функциональные блоки оборудования SDH обеспечивают функцию мультиплексора выделения/ввода?
count6=2
form6=edit
ans61=HPC
ans62=LPC

test7=Что обозначает эталонная точка схемы гибкого мультиплексора "О"?
count7=0
form7=edit
real7=КОМПОНЕНТНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ СИГНАЛ

test8=Расшифруйте аббревиатуру OMSA.
count8=0
form8=edit
real8=АДАПТАЦИЯ К ОПТИЧЕСКОЙ СЕКЦИИ МУЛЬТИПЛЕКСИРОВАНИЯ


test9=Расшифруйте аббревиатуру блока ОПТ ВП.
count9=0
form9=edit
real9=ОКОНЧАНИЕ ПЛЕЗИОХРОННОГО ТРАКТА ВЫСШЕГО ПОРЯДКА

test10=Какими рекомендациями определены компонентные интерфейсы плезиохронных стыков оборудования SDH? (Вводить G.___)
count10=0
form10=edit
real10=G.703

[gl6]

test1=Перечислить основные требования к современной цифровой сети.
count1=5
form1=any
ans11=управляемость сети; совместимость аппаратуры ЦСП и коммутации;
ans12=резервирование трафика, сетевых трактов и каналов;
ans13=фиксированный объем входящего и исходящего трафиков в сетевых узлах;
ans14=коэффициент готовности сети должен не превышать 0,955;
ans15=расширяемость сети; масштабируемость сети.
real1=11001

test2=Чем отличается режим резервирования 1:1 от 1+1?
count2=3
form2=any
ans21=100%-ой защитой сети трактов;
ans22=возможностью использования резервного пути под дополнительную нагрузку;
ans23=количеством линейных регенераторов.
real2=010

test3=Почему может активизироваться защитное переключение?
count3=3
form3=any
ans31=ухудшение сигнала (SD);
ans32=потеря цикла (LOF);
ans33=потеря сигнала (LOS).
real3=111

test4=Перечислить составляющие сети управления? 
count4=3
form4=edit
ans41=АГЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ
ans42=КАНАЛЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
ans43=СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

test5=Чем определяется тип кабеля при проектировании сети связи?
count5=3
form5=any
ans51=заданной длиной волны, допустимыми потерями;
ans52=типом грунта;
ans53=допустимой дисперсией.
real5=101

test6=Какие архитектуры построения используются на магистральных сетях?
count6=2
form6=edit
ans61=ТОЧКА-ТОЧКА
ans62=ЯЧЕИСТАЯ СЕТЬ

test7=Что такое SNCP?
count7=0
form7=edit
real7=РЕЗЕРВИРОВАНИЕ СОЕДИНЕНИЯ ПОДСЕТИ ИЛИ ТРАКТА

test8=На каких уровнях кроссовые коммутаторы осуществляют коммутацию цифровых потоков? (Ввести аббревиатуры).
count8=2
form8=edit
ans81=VC-12
ans82=VC-4

test9=От какого устройства производится синхронизация транспортных сетей?
count9=0
form9=edit
real9=ОТ ПЕРВИЧНОГО ЭТАЛОННОГО ГЕНЕРАТОРА

test10=...-доля времени, в течении которого сеть можно использовать по назначению, или другими словами, это вероятность того, что сеть окажется в работоспособном состоянии в произвольный момент времени, кроме периодов, в течении которых она не используется по назначению.
count10=0
form10=edit
real10=КОЭФФИЦИЕНТ ГОТОВНОСТИ