# 4. Многофункциональные платформы доступа.

Сеть доступа, которую называют “последней милей” сети связи, является финальным средством доставки услуг конечному пользователю. На фоне тенденции интеграции в телекоммуникационной индустрии, существующие услуги и новые услуги подводят нас к пониманию необходимости наличия более широкой полосы частот и эффективного решения с гибридным доступом на базе единой платформы.

Система сети доступа с интеграцией услуг, реализованная на базе оптических линий связи, появилась как раз вовремя, чтобы удовлетворить эти требования. Она обладает следующими замечательными достоинствами:

- широкая полоса частот отвечающая как сегодняшним, так и будущим требованиям;
- возможность доступа к интегрированным услугам как в узкой, так и в широкой полосе. На базе этих двух преимуществ сеть доступа с интеграцией услуг обладает как прямой, так и обратной совместимостью, и обеспечивает для операторов экономичное решение по построению универсальной платформы доступа к услугам, позволяющей удовлетворить всех пользователей.

## 1. Платформа доступа HONET

Компания Huawei Technologies Co.,Ltd., будучи лидирующим разработчиком и производителем высокотехнологичного телекоммуникационного оборудования, заблаговременно предвидела спрос абонентов на доступ к интегральным услугам и уже спроектировала, разработала и ввела в эксплуатацию оборудование, которому была присвоена торговая марка НОNЕТ.

Система НОNЕТ представляет собой комплект оборудования сети доступа, обеспечивающий одновременную передачу разнообразных узкополосных и широкополосных услуг (речь, данные, САТV, арендуемая линия, мультимедиа и т.д.) на базе единой платформы доступа.

Это позволяет операторам гибко подключать абонентов к различным сервисным узлам в любое время, легко и быстро обеспечивать доступ для новых абонентов и предлагать им многочисленные услуги.

## Архитектура.

НОNЕТ - это гибкая универсальная система доступа, которая может быть использована для подключения абонентов к сетям РSTN, DDN, PSPDN, частным/ ведомственным сетям, Internet, сетям передачи данных, сетям САТV и т.д. Возможна поддержка разнообразных сетевых структур, таких как линейная, древовидная, звездообразная, кольцевая, кольцевая с ответвлениями, касательные кольца и пересекающиеся кольца.

Платформа доступа с интеграцией услуг НОNЕТ состоит из оптического линейного окончания (ОLT), оптического сетевого блока (ОNU) и системы управления сетью доступа (АN-NMS).

## ОLТ.

ОLТ представляет собой пункт объединения услуг на стороне станции, обеспечивающий интерфейсы для узлов предоставления услуг (SNI).

OLТ подключается непосредственно к АТС через интерфейсы 2 Мбит/с, удовлетворяющие стандарту, или через открытый интерфейс V5, если интерфейсы V5 имеются в наличии. OLT также может подключаться через интерфейсы 2 Мбит/с с использованием общеканальной сигнализации (ССS) или сигнализации по выделенному каналу (САS). ОLT имеет также интерфейс Ethernet для системы управления сетью доступа (АN-NMS), обеспечивающей централизованные эксплуатацию, администрирование и техобслуживание всех компонентов HONET.

OLT имеет модульную структуру, позволяющую наращивать оборудование по методу “строительных блоков”. Он может включать в себя блоки SIPP (блок сервисных интерфейсов и обработки протокола), CATV, оптической передачи, широкополосной обработки (ВРМ) и сетевого управления. Его конфигурация является гибкой и определяется конкретными требованиями. Ключевым системным модулей в OLT является блок SIРР, обеспечивающий интерфейсы для АТС и/или сети передачи данных, реализующий обработку протокола, кросс-коммутацию и мультиплексирование сигналов 64кбит/с.

Каждый блок SIРР обеспечивает обработку 32-х интерфейсов 2 Мбит/с, которые могут назначаться произвольно для соединения с узлами предоставления услуг и удаленными ОNU через систему передачи.

Для увеличения емкости системы один ОLТ может быть оборудован несколькими блоками SIРР. Блок САТV выполняет преобразование электрического сигнала САТV от головной станции САТV в оптический сигнал и его передачу к удаленному ОNU по оптическому кабелю. Блок -схема OLT изображена на рисунке 4.1.1

## ONU.

Оптическим сетевой блок(ОNU)- представляет собой удаленное оборудование, обеспечивающее подключение конечных пользователей. ОNU реализует максимально возможное приближение оптической системы к пользователю.

ОNU оборудуется всеми функциональными блоками, необходимыми для обеспечения заданных эксплуатационных требований. В их число входят:

- Блок абонентских интерфейсов
- Встроенная система SDH и/или РОN
- Оборудование САТУ (опция)
- Оборудование тестирования абонентских линий
- Блок первичного источника питания с резервными батареями или без них
- Блок контроля электропитания
- Главный кросc

Все платы абонентских интерфейсов имеют совместимые разъемы, благодаря чему можно удобно и быстро реализовывать расширение и доступ к новым услугам.

Оборудование внутреннего тестирования абонентских линий вставляется в абонентскую кассету. Оно обеспечивает измерения и тестирование абонентских комплектов и линий.

Блок контроля электропитания и окружающей среды осуществляет постоянный контроль параметров окружающей среды, первичного электропитания и резервных батарей и сообщает данные о состоянии в AN-NMS. Блок -схема ONU изображена на рисунке 4.1.2.

## Система управлений сетью доступа

Система управления сетью HONET АN-NMS состоит из блока управления сетью (ВАМ), рабочей станция (WS) и блока аварийной сигнализации.

BAM представляет собой сервер AN-NMS, реализованный на базе высоконадежного промышленного компьютера, устанавливаемый в ОLТ. Он служит в качестве “моста” для связи между WS и оборудованием, передавая команды техобслуживания и управления от WS на оборудование и сообщая реакции оборудования соответствующей WS. Кроме функции системы управления базами данных, ВАМ выполняет также такие функции, как управление тестированием, хранением и передачей аварийных сообщений, а так же обеспечивает интерфейс Q3.

WS - это компьютер-клиент. Пульты управления различными задачами, то есть, управления конфигурацией данных, управления техобслуживанием, управления передачей, управления аварийной сигнализацией, управления тестированием, управления беспроводным доступом, управления электропитанием и управления САТV могут быть реализованы на одной или различных WS.

Можно сконфигурировать, блок аварийной сигнализации, подключаемый к ВАМ или WS через последовательный порт. Этот блок выдает визуальные/акустические аварийные сигналы, указывающие на место расположения, тип и класс аварии.

AN-NMS выполняет следующие функции:

- Управление конфигурацией - определение и изменение установок сетевых элементов.
- Обработка отказов - обеспечивает своевременную аварийную сигнализацию, локализацию и устранение отказов.
- Управление рабочими характеристиками - обеспечивает управление качеством передачи и интерфейсов услуг с целью предотвращения проблем до поступления желоб абонентов.
- Управление безопасностью -обеспечивает защиту системы управления от злоупотреблений и позволяет системному администратору определять профили пользователей с различными уровнями полномочий.

## 4.1.2 Доступ к услугам

НОNЕТ может обеспечивать доступ к таким услугам, как РSТN и ISDN, услуги передачи данных, IР, услуги передачи изображений, широкополосные услуги и т.д. Благодаря тому, что система HОNЕТ имеет модульную структуру и гибкую системную архитектуру, операторы могут удобно и гибко конфигурировать ее согласно требованиям абонентов. Для доступа к различным услугам требуется только сконфигурировать соответствующие модули доступа к услугам и платы абонентских интерфейсов в ОLT и ОNU соответственно.

## Доступ к услугам РSТN&ISDN

Открытый интерфейс V5 гюддерживает доступ к РSTN и ISDN.

Система НОNЕТ была успешно подключена через интерфейс V5 к различным коммутационным системам.

В число интерфейсов пользователь-сеть (UNI), обеспечиваемых НОNЕТ, входят интерфейс РОТS, интерфейсы 2В+D и ЗОВ+D. Кроме доступа к РОТS (обычная телефонная связь), НОNET также может поддерживать такие дополнительные речевые услуги, как CID (отображение вызывающего номера), функции биллинга или реверсирование полярности.

## Доступ к IР

Система НОNЕТ обеспечивает широкую поддержку услуг IР. Она имеет встроенный модуль IР-доступа, выполняющий обработку IP-адресов.

## Доступ к широкополосным услугам

HONET реализует доступ к широкополосным услугам с помощью дополнительно устанавливаемого модуля BPM (модуль широкополосной обработки) в OLТ для обработки сервисных интерфейсов, соединенных с коммутатором АТМ, и абонентского блока в ОNU, обеспечивающего порт АDSL и порт LAN для конечных пользователей. Поддерживаются такие широкополосные услуги, как VOD, телеприсутствие, SONO и т.д.

## Доступ к услугам передачи изображений

С целью удовлетворения спроса на услуги связи и услуги развлекательного характера в НОNЕТ предусмотрена поддержка услуг изображений. Путем помощи встроенных модулей оптической передачи, оптического приема и других необходимых блоков в системе HONET может быть сформирована

независимая система оптической передачи САТV. В этом случае блоки САТV одновременно участвуют в централизованном контроле и управлении сетью, что значительно снижает затраты на прокладку кабелей и техническое обслуживание. НОNЕТ поддерживает видеоконференцсвязь на основе арендуемых линий 2046 кбит/с и услугу настольного видео на основе интерфейсов 3х(2В+D).

НОНЕТ также поддерживает доступ к арендуемой линии 2048 кбит/с, а также к 2/4-проводноЙ выделенной линии речевой частоты.

## SDH

В сети оптической передачи системы НОNЕТ на уровне передачи используется встроенное оборудование SВS155/622А, имеющее высокую емкость передачи и совершенный механизм защиты. Высококачественный интерфейс Е1. Матрица кросс -соединений большой емкости.

Оборудование SВS155/622А совместимо как с уровнем SТМ-1, так и с уровнем SТM-4, поэтому оно может конфигурироваться как система SТМ-1 или SТМ-4. Модификация SТМ-1 - SТМ-4 осуществляется путем простой замены линейной платы. Может использоваться не только в обычных кольцевых или линейных сетях, но также и соприкасающихся кольцевых сетях, пересекающихся кольцевых сетях, древовидных, звездообразных, и ячеистых сетях.

Совершенный механизм защиты: для защиты услуг могут использоваться 2-волоконное кольцо с защитой тракта и 2(4)-волоконное кольцо с защитой мультиплексной секции, Для защиты аппаратных средств предусмотрены горячее резервирование блока кросс-соединений или блока тактовой синхронизации по схеме 1+1 и защита трибутарных блоков по схеме 1+1 или 1:N.

Надежное функционирование тактовой синхронизации: поддерживаются различные типы источников тактовой синхронизации, такие как линейный поток, трибутарный поток, а также внешний и внутренний источники тактовых сигналов.

## PON

В качества дополнения к SDH, для реализации оптической передачи на уровне распределения в системе НONET применяется пассивная оптическая сеть (РОN). Существенное различие между активной оптической сетью (AON) и пассивной оптической сетью (РОN) состоит в том, что в последней для распределения оптических сигналов используются пассивные оптические устройства.

НОNЕТ-РОN удовлетворяет потребностям средних и крупных абонентов уровня распределения. Она реализует распределение оптических сигналов через пассивную оптическую распределительную сеть (ОDN), состоящую из ответвителей и других пассивных оптических устройств.

Возможность гибкого построения сети: поддерживаются древовидная,

звездообразная и шинная топологии, отвечающие потребностям построения сети на уровне распределения. Максимальный коэффициент разветвления системы-1:16.

## Беспроводный доступ

В областях, где прокладка оптических кабелей затруднена, или остро стоит проблема доступа к услугам. система НОNЕТ позволяет использовать для решения проблемы систему беспроводного доступа (WLL).

Встроенная система WLL и система беспроводного доступа могут использовать общее оборудование, например, блок SIРР, источник питания, шкаф, систему сетевого управления и систему передачи, благодаря чему затраты оказываются гораздо ниже, чем при применении отдельной системы WLL.

SDН и РОN, обеспечивающие оптическую передачу в системе НОNET, гарантируют оператору гибкую и недорогую реализацию оптического решения для уровней передачи и распределения. Такой вариант “непрерывного” доступа опирается на использование как проводной, так и беспроводной связи.

## Семейство продуктов класса OPTINEX.

Одна из важнейших проблем, стоящих перед операторами связи, состоит в разработке перспективных многоцелевых платформ. Семейство продуктов класса ОРТINEX для операторов связи является ответом компании Алкатель на этот вызов в области передачи сообщений.

OPTINEX обеспечивает самые разные услуги, которые могут значительно отличаться друг от друга по своей физической основе, как, например, электрические цифровые потоки с временным разделением каналов. (TDM) и длины волн оптического излучения, используемые для передачи пакетов и ячеек в широкополосных и узкополосных каналах с возможностью работы в режиме реального времени.

Наращивание пропускной способности сети может принести реальную пользу только при условии полной управляемости всеми услугами, предоставляемыми с помощью оптических каналов. Используя сочетание таких механизмов, как WDM, SDH, IР и АТМ, можно обеспечить достаточно большую гибкость сети, ее высокую эффективность и возможность поддержки гарантированного качества услуг для конечных заказчиков на всем протяжении сети.

Весь спектр продуктов Алкатель состоит из интегрированных серий систем передачи и оборудования контроля и управления. Все они предназначены для расширения функциональных возможностей операторской сети и разработаны на основе следующих принципов:

1) использование лучшей технологии (IР, АТМ, SDН, WDМ, ОN) на всех сетевых уровнях — абонентском, местном, зоновом и магистральном — для гарантированного обеспечения качества услуг при минимальных затратах;

2) использование модульной архитектуры, способной упростить и удешевить внедрение и настроить сеть на потребности компании любого типа и размера;

3) использование одинаковых аппаратных и программных средств в разных продуктах одного и того же семейства;

4) использование конструкций, поддерживающих динамическое обновление систем и их приспособление к меняющимся требованиям;

5) централизованная архитектура управления;

6) использование средств, максимально повышающих отказоустойчивость сети.

В семействе продуктов OPTINEX серия оптических систем позволит удовлетворить постоянно растущие требования к пропускной способности с помощью масштабируемой платформы, которая позволяет наращивать количество каналов и скорость передачи (в настоящее время реализуется 40 каналов, а в будущем их количество можно будет увеличить до 80-160 без ущерба для передачи текущей рабочей нагрузки). Эти продукты позволяют создавать прозрачную и гибкую сетевую архитектуру, гарантирующую интеграцию и/или сопряжение с разными типами сигналов данных (IР и АТМ).

## Синхронные мультиплексоры ввода / вывода (SDH ADM) для городских сетей и приложений IP/ATM

Хотя новые системы по-прежнему называются ADM, все они имеют полномасштабные возможности кроссового переключения, и единственным ограничением в этом плане является размер соответствующей матрицы. Новые системы имеют полностью не блокируемые матрицы кроссового переключения SDH и поддерживают интерфейсы PDH на 2, 34, 45 и 140 Мбит/с. Помимо поддержки режима использования объединенных полезных нагрузок соседних виртуальных контейнеров (STM-4c и STM-16c) для обеспечения взаимодействия устройств IP и ATM с высокой пропускной способностью, в новые устройства ADM встроены возможности коммутации ATM и маршрутизации IP.

## 1) Alcatel 1640 FOX.

Alcatel 1640 FOX представляет собой настольное или настенное устройство ADM уровня STM-1/4, которое доводит SDH до помещения заказчика и позволяет оказывать услуги выделенных линий SDH и ATM, а так же услуги виртуальных частных сетей IP. Имеется установочное место для портов со скоростями - 34Мбит/с, 140Мбит/с и SТМ-1. Это установочное место можно также использовать для коммутационной матрицы АТМ или маршрутизатора IР. Все это делает Alcatel 1640 FOX эффективным решением для установки в помещениях заказчика и предоставления традиционных услуг с фиксированной скоростью передачи, а также для связи между корпоративными или учрежденческими ЛВС. И коммутационная матрица АТМ, и маршрутизатор IР выполняют типичные для сетевой периферии функции управления трафиком, такие как формирование и поддержка правил высокого уровня.

## 2) Alcatel 1650 SMC.

Alcatel 1650 SMC представляет собой очень компактное устройство SТМ-1/4 АDМ с возможностью подключения 63 каналов по 2 Мбит/с. Это устройство имеет полную матрицу 28х28 SТМ-1. Заменяемые элементы Alcatel 1650 SMC (в том числе карты IP и ATM) полностью совместимы с Alcatel 1640 FOX.

## 3) Alcatel 1660 SM.

Alcatel 1660 SM-это STM-1/4/16 ADM. В качестве кольцевого узла STМ-16 это устройство обеспечивает широкие возможности доступа к сигналам 2Мбит/с. Данное устройство может использоваться в самых разных конфигурациях, включая 64 х 64 SТМ-1.

## Синхронные мультиплексоры ввода/вывода (SDH ADM) для магистральных сетей

Магистральные сети могут иметь колъцевую или смешанную архитектуру, или, как это часто встречается на практике, представлять собой смесь этих архитектур. В этих сетях часто используются скорости порядка 2,5 Гбит/с. Иногда требуется использование систем ТDМ на 10 и 40 Гбит/с.

## 1) Alcatel 1680 SM

Устройство Alcatel 1680 SM представляет собой абсолютно новый мультиплексор ввода / вывода SТМ-64, который уже сегодня можно модернизировать до уровня SТМ-256. Высокоэффективная и универсальная архитектура устройства Alcatel 1680 SM позволяет операторам с помощью весьма компактных, с плотной установкой блоков, секций удовлетворять требования к передаче нагрузки со скоростью 10 Гбит/с и экономить, при этом, производственные площади. Новаторская архитектура с каскадным включением шины создает гибкость, необходимую для интеграции множества сетевых элементов в единый сетевой элемент. На практике это позволяет получать доступ к любому временному интервалу с любого порта ввода/вывода и передавать сигналы по прилегающим или каскадным кольцам без сложных и дорогостоящих подключений через задние панели. Т.е. Alcatel 1680 SM является высокоэффективной платформой для базовых и магистральных сетей, и шлюзом к оптическому уровню сети.

## Оптические сетевые технологии.

Плотность трафика в телекоммуникационных сетях продолжает быстро нарастать. Новые широкополосные услуги и поддержка гарантированного качества обслуживания требуют все большей пропускной способности. В долгосрочной перспективе основным движущим фактором на рынке станет лозунг перехода на "Полностью оптическую сеть". Но сегодня нам нужно решить, каким образом новый оптический уровень будет сочетаться с существующими сетевыми архитектурами и удовлетворять будущие потребности рынка. Алкатель — компания, которая поставляет все средства, необходимые для передающих сетей — учла этот вопрос при разработке продуктов семейства ОРTINЕХ. Стратегия ОРNIЕХ основана на твердой уверенности в том, что сети связи будут превращаться в оптические сети, к которым будут предъявляться разные требования, а именно:

1. в магистральной области — эффективное обеспечение скоростей передачи 2,5 Гбит/с, 10 Гбит/с и более; высокая производительность, характерная для оптических сетей; маршрутизация, коммутация и восстановление на высоком уровне оптических трактов (стволов);
2. в области городских и корпоративных сетей — гибкость, прозрачность к передаче цифровых потоков с различными скоростями и протоколами, экономичность и эффективность.