### HCS

Функции контроля соединения трактов высшего порядка HCS обеспечивают контроль оборудованных и необорудованных трактов VC3/4. Для этого в составе модуля предусмотрены блоки:
- генератора необорудованных трактов высшего порядка HUG-n (Higher Order Unequipped Generator);
- монитора трактов высшего порядка HPOM-n (Higher Order Path Overhead Monitor).
HUG-n может воспроизводить для части или для 100% трактов верхнего порядка контейнеры VC3/4 с заголовками, по которым HPOM-n может отслеживать качество необорудованных трактов. Кроме того, HPOM-n позволяет контролировать частично или на 100% все оборудованные тракты с VC3/4. Предметом контроля может быть коэффициент ошибок, раздельно контролируемых в трактах, проходящих через сети различных операторов. Через линии S16, S18 производится необходимое управление и контроль функций HCS.
Назад