Первичная сеть ССОП

Структура первичной сети ССОП в значительной степени определяет эксплуатационную надежность и основные технико-экономические показатели системы электросвязи РФ. Первичная сеть представляет типовые физические цепи, каналы передачи и сетевые тракты всем физическим и юридическим лицам на территории России.

По территориальному признаку, назначению и структуре ПСОП подразделяются на магистральные, внутризоновые и местные (городские, сельские и комбинированные).

Местная первичная сеть (МСП) ОП

– часть первичной сети общего пользования, ограниченная территорией сельского административного района (САР) или города (пригорода). В отдельных случаях может быть организована комбинированная сеть, ограниченная территорией города (или пригорода) и подчиненным ему сельским административным районом.

Внутризоновая первичная сеть (ВЗПС) ОП

– часть первичной сети ОП, обеспечивающая соединение между собой типовых каналов передачи и сетевых трактов разных местных первичных сетей одной зоны нумерации телефонной сети, как правило, в пределах области, края, республики.

Магистральная первичная сеть

(СМП) ОП-часть первичной сети ОП, обеспечивающая соединение между собой типовых каналов и сетевых трактов внутризоновых первичных сетей ОП на всей территории страны.

В настоящее время в связи с проходящими в стране процессами приватизации и образованием акционерных обществ и созданием межрегиональных акционерных обществ, кроме приведенного деления первичной сети существует деление ее по территориям, управляемым одним оператором (“Сибирьтелеком” и т. п.).

Первичная сеть ОП в настоящее время включает в себя существующую аналоговую первичную сеть и вновь создаваемую наложенную цифровую первичную сеть.

Как указывалось выше, ПС включает сетевые узлы, сетевые станции, оконечные устройства ПС, линии и системы передачи.

Сетевой узел

представляет собой комплекс технических средств, обеспечивающий образование и перераспределение сетевых трактов, типовых каналов передачи и типовых физических линий, а также представление их вторичным сетям ОП и другими потребителями.

Сетевая станция

отличается от сетевого узла тем, что она устанавливается на границах ПС. Например, для перехода от местной первичной сети к внутризоновой, от внутризоновой первичной сети к магистральной. Границей местной первичной среды являются оконечные устройства первичной сети.

Оконечные устройства ПС

представляют собой технические средства, обеспечивающие образование типовых физических цепей и типовых каналов передачи для предоставления их абонентам вторичных сетей и другим потребителям.

Линия передачи ПС

представляет собой совокупность линейных трактов систем передачи и/или типовых физических цепей, имеющих общие линейные сооружения, устройства их обслуживания и одну и ту же среду распространения в пределах действия устройства обслуживания.

Линии передачи присваивается наименование в зависимости:

· от вида первичной сети (магистральная, внутризоновая, местная);

· от среды распространения (кабельная, радиорелейная, спутниковая и т.д.).

Линия передачи, соединяющая между собой сетевой узел и сетевую станцию, является соединительной линией.

На местной сети линии передачи, соединяющие между собой местные узлы и оконечные устройства ПС, являются абонентскими линиями передачи.

Система передачи

представляет собой комплекс технических средств, обеспечивающий образование типовых групповых трактов и каналов передачи первичной сети.

Сетевые узлы (СУ) первичной сети ОП являются основными узловыми точками ее структуры.

СУ являются общими (по территориальному размещению) для существующей аналоговой и наложенной цифровой первичной сети, оборудованной цифровыми системами передачи синхронной и плезиохронной иерархии.

В зависимости от выполняемых функций на ПС организуются узлы двух типов:

· сетевые узлы переключения (СУП);

· сетевые узлы выделения (СУВ).

СУП выполняют следующие функции:

· организация типовых каналов передачи и сетевых трактов;

· организация переключений типовых каналов и сетевых трактов в процессе управления сетью;

· предоставление типовых каналов передачи и сетевых трактов вторичным сетям и другим потребителям;

· оперативно-технического контроля и обслуживания аппаратуры СУ, линий передачи, соединительных линий, линейных и сетевых трактов и каналов передачи;

· обеспечение стыка аналоговых и цифровых каналов и трактов.

Для повышения надежности ПС, СУП должен иметь не менее трех географически разнесенных выходов к другим СУ.

В СУП системы передачи могут иметь аппаратуру либо оконечной, либо промежуточной, усилительной (регенерационной) станции.

СУВ, в отличие от СУП, не участвует в организации переключения типовых каналов и трактов в процессе управления сетью при ее формировании и резервировании. Другие функции, которые выполняет СУП, выполняет и СУВ.

Для обеспечения надежности ПС СУВ должен иметь, как минимум, два выхода к другим СУ.

Сетевые узлы переключения и сетевые узлы выделения характерны для всех типов первичных сетей: магистральной, внутризоновых, местных. Буква “М” определяет принадлежность сетевого узла к магистральной ПС (СМП): МСУП, МСУВ, МСС. Буква “В” определяет принадлежность сетевого узла к внутризоновой ПС (ВзПС): ВСУП, ВСУВ, ВСС. Буква “М” в конце аббревиатуры определяет принадлежность СУ к местной ПС: СУПМ, ССМ.

Фрагмент первичной сети связи общего пользования представлена на рисунке 1.4.

Рисунок 1.4 Фрагмент ПСОП

Сетевые узлы МСУП организуются на пересечении кабельных и радиорелейных линий передачи СМП. В МСУП отдельные линии передачи могут заканчиваться оконечной аппаратурой систем передачи, а для других линий передачи могут быть организованы обслуживаемые усилительные пункты (ОУП). В МСУВ организуются соединительные линии для предоставления выделенных трактов и каналов передачи вторичным сетям.

Магистральные сетевые станции (МСС) размещаются в областных, краевых и других крупных центрах страны.

На внутризоновой первичной сети создаются внутризоновые ВСУП, ВСУВ и станции (ВСС).

Как правило, МСС и ВСУП представляют собой единый организационно-технический комплекс.

На каждой местной первичной сети создаются СУПМ, ССМ (сетевые станции местные) и пункты размещения оконечных устройств.

На внутризоновой ПС некоторые СУП и СУВ могут выполнять функции ВСС.

Станция ВВС и СУПМ, как правило, представляют собой единый организационно-технический комплекс.

Станция ССМ может выполнять одновременно функции СУПМ.

Сетевые узлы оборудуются:

· аппаратурой оконечных станций систем передачи;

· аппаратурой транзита и выделения групповых трактов и каналов;

· аппаратурой переключения каналов и трактов;

· аппаратурой промежуточных станций систем передачи;

· устройствами систем управления и резервирования;

· оборудованием электропитания;

· оборудованием измерения и контроля.

Сетевые станции содержат

:

· аппаратуру оконечных станций систем передачи;

· аппаратуру транзита и переключения каналов и трактов;

· устройства системы управления и резервирования;

· измерительное и контролирующее оборудование;

· оборудование сетевой и внутристанционной служб связи;

· оборудование электропитания.

Системы передачи ПС.

Основой первичной сети являются системы передачи. С их помощью создаются типовые каналы и тракты, которые в сетевых станциях и узлах. Системы передачи ЕСЭ РФ – это совокупность технических средств, которые обеспечивают образование линейного тракта, типовых групповых трактов и каналов передачи ПС ЕСЭ РФ. Система передачи состоит из станций системы передачи и среды распространения сигналов электросвязи.

По способу разделения каналов различают системы передачи (СП) с частотным и временным разделением каналов.

По виду сигналов, с помощью которого передаются сообщения, СП подразделяются на аналоговые и цифровые.

В зависимости от среды распространения, которая используется для реализации СП, различают проводные системы передачи – воздушные, кабельные, волноводные и радиосистемы передачи – радиорелейные спутниковые, тропосферные и т.п.

По территориальному признаку различают магистральные, внутризоновые и местные (городские и сельские) системы передачи.

Развитие первичной сети должно осуществляться за счет цифровизации сети на всех ее уровнях (СМП, ВзПЗ и местных первичных сетей). При этом развитие должно осуществляться на основе комплексного использования как проводных средств (по коаксиальному, симметричному, оптическому кабелю), так и радиосредств (радиорелейных линий прямой видимости) и тропосферных, спутниковых линий с ИСЗ (искусственный спутник Земли) на геостационарной, эллиптической, низких орбитах, а также линий декаметровой радиосвязи, в том числе средств подвижной связи.

Развитие существующей аналоговой первичной сети должно осуществляться за счет реконструкции кабельных и радиорелейных линий передачи путем замены аналоговых СП цифровыми, а также путем установки ЦСП на свободных парах кабелей (коаксиальных и симметричных) и в незадействованных стволах РРСП.

По мере цифровизации существующая ПС становиться аналогово-цифровой.

Основными средствами цифровизации ПС должны быть цифровые системы передачи.

В перспективной цифровой первичной сети ОП организация аналоговых сетевых трактов не предусматривает.

Для передачи различных аналоговых сигналов не первичной сети ОП в аналоговых СП в настоящее время организуются типовые каналы тональной частоты (ТЧ) и аналоговые типовые сетевые тракты.

Основной характеристикой канала ТЧ и аналоговых сетевых трактов является полоса частот.

Канал ТЧ имеет полосу частот от 0,3 до 3,4 кГц. В соответствии с рекомендациями МЭС каналы ТЧ объединяются в типовые сетевые группы:

· первичная – 12 каналов ТЧ, перенесенных в диапазон частот 60ч108 кГц;

· вторичная – пять первичных групп (60 каналов ТЧ), перенесенных в диапазон частот 312ч552 кГц;

· третичная – пять вторичных групп (300 каналов ТЧ), перенесенных в диапазон частот 812ч2044 кГц;

· четверичная группа с полосой частот 8516ч12388 кГц (три 300 – канальные группы).

Аналоговый сетевой тракт организуется на основе типовых каналов ТЧ и типовых групповых трактов. Организация аналоговых сетевых трактов осуществляется с помощью преобразовательного оборудования.

Сетевые тракты (каналы) могут быть простыми и составными. Простой тракт называется тот сетевой тракт, который не имеет транзитов того же порядка, что и данный сетевой тракт.

При наличии транзитов групповых трактов того же порядка тракт называется составным. Число транзитов в составном тракте ограничено. На местных первичных сетях аналоговые сетевые тракты не организуются.

В настоящее время для построения цифровой ПС используются системы передачи двух типов:

· системы передачи плезиохронной цифровой иерархии (в англоязычном написании PDH);

· системы передачи синхронной цифровой иерархии.

Для передачи цифровых сигналов на первичной сети в ЦСП организуются следующие цифровые сетевые тракты:

· первичный (пропускная способность – 2048 кбит/с) (Е1);

· вторичный (пропускная способность – 8448 кбит/с) (Е2);

· третичный (пропускная способность – 34368 кбит/с) (Е3);

· четверичный (пропускная способность – 139264 кбит/с) (Е4).

В цифровых сетевых трактах должна обеспечиваться возможность передачи цифровых сигналов со скоростями n´ 64 кбит/с, где n – целое число (1< n <=31).

Цифровые сетевые тракты, как и аналоговые, могут быть простыми и составными.

В цифровые сетевые тракты сигналы с номинальными скоростями могут вводиться синхронно, плезиохронно и асинхронно.

В рамках синхронной цифровой иерархии могут быть образованы сетевые тракты для передачи сигналов синхронных транспортных модулей всех уровней СЦИ. При этом предусматривается передача цифровых сигналов в зависимости от уровня иерархии со следующими скоростями (таблица 1).

Таблица 1

Синхронная цифровая иерархия

Уровни иерархии | Тип синхронного транспортного модуля | Скорость передачи, Мбит/с
1 | STM - 1 | 155.520
2 | STM – 4 | 622.080
3 | STM – 16 | 2488.320
4 | STM - 64 | 9953.280

На первичной сети ОП на базе сетевых трактов в ЦСП образуются типовые цифровые каналы передачи;

· основной цифровой канал (ОЦК) со скоростью передачи 64 кбит/с;

· первичный цифровой канал – 2048 кбит/с;

· вторичный цифровой канал – 8448 кбит/с;

· третичный цифровой канал – 34368 кбит/с;

· четверичный цифровой канал – 139264 кбит/с.

В каналы передачи высшего порядка сигналы с номинальными скоростями могут вводиться, плезиохронно и асинхронно.

Выбор скорости для передачи сигналов и , соответственно, сетевых цифровых трактов и каналов определяется видом передаваемой информации (рисунок 1.5).

Рисунок 1.5. Требования к скорости передачи информации.

Как видно из рисунка 1.5 необходимы следующие скорости передачи информации:

· передача текстов и факсимильных сообщений, низкоскоростная передача данных до 10 кбит/с;

· речь (без сжатия) не более 64 кбит/с;

· видеотелефон и видеоконференция, передача данных между локальными вычислительными сетями (ЛВС) от 64 кбит/с до 100 Мбит/с;

· распределение телевизионных сигналов, служба “мультимедиа” от 40 Мбит/с до 140 Мбит/с;

· распределение сигналов кабельного телевидения и телевидения высокой частоты от 140 до 600 Мбит/с.

Техническая политика

по внедрению основных технических средств развития первичной сети ОП осуществляется по следующим направлениям:

· Применение на ПС технических средств, на которые имеется действующий сертификат соответствия, выданный отделом сертификации Минсвязи России. Выбор поставщика технических средств определяется наличием сертификата и экономических соображений.

· Развитие ПС ОП должно быть направлено на построение цифровой первичной сети путем строительства новых цифровых линий передачи и реконструкции существующих.

· Цифровизация ПС должна осуществляться путем использования перспективных систем передачи. Это в первую очередь относится к магистральной и внутризоновым сетям.

· Перспективными в настоящее время являются системы передачи синхронной цифровой иерархии, гибкие мультиплексоры.

· Применение систем передачи SDH автоматически приводит к необходимости преимущественного использования оптических кабелей.

· Система технического обслуживания цифровой первичной сети должна быть автоматизирована с применением современной технологии управления сети TMN (Telecommunication Management Network – система управления телекоммуникациями).

· Для ускорения цифровизации ПС и удовлетворения потребностей в цифровых каналах потребителей, ускоренной информатизации и телефонизации удаленных и труднодоступных районов рекомендуется использовать спутниковые системы передачи (ССП) с применением космических аппаратов на геостационарных (до 40000 км) и низких (до 2000 км) орбитах.

· Цифровизация ПС должна осуществляться комплексно на всех ее уровнях с учетом технико-экономической целесообразности.

· По мере внедрения волоконно-оптических кабелей изменяется структура ПС. В качестве основной предполагается использовать кольцевую структуру (рисунок 1.5). Она будет создаваться на основе системы SDH, образующих мощные высокоскоростные цифровые потоки. Ответвление цифровых потоков меньших скоростей от колец будет осуществляться с помощью как систем плезиохронной цифровой передачи (PDH) на металлических и волоконно-оптических кабелях, так и системах (SDH) на волоконно-оптических кабелях.

· Один из путей увеличения числа цифровых трактов на существующих ОЛП является спектральное разделение, так называемая технология.

· При невысокой информационной потребности в тех иных населенных пунктах в качестве основных средств цифровизации ПС рекомендуется строительство систем PDH на цифровых радиорелейных линиях и волоконно-оптических кабелях и реконструкция аналоговых линий передачи на металлическом кабеле, если параметры кабеля соответствуют действующим нормам.

Рисунок 1.6 Кольцевое построение ПС

· На городских и сельских первичных сетях следует использовать волоконно-оптические системы передачи (ВОСП) на длине волны 1.3 мкм. (при длине регенерационного участка до нескольких десятков километров) и ВОСП, работающие на длине волны 1.55 мкм, с регенерационным участком до 100 км. и более.

· Развитие первичной сети должно осуществляться на основе методов оптимального построения с учетом требований по надежности и живучести.

· В настоящее время трехуровневое представление ПС ЕСЭ РФ все чаще заменяется двухуровневым: транспортная сеть и сеть доступа, абонентская сеть.

Магистральная, внутризоновая и часть местных цифровых наложенных первичных сетей являются основой транспортной цифровой сети связи России. Местные первичные сети на участке местный узел ПСМ – оконечное устройство в соответствии с новой терминологией является сетью доступа (рисунок 1.7).

Рисунок 1.7 Двухуровневая система построения первичной сети

Сеть доступа включает в себя:

· оконечные устройства ПС (ОУ), реализуемые в виде оконечной аппаратуры систем передачи, сетевых терминалов различного типа и т.п.;

· местные сетевые подстанции (СПМ);

· местные узлы (МУ) первичной сети;

· абонентские линии передачи, организуемые между МУ и ОУ с использованием металлического, оптического кабеля, радиосредств (радиорелейных, спутниковых и средств радиодоступа в диапазоне УВЧ).

Транспортная сеть предназначена для передачи высокоскоростных (микрополосных) потоков сообщений и накопления.

НАЗАД