Сети связи

Методические указания к 1 и 3 лабораторным работам | назад |

Лабораторная работа №1

СИСТЕМЫ СИГНАЛИЗАЦИИ ТЕЛЕФОННОЙ СЕТИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Цель работы
   1.1. Изучить классификацию и состав сигналов систем сигнализаций, применяемых на телефонной сети общего пользования.
   1.2. Изучить сигнальные коды:
   o одночастотный;
   o по двум выделенным сигнальным каналам системы ИКМ.
   1.3. Приобрести навыки по составлению алгоритмов установления соединения, используя заданный сигнальный код.
2. Подготовка к выполнению работы
   По рекомендуемой литературе настоящим методическим указаниям изучить:
   • системы сигнализации, используемые на телефонной сети общего пользования;
   • одночастотные сигнальные коды, используемые для передачи сигналов по:
   — заказно-соединительным линиям (3CЛ);
   — соединительным линиям междугородным (СЛМ);
   — междугородной сети;
   • сигнальный код передачи сигналов по двум выделенным сигнальным каналам системы ИКМ;
   • алгоритмы установления междугородных соединений.
3. Задание
   Задается фрагмент сети и сигнальный код, используемый на участке междугородной или внутризоновой сети. Требуется составить алгоритм установления соединения, используя данный сигнальный код.
4. Описание лабораторной установки
   Лабораторная работа выполняется на рабочей станции локальной сети ЭВМ кафедры АЭС или на ПЭВМ типа IBM PC.
   В процессе составления алгоритма установления соединения программа лабораторной работы проверяет правильность выбора студентом сигналов кода, ответы на задаваемые вопросы и выдает сообщение об ошибках. Если количество ошибок, допущенных студентом, превышает заданный в программе порог, то в этом случае выдается сообщение на монитор и дальнейшее выполнение работы прекращается. После этого студент должен проанализировать свои ошибки и получить разрешение у преподавателя на повторное выполнение работы.
5. Требования к оформлению отчета
   Отчет по лабораторной работе должен содержать:
   - цель работы;
   - формулировку решаемой задачи;
   - структуру сети, тип сигнального кода и способ передачи адресной информации;
   - результаты выполнения лабораторной работы в виде алгоритма установления соединения.
6. Контрольные вопросы
   6.1. Назовите виды систем сигнализации?
   6.2. Перечислите группы сигналов, используемых на телефонных сетях.
   6.3. Какие сигнальные коды вы знаете?
   6.4. Чем отличаются сигнальные коды друг от друга?
   6.5. По каким признакам различают сигнальные коды?
   6.6. Назовите сигналы управления, используемые на телефонных сетях.
   6.7. Какие сигналы относятся к линейным сигналам?
   6.8. Какую основную функцию выполняют линейные сигналы?
   6.9. Укажите способы передачи сигналов, используемые на телефонных сетях?
   6.10. В чем заключается способ передачи сигналов управления импульсным пакетом?
   6.11. Для чего применяется кодирование сигналов?
   6.12. Какими способами передается адресная информация на междугородной и внутризоновых сетях?
7. Литература
   7.1. Е.А. Зайончковский, А.П. Пшеничников, В.М. Романцев. Автоматическая междугородная телефонная связь. М.: Радио и связь. 1984, 206с.
   7.2. Г.З. Максимов, А.П. Пшеничников, Е.Н. Харитонова. Проектирование станционных сооружений сельских телефонных сетей. Учебник для техникумов. М.: радио и связь. 1989, 240с.
   7.3. М.Ф. Лутов, М.А. Жарков, ПА. Южаков. Квазиэлектронные и электронные АТС. М.: Радио и связь. 1988, 205с.
   7.4. О.И. Иванова. Автоматическая коммутация. Учебник для ВУЗов. М.: Радио и связь. 1988. 455с.
   7.5. Основные принципы построения системы SI-2000. Учебное пособие для ВУЗов. М.: 1998,63с.
   7.6. Руководящий документ по общегосударственной системе автоматизированной телефонной связи (ОГСТФС). М.: Радио и связь. 1982.
   7.7. Таблицы сигнальных кодов.
8. Таблицы сигнальных кодов.
   Приложение А методических указаний.

В таблицах 1-6 приложения А приведены сигнальные коды, которые используются в лабораторной работе.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРНОЙ НАДЕЖНОСТИ СЕТИ СВЯЗИ

1. Цель работы
   1.1. Изучение основных понятий и определений по структурной надежности сетей связи.
   1.2. Знакомство с методами определения показателей структурной надежности.
   1.3. Приобретение навыков исследования структурной надежности сетей связи на ЭВМ.
2. Подготовка к выполнению работы
   2.1. По рекомендуемой литературе и настоящим методическим указаниям изучить:
   - принципы построения сетей связи;
   - основные понятия о структурной надежности сетей связи;
   - показатели структурной надежности;
   - математические модели сети связи;
   - методы определения показателей структурной надежности;
   - способы повышения структурной надежности сети связи.
   2.2. Получить у преподавателя задание на выполнение лабораторной работы.
3. Задание
   3.1. Задача анализа.
   Задаются: сети различной структуры; ранг пути; значение коэффициентов готовности на единицу длины линии связи. Определить показатели структурной надежности для различных сетей при изменении параметров (коэффициентов готовности и ранга пути).
   3.2. Задачи синтеза.
   3.2.1. Определить на сети элемент, введение которого обеспечит максимальное повышение структурной надежности сети.
   3.2.2. Определить минимальный ранг пути, при котором обеспечивается заданный показатель надежности на фиксированной структуре сети.
   3.2.3. Определить структуру сети, обеспечивающую заданный показатель на-дежности при фиксированной надежности линии связи на единицу длины.
4. Описание лабораторной установки
   Лабораторная работа выполняется на рабочей станции локальной сети кафедры АЭС или на ПЭВМ типа IBM PC.
   Описание полей экрана для выполнения лабораторной работы. Экран лабораторной работы состоит из следующих частей:
   1. Меню пользователя.
   2. Окно отображения сети связи.
   3. Поля данных содержащего данные о сети.
   4. Поля для отображения зависимости относительного числа связей в сети М(Х)отн от коэффициента готовности элементов сети.
   Меню пользователя.
   Меню пользователя содержит следующие пункты:
   - ''е'' - добавить АТС в сеть;
   - ''с" - создание линий связи между АТС;
   - "k" - задание коэффициента готовности линии связи на 100 км;
   - "d" - удаление станций и линий связи;
   - "р" - определение показателей структурной надежности;
   - "g'' - вывод графика М(Х)отн;
   - "q" - выход из программы.
   Пункт меню "Добавить АТС в сеть" позволяет разместить одну или несколько станций в произвольном порядке в окне отображения сети.
   Пункт меню "Создание линий связи между АТС" позволяет задать, липни связи между определенными станциями сети.
   В пункте меню "Задание коэффициента готовности на 100 км" задается значение коэффициента готовности на единицу длины (100 км) линии связи.
   Пункт "Удаление станций и линий связи" позволяет удалить станцию со всеми инцидентными линиями связи, либо одну или несколько линий связи.
   В пункте меню "Определение показателей структурной надежности" вводится число испытаний, необходимое для исследования, и максимальный ранг используемых путей.
   Пункт меню "Выход'' предназначен для завершения работы с программой.
   Окно отображения сета связи.
   Это окно служит для построения сети связи. Сеть может быть изменена в любой момент времени, т.е. может быть добавлен (удален) узел либо одна или несколько линий связи.
   Поле данных.
   Это поле выполнено в виде таблицы, которая содержит информацию о расстояниях между АТС и коэффициентах готовности участков сети (линий связи).
   Поле для отображения графиком зависимости относительного числа связей в сети М(Х)отн от коэффициента готовности линий связи на 100 км. длины.
   В этой части экрана, по ходу выполнения лабораторной работы будет изображаться график зависимости относительного числа связей в сети М(Х)отн от коэффициента готовности. Существует возможность поэтапного построения графика (после каждого изменения коэффициента готовности) или построения графика после последнего изменения коэффициента готовности, т.е. после проведения всех вычислений на сети.
5. Требования к оформлению отчета
   Отчет о выполненной лабораторной работе должен содержать:
   - цель работы;
   - формулировку решаемой задачи;
   - структуру исследуемой сети;
   - результат выполнения лабораторной работы в виде графиков М(х)отн;
   - анализ результатов исследования.
6. Контрольные вопросы
   3.1. Назовите основные структуры первичной сети связи.
   3.2. Укажите способы построения коммутируемых телефонных сетей.
   3.3. Дайте определение следующим понятиям:
   - работоспособность узла или линии связи;
   - исправность узла или линии связи;
   - отказ узла или линии связи.
   3.4. Назовите основные свойства, определяющие надежность элемента сети (линии связи, узла).
   3.5. Что такое аппаратурная надежность сети?
   3.6. Дайте определение следующим понятиям:
   - структурная надежность сети;
   - надежность ребра.
   3.7. Перечислите структурные и вероятностные показатели структурной надежности сети связи.
   3.8. В чем сущность метода статистических испытаний?
   3.9. Перечислите способы повышения структурной надежности.
7. Литература
   7.1. Теория сетей связи: Учебник для ВУЗов связи / В.Н. Рогинский, А.Д. Харкевич. М.А. Шнепс и др. ; Под ред. В.Н. Рогинского. -М.: Радио и связь, 1981.-192 с., ил.
   7.2. В.К. Попков. Математические модели живучести сетей связи. Н., Вычислительный центр СО АН CCСР, 1990. -235 с.

Приложение А

(обязательное)

ТАБЛИЦЫ СИГНАЛЬНЫХ КОДОВ

Таблица 1 - Сигнальный код передачи линейных сигналов по междугородной сети при сигнализации на частоте 2600 Гц

Сигналы | Структура сигналов | Длительность, мс
В прямом направлении
Занятие | Один импульс | 200+5
Повторный вызов | Серия импульсов | Импульс 200±5 Пауза 100±5
Разъединение | Непрерывный сигнал до получения сигнала "освобождение" | Минимальная длительность 550 - 850
В обратном направлении
Абонент свободен | Непрерывный сигнал до ответа абонента Б | Не менее 195
Ответ | Прекращение сигнала "абонент свободен" | Импульс 200±5 Пауза 100±5
Отбой | Серия импульсов |
Повторный ответ | Прекращение сигнала "отбой" | Импульс 200±5 Пауза 100±5
Занято | Два импульса | 100-150
Освобождение | Непрерывный сигнал до окончания сигнала "разъединение" |
Блокировка | Непрерывный сигнал до конца блокировки со снижением уровня до 3 дБ |

Продолжение приложения А

Таблица 2 - Одночастотный сигнальный код линейных сигналов, передаваемых по ЗСЛ внутризоновой сети при сигнализации на частоте 2600 Гц

Сигналы | Структура сигналов | Длительность, мс
В прямом направлении
Занятие | Один импульс | 2005
Набор номера (п=7-13 имп/с) | Серия импульсов Импульс Пауза | 30 - 105 32-85
Разъединение (Отбой абонента А) | Непрерывный сигнал до поступления сигнала "освобождение" | 700150
В обратном направлении
Запрос АОН | Один импульс | 2005
Снятие запроса | Два импульса | Импульс с 2005 Пауза 1005
Ответ | Один импульс | 2005
Отбой абонента Б | Серия импульсов | Импульс с 2005 Пауза 1005
Занято | Два импульса |
Освобождение | Непрерывный сигнал до прекращения сигнала "разъединение" |
Блокировка | Непрерывный сигнал до конца блокировки |

Продолжение приложения А

Таблица 3 - Одночастотный сигнальный код линейных сигналов, передаваемых по CЛM внутризоновой сети сигнализации на частоте 2600 Гц

Сигналы | Структура сигналов | Длительность, мс
В прямом направлении
Занятие | Один импульс | 200± 5

Набор номера

1. Декадный

набор

2.Многочастотный набор

Серия импульсов

Импульс 40-60

Пауза 40-60

Код “2 из 6”

Повторный вызов, сброс | Серия импульсов | Импульс 200± 5 Пауза 100± 5
Разъединение (Отбой абонента А) | Непрерывный сигнал до поступления сигнала "освобождение" | 700± 150
В обратном направлении
Абонент свободен | Непрерывный сигнал до ответа абонента Б |
Ответ | Прекращение сигнала "абонент свободен" | ³ 200± 5
Отбой абонента Б | Серия импульсов | Импульс 200± 5 Пауза 100± 5
Повторный ответ | Прекращение сигнала "отбой" | 200± 5
Занято | Два импульса | Импульс 200± 5 Пауза 100± 5
Освобождение | Непрерывный сигнал до прекращения сигнала "разъединение" |
Блокировка | Непрерывный сигнал до конца блокировки |

Продолжение приложения А

Таблица 4 - Сигнальный код передачи линейных сигналов по ЗСЛ при сигнализации по двум выделенным сигнальным каналам

Линейный сигнал | Значения сигналов
Направление передачи
Прямое | Обратное
1СК | 2СК | 1СК | 2СК
Контроль исходного состояния | 0 | 0 | 1 | 0
Занятие 1 этап | 0 | 1 | 1 | 0
Занятие 2 этап | 0 | 1 | 0 | 0
Номер вызываемого абонента (декадный код) | 1/0/1 | 1 | 0 | 0
Ответ (запрос АОН) | 0 | 1 | 0 | 1
Снятие запроса | 0 | 1 | 0 | 0
Отбой вызываемого абонента (Б) | 0 | 1 | 1 | 1
Отбой вызывающего абонента (А) после ответа | 1 | 1 | 0 | 1
Абонентская линия или соединительные пути заняты | 0 | 1 | 1 | 1
Разъединение на любом этапе | 0 | 0 | 0 | 0
Освобождение | 0 | 0 | 1 | 0
Блокировка | 0 | 0 | 0 | 0

Продолжение приложения А

Таблица 5 - Сигнальный код передачи линейных сигналов по СЛМ при сигнализации по двум выделенным сигнальным каналам

Линейный сигнал | Значения сигналов
Направление передачи
Прямое | Обратное
1СК | 2СК | 1СК | 2СК
Контроль исходного состояния | 0 | 0 | 1 | 0
Занятие 1 этап | 0 | 1 | 1 | о
Занятие 2 этап | 0 | 1 | 0 | 0
Номер вызываемого абонента (декадный код) | 1/0/1 | 1 | 0 | 0
Многочастотный код | Код "2 из 6" | Код "2 из 6"
Абонент свободен | 0 | 1 | 0 | 1
Отбой вызываемого абонента (Б) | 0 | 1 | 0 | 1
Повторный вызов | 0 | 1 | 0 | 1
Ответ | 0 | 1 | 0 | 0
Абонентская линия или соединительные пути заняты | 0 | 1 | 1 | 1
Разъединение на любом этапе соединения (отбой абонента А) | 0 | 0 | X | X
Блокировка | 0 | 0 | 0 | 0

Продолжение приложения А

Таблица 6 - Сигнальный код "2 из 6" для многочастотного способа передачи сигналов

Сиг-нал | Значение сигнала
В прямом направлении | В обратном направлении
1 | Цифра 1 | запрос на передачу 1-й цифры, начало передачи информации о номере с первого знака
2 | Цифра 2 | запрос на передачу следующей цифры
3 | Цифра 3 | запрос на повторение предыдущей переданной цифры
4 | Цифра 4 | сигнал конца установления соединения
5 | Цифра 5 | сигнал разъединения
6 | Цифра 6 | запрос на повторение информации принятой с искажением
7 | Цифра 7 | сигнал отсутствия свободных соединительных путей
8 | Цифра 8 | запрос на передачу номера вызываемого абонента декадным кодом, начиная с первой цифры
9 | Цифра 9 | запрос на передачу следующей, а затем остальных цифр номера декадным кодом
10 | Цифра 0 | запрос на повторение предыдущей переданной цифры и затем остальных цифр номера декадным кодом
11 | Резерв | запрос на передачу типа вызова и категории приоритета
12 | Подтверждение о приеме обратных сигналов: 4, 5, 8-10 из М | Резерв
13 | Запрос на повторение сигнала, если сигнал был принят с искажением | Резерв
14 | Обозначение автоматического междугородного соединения при взаимодействии с АМТС по СЛМ | Резерв
15 | Обозначение установленного телефонистом соединения при взаимодействии с АМТС по СЛМ | Сигнал отсутствия приема частотной информации

назад