Сети связи

1 Разработка схемы построения ГТС | содержание | вперёд |

1.1 Анализ способов построения телефонных сетей общего пользования.

По способу организации соединительного тракта между оконечными абонентскими устройствами сети связи делятся на коммутируемые и некоммутируемые. Создание некоммутируемой телефонной сети может быть экономически оправдано только при очень высокой интенсивности удельной телефонной нагрузки. На телефонных сетях общего пользования удельная телефонная нагрузка может быть относительно невелика, поэтому эти сети строятся коммутируемыми.

Различают четыре основных способа построения коммутируемых те-ефонных сетей: "каждая с каждой", радиальный, радиально-узловой и комбинированный [8].

При модернизации местной телефонной сети следует делать упор на разработку такой перспективной структурной схемы сети, при которой:

1. капитальные затраты на станционные и линейные сооружения при вводе новых телефонных станций были как можно меньше;
2. максимально бы использовались преимущества цифровых телефонных станций над аналоговыми АТС.

Для выполнения этих условий при цифровизации местной сети ис-пользуется стратегия "наложенной сети". Основные правила построения наложенной сети следующие:

- все связи между цифровыми АТС должны осуществляться только через цифровые АТС и узлы:
- при связи между цифровыми АТС должны использоваться стандартные тракты цифровых систем передачи;
- в пределах одной местной сети при любых соединениях допускается только один переход между "наложенной" и существующей аналоговой сетью;
- вновь вводимые цифровые АТС должны включаться только в "наложенную сеть";
- связь между цифровыми и аналоговыми АТС должна осуществляться по линейным трактам стандартных цифровых систем передачи с установкой аналого-цифрового преобразования и согласования систем сигнализации на стороне аналоговых АТС;
- цифровые станции и узлы могут размещаться на одной территории или даже в одном здании с аналоговыми АТС и узлами.

Рекомендуется производить развитие отдельных местных сетей на однотипных цифровых системах коммутации (не более двух типов).

По структурному принципу построения ГТС классифицируется следующим образом:

- нерайонированные;
- районированные без узлообразования;
- районированные с узлами входящих сообщений (УВС);
- районированные с узлами входящих и исходящих сообщений (с УИС и УВС).

При использовании цифровых АТС, в условиях применения выносных концентраторов, нерайонированная структура может быть экономически целесообразна при емкости сети до сотен тысяч номеров (аналоговых - до 20000 №№).

Районированные ГТС без узлообразования имеют несколько районных АТС, которые на аналоговой сети связываются между собой по принципу "каждая с каждой", а на цифровой сети - по принципу "каждая с каждой" с использованием обходных направлений.

Районированная структура цифровой ГТС без узлообразования экономически целесообразна при емкости сети в несколько сотен тысяч номеров (аналоговых - до 80000 №№).

Районированные ГТС с узлами входящих сообщений делятся на узловые районы, в каждом из которых для концентрации нагрузки к АТС узлового района устанавливаются один или несколько УВС. Все АТС узлового района имеют общий стотысячный (двухсоттысячный) код.

Цифровые районированные ГТС с УВС могут иметь емкость до не-скольких миллионов номеров (аналоговые - до 800000№№).

Районированные ГТС с узлами входящих и исходящих сообщений обычно имеют несколько десятков узловых районов.

Цифровые станции позволяют реализовать более экономичные структуры ГТС по сравнению с аналоговыми АТС. Основные особенно-сти перспективных структур ГТС с цифровыми станциями следующие:

- широкое использование выносных концентраторов;
- комбинированное использование оборудования АТС (РАТС, РАТС и УВС, УИВС, РАТС и УИВС, РАТС и АМТС и т.д.);
- возможность использования двухсторонних соединительных линий;
- применение обходных направлений;
- широкое использование общеканальной системы сигнализации ОКС№7;
- предоставление абонентам значительного числа дополнительных видов обслуживания;
- создание на сети центров технической эксплуатации.

Варианты построения "наложенной" цифровой сети зависят от емкости и структуры существующей аналоговой сети.

При создании "наложенной сети" на аналоговой ГТС без узлов, вновь вводимые цифровые АТС должны быть связаны со всеми РАТС данной ГТС цифровыми трактами с установкой оборудования АЦП на стороне аналоговых станций. При введении следующих станций необходимо решать вопрос рационального подключения данных станций к существующей ГТС. Возможно три основных способа подключения вновь вводимых РАТС:

- организация прямых пучков каналов соединительных линий между каждой цифровой и каждой аналоговой РАТС ("каждая с каждой");
- использование ранее введенных в сеть цифровых РАТС в качестве транзитных станций для вновь вводимых станций. При этом связь вводимых РАТС с аналоговой ГТС будет осуществляться через транзитную станцию;
- комбинированное решение, основанное на сочетании перечисленных ранее вариантов.

Принципы построения "наложенной сети" с транзитными узлами и взаимодействие этой сети с аналоговыми ГТС с УВС и УИС рассмотре-ны в монографии [6].

Связь со спецслужбами.

Для приема информации от населения в экстренных случаях, а также для предоставления населению определенных услуг (справка, информация, заказы) на ГТС должны быть организованы справочные, заказные и экстренные службы. На районированной ГТС могут применяться как централизованные, так и децентрализованные службы. Доступ к централизованным службам от абонентов ГТС осуществляется через узел спец-связи (УСС). В зависимости от местных условий возможны:

- доступ к отдельным службам от абонентов некоторых АТС, помимо УСС;
- организация для части АТС выхода к УСС по общему пучку соединительных линий через специальный узел исходящего сообщения (УИС-"0") с целью экономии числа соединительных линий между УСС и отдельной группой АТС, расположенных близко одна от другой и на значительном расстоянии от УСС.

Выбор того или иного варианта организации доступа определяется при проектировании.

Связь с АМТС.

Связь станций ГТС с АМТС, расположенной в том же или другом городе, осуществляется с использованием линий городской и внутризоновой сети. Исходящая связь от РАТС к АМТС должна осуществляться по заказно-соединительным линиям (ЗСЛ) либо непосредственно, либо через узел ЗСЛ (УЗСЛ) или через УИВС-Э. Входящие междугородные соединения от АМТС к АТС должны осуществляться по соединительным линиям междугородной связи (СЛМ) либо непосредственно, либо через узел УВСМ.

Включение УПАТС в местные телефонные сети.

УПАТС типа Key System (офисные станции емкостью до 50№№) подключаются к двухпроводным аналоговым абонентским линиям.

УПАТС при емкости до 6000№№ включаются в РАТС на правах выноса.

УПАТС емкостью свыше 6000№№ включаются на правах РАТС ГТС.

Включение УПАТС на правах выноса осуществляется двумя способами:

- в линейные комплекты трехпроводных физических соединительных линий, входящих в состав оборудования некоторых типов АТС;
- в комплекты цифровых соединительных линий, входящих в состав оборудования АТС и предназначенных для подключения стандартных линейных трактов ЦСП типа ИКМ-30.

1.2 Обоснование выбора способа построения проектируемой сети.

Используя исходные данные на проект, необходимо разработать перспективную схему построения ГТС с обоснованием принятых решений. В обосновании необходимо отразить основные достоинства выбранного способа построения сети с точки зрения экономичности и надежности, качества тракта телефонной передачи, времени установления соединения. Кроме этого необходимо обосновать выбор систем сигнализации, используемых на различных направлениях для передачи линейных сигналов и сигналов управления, типа соединительных линий (односторонних или двухсторонних), способа подключения УПАТС, АМТС и УСС.

Пример структурной схемы ГТС представлен на рисунке 1.1.

На разработанной схеме необходимо отметить место расположения узла спецслужб (УСС), емкость и тип РАТС, вид применяемой сигнализации, тип соединительных линий. УСС обычно располагают в одном здании с какой-либо РАТС. В нашем примере в одном здании с РАТС1. Между АТСЭ для передачи сигналов используется общий канал сигнализации (OKС №7) и пучки линий двухстороннего действия. При соединении АТС координатного типа между собой, а также между АТСК-У и АТСКЭ используются пучки одностороннего действия и применяется система сигнализации по двум выделенным сигнальным каналам для передачи линейных сигналов, а многочастотный код "2 из 6" используется для передачи сигналов управления. Для связи АМТС с АТС используются междугородные соединительные линии (СЛМ), для связи АТС с АМТС - заказно-соединительные линии (ЗСЛ).

Рисунок 1.1 - Схема построения ГТС (пример)

1.3 Разработка нумерации абонентских линий

Система нумерации - это система знаков (цифр или букв), используе-мых вызывающим абонентом при автоматической телефонной связи. К системам нумерации предъявляются следующие основные требования:

- отсутствие совпадающих номеров абонентских линий на единой сети связи;
- минимальная значность номера;
- неизменность системы нумерации в течении длительного времени;
- достаточные запасы емкости нумерации с учетом развития местных, зоновых, междугородных сетей;
- простота структуры номера, облегчающая его запоминание и пользование связью абонентами.

Различают два вида систем нумерации: закрытая и открытая.

Для нумерации абонентских линий на ГТС используется закрытая пяти, -шести, - или семизначная в зависимости от емкости сети. При выборе значности следует учитывать коэффициент использования номерной емкости сети, составляющий 40-50% на ближайшее десятилетие и 60-80% в перспективе при широком использовании цифровых систем коммутации. В качестве первого знака абонентского номера могут использоваться любые цифры кроме "0" и "8".

Кроме закрытой нумерации одинаковой значности на ГТС может применяться и закрытая смешанная нумерация, когда в сети одновременно существуют абонентские номера с разным числом знаков (5 и 6-значная или 6 и 7-значная нумерации). Использование такой нумерации допускается на переходный период.

На аналоговой ГТС с УВС при создании цифровой сети необходимо организовывать отдельный сто, - двухсот, - и т.д. тысячный узловой район. Этот район будет являться базой для создания "наложенной цифровой сети". В отдельных случаях может оказаться целесообразным создание нескольких узловых районов в пределах одной "наложенной сети".

Следует отметить, что номерная емкость УПАТС входит в номерную емкость РАТС, в которую включена данная УПАТС.

Рассмотрим алгоритм выбора числа знаков в абонентском номере местной сети с учетом вновь вводимых АТС:

1. Определим монтированную емкость сети:
   N монт. = NРАТСi ,
   где i = 1, 2, …, m - номер РАТС, N РАТСi - монтированная емкость i-ой РАТС.
2. Определим номерную емкость перспективной сети:
   Nном.=Nмонт./kи ,
   где kи - коэффициент использования номерной емкости.
3. Определим минимально необходимую значность номера (nmin) с учетом реализации экстренных служб и выхода на АМТС:
   Nном.≤ 8 х 10n-1, где n - минимально необходимое число знаков в местном абонентском номере.

Далее следует разработать местные абонентские номера для абонентов проектируемой ГТС. При этом нужно определить местные коды для каждой РАТС сети. Местный код (однозначный, двухзначный или трехзначный в зависимости от емкости сети) на ГТС закрепляется за каждой десятитысячной группой абонентов. Далее следует разработать зоновые номера для абонентов ГТС. Зоновый номер имеет следующую структуру - авххххх, где ав - внутризоновый код (код стотысячной группы);
ххххх - абонентский номер на местной телефонной сети емкостью равной 100000 номеров.

Заметим, что при вызове абонентов ГТС с 5 или 6 - значным местным номером последний должен дополняться до зонового (семизначного) цифрами 22 или 2 соответственно. При этом "а" не может принимать значения "8" или "0": "8" - индекс выхода к АМТС; "0" - выход к УСС.

Далее следует разработать междугородные и международные но-мера абонентов.

При автоматической междугородной телефонной связи абонент должен набирать 8 -АВСавххххх,
где АВСавххххх - междугородный номер;
АВС - междугородный код;
8А - междугородный индекс.

В качестве "А" могут быть использованы любые цифры, кроме 1 и 2, а в качестве "В" и "С" - любые цифры.

При автоматической международной телефонной связи абонент должен набирать - 810 №мн, где 810 - индекс автоматической международной связи; №мн - международный номер вызываемого абонента.

Международный номер для абонентов России имеет следующую структуру: αАВСавххххх,
где α - международный код, который присвоен национальной телефонной сети России (α = 7).

Следует отметить, что в дальнейшем на сети предполагается изменение индекса выхода на АМТС "8" на цифру "0", а также изменение первой цифры кода выхода к УСС "0" на "1". В связи с этим цифры "0" и "1" не будут использоваться в качестве первой цифры местного и абонентского номеров.

Нумерация абонентских линий для различных видов связи должна быть представлена в таблице, аналогичной таблице 1.3.1.

Таблица 1.3.1 - Нумерация абонентских линий для различных видов связи

РАТС | РАТС 1 | РАТС 2 | … | РАТСN
Тип РАТС | S-12 |  |  |
Емкость РАТС | 20500 |  |  |
Местный абонентский № | 100000-120499 |  |  |
Зоновый № | 2100000-2120499 |  |  |
Междугородный № | 3832100000-3832120499 |  |  |
Международный № | 73832100000-73832104999 |  |  |

содержание | вперёд