### 1.1 Виды соединений в сети IP – телефонии

Сети IP – телефонии предоставляют возможности для соединений пользователей четырёх основных типов: 1. «От телефона к телефону», как показано на рисунке 1.2. Вызов идёт с обычного телефонного аппарата к АТС, на один из выходов которой подключён шлюз IP – телефонии, и через IP – сеть доходит до другого шлюза, который осуществляет обратные преобразования.

Рисунок 1.2 – Схема связи «телефон – телефон»

2. «От компьютера к телефону», как показано на рисунке 1.3. Мультимедийный компьютер, имеющий программное обеспечение IP – телефонии, звуковую плату (адаптер), микрофон и акустические системы, подключается к IP – сети или к сети Интернет, и с другой стороны шлюз IP – телефонии имеет соединение через АТС с обычным телефонным аппаратом.
Следует отметить, что в соединениях 1 и 2 типов вместо телефонных аппаратов могут быть включены факсимильные аппараты, и в этом случае сеть IP – телефонии должна обеспечивать передачу факсимильных сообщений.
3. «От компьютера к компьютеру», как показано на рисунке 1.4. В этом случае соединение устанавливается через IP – сеть между двумя мультимедийными компьютерами, оборудованными аппаратными и программными средствами для работы с IP – телефонией.

Рисунок 1.3 – Схема связи «компьютер – телефон»

Рисунок 1.4 – Схема связи «компьютер - компьютер»

4. «От WEB браузера к телефону», как показано на рисунке 1.5. С развитием сети Интернет стал возможным доступ и к речевым услугам. Например, на WEB – странице компании в разделе «Контракты» размещается кнопка «Вызов», нажав на которую можно осуществить речевое соединение с представителем данной компании без набора телефонного номера.

Рисунок 1.5 – Схема связи «WEB – браузер – телефон»