Принципы построения сельских телефонных сетей.

Связь в сельской местности – это система электросвязи сельского административного района (САР). Для ее организации на территории района создается местная сельская первичная сеть (СПС). Эта сеть служит основой для создания сельских вторичных сетей, включая сеть ТфОП. Сельская телефонная сеть (СТС) представляет собой совокупность местных телефонных станций, межстанционных соединительных линий, организуемых по физическим цепям и каналами систем передачи, абонентских линий и оконечных абонентских устройств. Сеть СТС предназначается для установления соединений в пределах САР и выхода абонентов на сети внутризоновой, междугородной и международной связи СТС является составной частью телефонной сети связи общего пользования РФ.

В состав СТС входят технические средства телефонных сооружений населенных пунктов, отнесенных к сельской местности, а также райцентров, городов районного подчинения и поселков городского типа, находящихся на территории.

При выборе способа построения СТС необходимо знать основные особенности САР, на территории которого создается эта сеть. В общем случае, к этим особенностям можно отнести следующее:

■ низкая плотность населения;

■ значительная территория, охватываемая САР;

■ большое число населенных пунктов с незначительным числом жителей (менее 1000 человек);

■ меньшая потребность в современных услугах электросвязи, чем у жителей города;

■ наличие существенного информационного тяготения между периферийными населенными пунктами и райцентром, по сравнению с тяготением между периферийными населенными пунктами САР;

■ более сложные условия эксплуатации средств связи, чем в городе;

■ невозможность, в ряде случаев осуществления, телефонизации с использованием проводных средств связи.

Указанные выше особенности приводят к тому, что средняя емкость сельских АТС много меньше средней емкости городских АТС; среднее расстояние между АТС на СТС значительно превышает среднее расстояние между станциями ГТС; среднее число СЛ в пучках между станциями СТС меньше, чем на ГТС; разброс длин абонентских линий на СТС значительно больше, чем на ГТС. Эти особенности СТС обуславливают более высокие по сравнению с ГТС капитальные вложения и эксплуатационные расходы по линейным и станционным сооружениям в расчете на один номер емкости сети. Поэтому при проектировании СТС предусматриваются следующие меры для повышения использования соединительных и абонентских линий:

■ применение радиального или радиально-узлового способа построения сети;

■ использование линий двухстороннего занятия;

■ применение многоканальных систем передачи;

■ увеличение норм допустимых потерь вызовов по сравнению с нормами потерь для ГТС;

■ использование универсальных СЛ, обеспечивающих все виды связи (местной, междугородной и внутризоновой);

■ применение спаренного включение телефонных аппаратов.

По назначению и месту расположения станции СТС делятся на следующие виды:

■ ЦС, расположенные в районном центре, выполняющие одновременно функции телефонной станции районного центра и транзитного узла СТС. В ЦС включаются узловые станции (УС) и оконечные станции (ОС). Через ЦС осуществляется связь со спецслужбами и справочно-информационными службами, МТС райцентра и АМТС;

■ УС, расположенные в любых населенных пунктах сельского района с учетом технико-экономических соображений. Через УС осуществляется транзитная связь между включенными в нее ОС, а также между этими ОС и ЦС или другими УС (при использовании прямых путей на уровне УС);

■ ОС, расположенные в любых населенных пунктах сельского района. ОС включаются в ЦС или УС. Возможна организация прямых путей между ОС или ОС и другими УС. Сеть СТС, имеющая структуру ОС – ЦС получила название одноступенчатой. При наличии на СТС и УС, структура сети называется двухступенчатой. Выбор схемы построения СТС (одноступенчатой или двухступенчатой) производится при проектировании на основе технико-экономического сравнения вариантов построения СТС. Для обеспечения необходимого качества и нормы по затуханию тракта телефонной передачи, УС и ЦС должны обеспечивать четырехпроводные соединения.

Связь станций СТС между собой может осуществляться по односторонним, двухсторонним, раздельным или общим для местной междугородной связи (универсальным СА). При внедрении ОКС№7, как правило, используются двухсторонние СЛ.

Структурная схема СТС, построенная с использованием аналогового оборудования приведена на рисунке 3.12

Рисунок 3.12 Схема СТС, построенная с использованием аналогового оборудования приведена на рисунке 3.12

Одноступенчатая схема построения СТС по сравнению с двухступенчатой схемой повышает надежность и качество связи, уменьшает объем транзитного оборудования, ускоряет установление соединения и упрощает эксплуатацию средств связи. Поэтому одноступенчатая схема построения СТС предпочтительнее двухступенчатой схемы.

Создание на СТС “наложенной” цифровой сети начинается с установки новой цифровой ЦС. Все последующее развитие СТС района на базе цифровых систем связи (АТС, систем передачи), включаемых по радиальному принципу в цифровую ЦС района, осуществляется в соответствии с принципами построения “наложенной” сети, которые рассмотрены в 3.1.

На рисунке 3.13 показана схема построения СТС при внедрении Цифровых АТС при демонтаже бывшей аналоговой ЦС.

Рисунок 3.13. Внедрение цифровых АТС на СТС при демонтаже бывшей ЦС.

На рисунке 3.14 показана схема построения СТС при внедрении цифровых АТС и переводе бывшей ЦС-А в ранг УС-А, а бывшей УС-А в ранг ОС-А.

Рисунок 3.14. Включение цифровых АТС на СТС при переводе бывшей ЦС в ранг УС, а бывшего Ус в ранг ОС.

Как видно из рисунка, все существующие аналоговые станции, а также цифровые, подключенные к бывшей ЦС по аналоговым трактам, остаются включенными в бывшую ЦС-А. При этом бывшая ЦС-А переводится в ранг УС-А. Бывшая УС-А переводится в ранг ОС-А. Для реализации двухступенчатой схемы, в бывшей УС организуется сетевой узел. Этот узел позволяет ОС, ранее включенные в СУ-А, включить по радиальному принципу в бывшую ЦС-А.

Все цифровые станции, подключенные к бывшей ЦС по ИКМ трактам, переключаются на новую цифровую ЦС.

Между ЦС-Э и бывшей ЦС-А, переведенной в ранг УС-А, организуется ИКМ тракт. При этом АЦП устанавливается из аналоговой станции (УС-А).

Все последующее развитие сети осуществляется в рамках “наложенной” цифровой сети.

Внедрение цифровых систем коммутации позволяет включить:

■ индивидуальные аналоговые двухпроводные линии непосредственно в АТС, через цифровые концентраторы и абонентские мультиплексоры. Выбор включения тем или иным способом аналоговых абонентских линий определяется экономическими соображениями;

■ цифровые абонентские линии для реализации услуг N–ISDN;

■ линий радиотелефонной связи (системы Алтай, DECT, CDMA и др.);

■ использование многоточечного подключения цифровых АТС малой емкости или концентраторов в кольцевую распределительную цифровую систему передачи;

■ оптические кабели (при использовании соответствующих интерфейсов);

■ использование спутниковых систем передачи с учетом сложного географического и климатического положения САР, низкой плотности населения (менее 1 чел/км²) и отсутствие связи населенного пункта с сельской администрацией и РЦ.

■ обходные направления.

С экономической точки зрения рекомендуется организация одной цифровой ЦС на несколько САР. При этом одна СТС охватывает территорию нескольких сельских районов.

НАЗАД