# 2. Развитие абонентского доступа.

Существенные качественные изменения, свойственные современной телекоммуникационной системе, затронули один из самых консервативных элементов сети, затронули один из самых консервативных элементов сети электросвязи – абонентскую линию. Особенность современной телекоммуникационной системы заключается в том, что роль АЛ и принципы ее создания изменяются весьма существенно. Понятие “ абонентская линия” уже не отражает сути элемента сети электросвязи между терминалом пользователя и коммутационной станцией. В технической литературе появился новый, принятый уже в международных стандартах и рекомендациях, термин “Access Network” - “сеть доступа”.

Сеть абонентского доступа можно рассматривать как совокупность первичной и несколько вторичных сетей. Следует подчеркнуть, что в процессе развития электросвязи отличия между первичной и вторичными сетями становятся все более заметными.

## Эволюция функций, выполняемых САД.

Причины, которыми обусловлены существенные изменения функций, выполняемых сетью доступа, заключаются в главных тенденциях развития электросвязи:

- интеграция, проявляющаяся в объединении систем, сетей, услуг и т.д.;
- интеллектуализация, включающая широкий круг технологий ( от Интеллектуальных систем до систем искусственного интеллекта;
- персонализация, подразумевающая максимальное “приближение” средств электросвязи к конкретному человеку;
- поддержка услуг по обмену видеоинформацией, способствующая существенному повышению пропускной способности телекоммуникационной системы, и следовательно, САД.

Эти требования стимулируют значительное изменение принципов построения, как АЛ, так и САД в целом. Можно назвать ряд следующих “нововведений” в области САД:

- широкое использование новых средств распространения сигналов ( радиоканалы и оптический кабель );
- существенное расширение полосы пропускания АЛ;
- повышение требований к надежности сети доступа и, как правило, снижение нормативных сроков ее восстановления после отказа
- использование топологий, дополняющих традиционную конфигурацию “точка-точка”.

## Рост пропускной способности САД.

Переход от скоростей порядка 50 Бод, используемых в телеграфии, к полосе пропускания 3.1 кГц совпадает по времени с началом создания первых сетей телефонной связи. Следует подчеркнуть, что на этом этапе начался переход телеграфной системы электросвязи к аналоговой – телефонной. Следующий характерный этап – введение услуг цифровой сети интегрального обслуживания (ЦСИО). Основной доступ в ЦСИО имеет конфигурацию 2В+Д. Он обеспечивает пользователю два В-канала (64 кБит/с каждый), предназначенных для передачи различной информации, и один служебный Д-канал (16 кБит/с). Информационная скорость в САД составляет, таким образом 144 кБит/с. Этот этап можно рассматривать как переход от аналоговой системы электросвязи к цифровой.

Повышение скорости передачи до 2 Мбит\с позволяет ввести ряд новых телекоммуникационных услуг. В первую очередь, такая пропускная способность необходима для ЦСИО при организации доступа на первичной скорости со структурой 30В+Д (скорость передачи по Д-каналу в этом случае составляет 64 кБит/с).

Далее пропускная способность 140 Мбит/с, это значение примерно соответствует информационной скорости передачи для широкополосной ЦСИО. После номинала 140Мбит/с возможны три сценария дальнейшей эволюции в части пропускной способности САД: оптимистический, прагматический и пессимистический.

Оптимистический прогноз можно рассматривать как модель, в которой учитываются тенденции к передачи информации, связанные практически со всеми органами чувств человека. Но не ожидается каких-либо существенных достижений в области сжатия подобных сообщений. Разумным компромиссом выглядит в этом контексте прагматический сценарий.

Пессимистический базируется на двух основных предположениях:

- в обозримой перспективе не будет формироваться платежеспособный спрос на услуги, требующие существенного расширения пропускной способности САД;
- прогресс в области сжатия видео изображений и иные достижения приведут к возможности снижения требуемой пропускной способности на САД.

## Тенденции, касающиеся эволюции структур, используемых для построения САД:

Первые абонентские сети можно рассматривать как звездообразные структуры. По мере роста емкости местных телефонных сетей увеличивались удельные затраты на АЛ. Разработка принципов экономичного построения абонентских кабельных сетей привела к появлению древовидных структур, которые, как известно, отличаются низкой надежностью. На современных САД появляются отдельные фрагменты, реализуемые на базе кольцевых топологий. Такие структуры названы комбинированными. Они постепенно трансформируются в полностью кольцевые структуры, обеспечивающие как экономию кабельной продукции, так и достаточно высокую надежность САД.

После кольцевой структуры можно рассматривать несколько перспективных структур для САД. И наиболее привлекательной структурой будущих САД может стать топология типа “решетка”.

## Эволюция среды передачи сигналов:

Три класса сред передачи: кабельные линии, системы спутниковой связи и радиотехнические средства.

История практического применения кабельных линий на САД началась с воздушных цепей. Вскоре стало очевидно, что дальнейшее развитие САД необходимо осуществлять на базе многопарных симметрических кабелей. Использование оптического кабеля (ОК) на САД стало возможным только в последние годы. Применение ОК создает хорошую основу для введения телекоммуникационных услуг, ориентированные на широкополосные каналы связи. По этой причине целесообразно ту часть АЛ, которая доходит до помещения пользователя, также строить на средах передачи сигналов, способных обеспечить широкую полосу пропускания. Один из примеров такого решения – коаксиальный кабель. В перспективе можно ожидать как появления новых типов оптических волокон, так и практического применения кабелей с металлическими жилами, созданными на основе сверхпроводящих элементов.

Применение радиотехнических средств на САД началось давно. Существенные изменения в принципах использования радиосредств на сетях доступа произошли только в последние годы. Они связаны с применением сотовых технологий. Развитие сотовых технологий к формированию концепции “Персональная связь”. “Персональная связь” - это предложение, в будущем, набора телекоммуникационных услуг, который:

- может быть сформирован на индивидуальной основе, чтобы отвечать всем требованиям всех абонентов;
- позволяет абонентам связываться вне зависимости от места расположения и используемых средств доступа;
- обладает свойствами привлекательности для пользователей и низкой стоимостью, что подразумевает широкое использование данного вида связи.

Можно сказать, что “персонализация” телекоммуникационной системы требует интеграции сетей связи, обслуживающих стационарных и мобильных абонентов.