SDH - технология синхронной цифровой иерархии передачи данных SDH (synchronous digital hierarchy). В последнее время в области транспортных сетей все большее распространение приобретает технология SDH. На основе сетей SDH возможно создание надежных цифровых сетей операторов телефонной связи.

В сети SDH используется принцип контейнерных перевозок. Передаваемые сигналы предварительно размещаются в стандартных контейнерах. Все операции производятся с контейнерами независимо от их содержимого. Благодаря этому и достигается универсальность сети SDH.

Для того чтобы спроектировать сеть SDH, необходимо прежде всего выбрать структуру (топологию) сети.

Базовый набор стандартных топологий:

Топология «точка - точка». Она может быть реализована с помощью терминальных мультиплексоров ТМ, как по схеме без резирвирования канала приёма/передачи, так и по схеме со стопроцентным резервированием типа 1+1. Благодаря своей простоте именно эта топология широко используется при передаче больших потоков данных по высокоскоростным магистральным каналам (например, по трансокеанским подводным кабелям).

Топология "последовательная линейная цепь". Эта базовая топология используется тогда, когда интенсивность трафика в сети не так велика и существует необходимость ответвлений в ряде точек линии, где могут вводиться каналы доступа. Она может быть представлена либо в виде простой последовательной линейной цепи без резервирования, либо более сложной цепью с резервированием типа 1+1.

Топология "звезда". Она применяется для подключения удалённых узлов сети к транспортной магистрали.

Топология "кольцо". Кольцевые сети могут обеспечить высокую надежность и экономичность построения первичной сети. Основное преимущество этой топологии - лёгкость организации защиты типа 1+1.

# НАЗАД