Общие принципы построения телефонной сети системы

телефонной связи общего пользования.

Одним из основных требований, предъявляемых к сети СТфОП является эффективность использования средств связи при предоставлении услуг электросвязи.

Принципы, используемые для построения сети СТфОП в целом, зависят от многих факторов. К ним можно отнести:

- емкость национальной сети;

- площадь территории, которую охватывает сеть СТфОП;

- административное деление территории страны;

- технические средства и технология, которые используются для

построения сети;

- потребность в услугах связи.

В связи со сказанным, можно выделить два общих принципа построения сети СТфОП:

- многоуровневый принцип построения сети;

- двухуровневый принцип построения сети.

Многоуровневый принцип был разработан для аналоговой сети СТфОП.

Двухуровневый принцип характерен при полной цифровизации сети и внедрении современных систем коммутации (асинхронных, использующих технологии пакетной коммутации – АТМ, IP), а также мощных систем передачи, использующих технологию SDH и ВОЛП.

В соответствии с многоуровневым принципом построения, вся территория страны делится на зоны нумерации. К зонам нумерации предъявляются следующие требования:

- размер зоны должен быть таким, чтобы в течении длительного

времени (50 лет) не пришлось изменять систему нумерации в

пределах зоны;

- экономически целесообразно, чтобы в пределах зоны нумерации

замыкалась значительная часть возникающего на сети обмена;

- емкость зоны нумерации не должна превышать 8*106 номеров.

Учитывая вышесказанное, границы зоны должны совпадать с административными границами областей, краев, республик. Допускается, в случае необходимости, образование нескольких зон на территории области, края, республики.

В настоящее время на территории России образовано 81 зона нумерации. Большинство из них создано в границах области или республик. Но в некоторых областях по две зоны и даже три. Например, на территории Московской области создано три зоны – 0.95, 0.96, 0.97.

В пределах зоны нумерации создаются местные телефонные сети (ГТС, СТС, ВПТС) и внутризоновая телефонная сеть (ВзТС), которая предназначена для связи различных местных телефонных сетей в пределах зоны нумерации и выхода пользователя местных сетей на междугородную телефонную сеть (МГТС).

Местные сети и внутризоновые сети зоны нумерации образуют зоновую телефонную сеть (ЗТС).

Зоновые телефонные сети различных зон связываются между собой с помощью междугородной телефонной сети (МГТС). Зоновые и междугородная телефонные сети образуют национальную сеть России. В некоторых случаях зоновые телефонные сети называют региональными сетями.

Национальные сети различных государств связываются между собой с помощью международной телефонной сети (МНТС).

Развитие информационных технологий позволяет, с учетом потребностей пользователей в широком спектре телекоммуникационных услуг, уже в настоящее время создавать полностью цифровые широкополосные (высокоротные) сети связи.

Как показывают расчеты, для эффективного использования средств связи, решения проблем качества предоставления услуг, многоуровневый принцип построения широкополосных сетей является нецелесообразным.

Поэтому для построения широкополосных сетей связи, получивший название мультисервисных сетей, был предложен двухуровневый принцип построения.

Двухуровневый принцип предполагает создание в пределах национальной сети, а также мира, сетей доступа и транспортную сеть.

Сеть доступа

– сеть связи, обеспечивающая подключение терминальных устройств (многофункциональных) к оконечному узлу транспортной сети связи.

Транспортная сеть связи

– это сеть, обеспечивающая перенос разных видов информации с использованием различных протоколов передачи.

На первоначальном этапе создания мультисервисных сетей в системе электросвязи России предполагается использование существующей сети системы телефонной связи общего пользования.

# НАЗАД