Сети связи

Приложение А Средняя исходящая нагрузка для абонентов. | назад | содержание | вперёд |

№ пп | Тип АЛ | Среднее количество вызовов в ЧНН на 1 АЛ (С) | Средняя продолжи- тельность занятия в сек (t) с | Средняя интенсивность исходящей нагрузки на 1 АЛ в ЧНН, Эрл. | Время, используемое для расчета нагрузки
5 зн. | 6 зн. | 5 зн | 6 зн. | 5 зн | 6 зн. |
1 | Индивид. польз. | 0,65 0,9 | 0,8 1,1 | 99,6 100 | 99 98 | 0,018 0,025 | 0,022 0,03 | Утр.ЧНН; Веч. ЧНН
2 | Н/х сектор: “Деловой” “Спальный” | 3,5 1,1 | 4,0 1,2 | 56,6 82,0 | 63 90 | 0,055 0,025 | 0,070 0,030 | Утр.ЧНН, веч.время Веч.ЧНН, утр.время
3 | Таксофон местной связи | 7,5 8,0 | 9,5 10,5 | 144 90 | 76 93 | 0,15 0,2 | 0,2 0,27 | Дневн. ЧНН Вечерн.ЧНН
4 | Таксофон междугородный (исходящей связи) |  |  |  |  | 0,65 | 0,65 | Дневн. ЧНН Вечерн.ЧНН
5 | Районный переговорный пункт с серийным исканием |  |  |  |  | 0,6 | 0,6 | Веч. ЧНН, утр.время
6 | Линии от малых УАТС, подключаемых к станции на правах абонента |  |  |  |  | 0,15 | 0,15 | Утр.ЧНН, веч.время
7 | Устройство передачи данных (соединен. по телеф. алгоритму) |  |  |  |  | 0,15 | 0,15 |

назад | содержание | вперёд