Организация доступа к экстренным и информационно-справочным службам.

На территории городов и населенных пунктов САР должны быть организованы экстренные и информационно-справочные службы.

Выход на экстренные и информационно-справочные службы (ИСС) организуется в городах через узел спецслужбы (УСС). Все станции местной сети должны иметь выход на УСС. Технически УСС может быть организован в виде отдельного аппаратно-пограмного комплекса или совмещен в единый комплекс с транзитной станцией или оконечно-транзитной станцией.

От АМТС зоны должны быть организован выход на УСС всех местных сетей. Для подключения экстренных и ИС служб могут использоваться как цифровые, так и аналоговые интерфейсы.

В качестве сигнализации, используемой при подключении к УСС, рекомендуется сигнализация ОКС№7, но допускаются в переходный период и другие виды сигнализации. В качестве оборудования экстренных и ИС служб рекомендуется использовать оборудование, допускающее распределение вызовов между операторами или автоинформаторами - цифровая система распределения вызовов.

Схема организации экстренных и ИС- служб показана на рисунке 3.21.

Рисунок 3.21. – схема организации экстренных и информационно-справочных служб.

В малых городах и населенных пунктах для организации экстренных и ИС служб допускается использование аппаратов с использованием стыка СТФ-2 с организацией серийного искания на ЦС (ОС, ОТС).

НАЗАД