Характеристика системы телефонной связи общего пользования.

Система телефонной связи общего пользования

(СТфОП) предназначена для удовлетворения потребностей населения и организации в услугах связи и передачи телефонных и нетелефонных сообщений (ПД, факсимильных сообщений, видеотелефонии и тому подобное) в пределах страны и для выхода на международную сеть.

Система СТфОП России является доминирующей частью ЕСЭ Российской Федерации по основным производственным фондам и по объему оказываемых услуг в сравнении с другими системами связи, входящими в состав ЕСЭ РФ, и является базой для внедрения новых технологий по передаче сообщений и предоставлению новых услуг электросвязи.

СТфОП России по мере внедрения новых технологий и технических средств новых поколений должна обеспечивать:

- удовлетворение потребностей пользователей в услугах телефонной

связи и новых услугах электросвязи;

- постоянное расширение номенклатуры предоставленных услуг и

повышения их качества;

- повышение показателей качества обслуживания потребителей и

пропускной способности сетей;

- повышение надежности и живучести сетей при перегрузках и

отказах отдельных элементов связи.

В состав СТфОП

входят телефонные сети и технологические подсистемы, а также службы электросвязи (телефонные и нетелефонные) для предоставления услуг пользователю. Состав СТфОП представлен на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1. Состав системы СТфОП

Телефонные и нетелефонные службы входят в состав служб электросвязи ЕСЭ России. Телефонная служба – это диалоговая телеслужба, обеспечивающая с помощью сетей, которые входят в состав СТфОП, возможность телефонных разговоров.

На данном этапе развития системы СТфОП, для реализации которых используют сети, входящие в СТфОП, относятся:

- служба передачи данных с коммутацией каналов по телефонной

сети;

- служба передачи данных по цифровой сети СТфОП с интеграцией

служб;

- телематические службы (факсимильная служба – Телефакс -3 и

Телефакс – 4; бюрофакс);

- служба видеоконференции;

- служба мультимедиа;

- служба поисковый радиовызов.

Классификация телефонных служб

представлена на рисунке 2.2.

Рисунок 2.2. Классификация телефонных служб

Службы международной, междугородной и зоновой связи

– организационно-технологические структуры, которые, используя телефонные сети (международные, междугородные и зоновые), предоставляют пользователю услуги, связанные с передачей телефонных разговоров.

Служба подвижной связи

– организационно-технологическая структура на базе сетей СПС и фиксированных сетей СТфСОП представляет пользователю услуги по переносу сообщений (телефонных, ПД) при их перемещении.

Служба интеллектуальной сети связи

– организационно-технологическая структура, которая на базе фиксированных сетей и сетей подвижной связи (СПС) предоставляет пользователю интеллектуальные услуги.

Справочно-информационная служба

(электросвязи) – это служба электросвязи, обеспечивающая предоставление пользователям различной справочной информации об услугах электросвязи, об адресах абонентов сети электросвязи, о номерах оконечных устройств, о тарифах, о порядке и правилах предоставления услуг.

Сети телефонные общего пользования

представляют собой технические средства для осуществления телефонной и нетелефонной связи. Телефонные сети содержат оконечные устройства (телефонные аппараты, факсы, АПД и тому подобное), станции и узлы автоматической коммутации, линии и каналы связи (аналоговые и цифровые).

Телефонные сети ОП классифицируются

по ряду признаков:

- способу реализации сетей в зоне нумерации;

- способу подключения абонентского устройства;

- способу коммутации;

- иерархическому уровню сети;

- способу построения.

Классификация сетей ТФОП приведена на рисунке 2.3.

Рисунок 2.3. Классификация сетей ТФОП

Базовая сеть ТФОП

– составная часть системы телефонной связи ОП, представляющая собой коммутируемую сеть фиксированной связи в виде иерархически организованной совокупности телефонных сетей географических зон нумерации и связывающей их междугородной транспортной сети, с возможностью присоединения сетей межрегиональных или сетей негеографических зон.

Межрегиональная сеть

– сеть, представляющая собой совокупность станций, узлов и соединяющих их каналов связи, которые образуют сеть негеографических зон нумерации и фрагментов географических зон нумерации на внутризоновом и местном уровнях.

Сеть фиксированной связи

– сеть электросвязи ОП, представляющая услуги телефонной связи абонентам, оконечное оборудование которых имеет фиксированную точку подключения.

Сеть подвижной связи

– СЭ ОП, представляющая услуги телефонной связи, ПД абонентам, оконечное оборудование которых не имеет фиксированной точки подключения и позволяет абонентам менять их местонахождение, в том числе, в процессе получения услуг связи.

Сеть с коммутацией каналов (пакетов)

– сеть электросвязи, базирующаяся на технологии коммутации каналов (пакетов).

Международная телефонная сеть

– сеть, представляющая собой совокупность оконечных международных телефонных станций (МНТС), оконечно-транзитных и международных центров коммутации (МЦК) разных стран и каналов, соединяющих их между собой.

Междугородняя телефонная сеть

– часть телефонной сети ОП, представляющая собой совокупность междугородных телефонных станций, расположенных в различных зонах нумерации, телефонных узлов автоматической коммутации (УАК), оконечно-транзитных станций (ОТС) и каналов электросвязи, соединяющих их между собой.

Зоновая телефонная сеть

– часть сети ТФОП, представляющая собой совокупность станций и узлов, линий, оконечных абонентских устройств, предназначенная для обеспечения телефонной связью пользователей городских и / или сельских пунктов в географической зоне нумерации.

Технологические подсистемы обеспечивают функционирование сетей служб СТфОП. Классификация основных технологических подсистем СТфОП приведена на рисунке 2.4.

Рисунок 2.4. Классификация основных технологических подсистем СТфСОП

Основные функционально-технические подсистемы СТфСОП (рисунок 2.4):

- система сигнализации;

- система нумерации;

- система тактовой сетевой синхронизации;

- система управления;

- система учета трафика;

- система обслуживания пользователей.

Система сигнализации обеспечивает:

- процедуры идентификации и обработки функциональных сигналов

(линейных и управления) с помощью технических и программных

средств для работы систем коммутации при установлении

соединений и их разъединения;

- управление сетью по сигнализации;

- информирование пользователей и операторов (телефонисток) о состоянии соединения, сети и тому подобное.

Система нумерации обеспечивает

порядок, регламентирующий распределение цифр по сетям, станция, узла и абонентским устройствам, по которому формируется национальный и международный номер оконечного устройства и услуги.

Система тактовой сетевой синхронизации

обеспечивает работу цифрового оборудования сетей с установленными технологическими нормами соотношением тактовых частот цифровых сигналов и их фаз с целью обеспечения качества оказываемых пользователям услуг.

Система управления обеспечивает:

- управление конфигурацией сети;

- управление устранением отказов;

- управление качеством;

- управление расчетами;

- управление защитой информации.

При управлении конфигурацией

решаются задачи формирования и развития сети, реконфигурации сети, планирования услуг, ведения баз данных.

При управлении устранением отказов

решаются задачи: контроля за состоянием сети и ее элементов (узлов, линий передачи, систем передачи) в реальном масштабе времени, обнаружения и локализации повреждений, восстановления трафика, оперативного перестроения сети, устранения повреждений, оповещения пользователей о проведении работ.

При управлении качеством

решаются задачи сбора и анализа статистических данных по функционированию сетей и их элементов, регулирование трафика, расширение диапазона услуг и тому подобное.

При управлении расчетами

решаются задачи сбора данных по представленным средствам и услугам связи, разработка тарифов за предоставленные средства и услуги, проведение взаиморасчетов между участниками (операторами) предоставления услуг, технических расчетов, касающихся возможностей сетей (например, оценка пропускной способности сети) и так далее.

При управлении защитой информации

(безопасность связи) решаются задачи разработки мер по обеспечению закрытости информации и контроля за их осуществлением, защиты баз данных от злонамеренного доступа, мер технической безопасности и охраны объектов связи.

Система обслуживания пользователей

определяет в зависимости от категории абонентов их права и обеспечивает каждому пользователю соответствующие возможности при предоставлении услуги электросвязи.

### НАЗАД