Принципы построения комбинированных телефонных сетей (КТС).

В случае, когда райцентр САР или крупный город (областной, краевой центр или столица республики), на территории которого расположены органы государственной власти и хозяйственные организации САР, имеет районированную городскую телефонную сеть, СТС и ГТС образуют единую местную телефонную сеть (КТС).

При построении КТС на ГТС должна предусматриваться организация ЦС или транзит узла, входящего и исходящего сообщения сельскопригородной связи (УСП), через который осуществляется связь как между станциями СТС, так и станцией СТС со станциями ГТС. Исходящая и входящая междугородняя связь абонентов станций КТС с АМТС, а также связь абонентов КТС с экстренными, информационно-справочными и заказными службами осуществляется через УСП(ЦС).

В случае, когда АМТС расположена в городе с КТС, связь станций телефонной сети, включая УСП (ЦС) с АМТС может быть непосредственной.

Если город имеет районированную сеть без узлообразования,то на этой сети организуется УСП или ЦС, в которые включаются сельские АТС. Городские районные АТС (РАТС) и УСП (ЦС) связываются друг с другом по “полносвязной” схеме – рисунок 3.13.

Рисунок 3.16. Структурная схема КТС на основе ГТС без узлообразования.

Если город имеет районированную телефонную сеть с узлообразованием, то на ГТС организовывается УСП (может быть несколько УСП), который включается на правах узла исходящего и входящего местного и междугороднего сообщения – рисунок 3.15 и рисунок 3.16.

Рисунок 3.17. Структурная схема КТС на основе ГТС с УВС.

Рисунок 3.18. Структурная схема КТС на основе ГТС с УВС и УИС.

КТС в перспективе преобразуется в местную телефонную сеть, построенную по принципам ГТС, с единой нумерацией. В сельских населенных пунктах в этом случае устанавливаются подстанции или концентраторы городских АТС или ОС.

Цифровизация КТС начинается с установки цифровой станции в районном центре с переключением в нее (полностью или частично) АЛ, включенных ранее в аналоговую ЦС (рисунок 3.18).

Рисунок 3.19. Начальный этап цифровизации КТС.

Далее, после полного переключения АЛ в цифровую РАТС, ЦС переходят в ранг УСП. Осуществляется постепенная замена аналоговых станций на цифровые концентраторы или подстанции, которые включаются в цифровую АТС. Следовательно, абоненты демонтированных ОС становятся абонентами ГТС райцентра. Замена ОС, включенных в УС, сопряжена с ликвидацией УС. По мере замены этих ОС на концентраторы или подстанции КТС становится цифровой.

В процессе перехода с полностью цифровой КТС необходимо переключать пучки ЗСЛ и СЛМ с аналогового УСП на цифровую АТС. Этот этап связан либо с заменой УСП на цифровой транзитный узел, либо с передачей его функций упомянутой цифровой АТС.

Окончательная фаза цифровизации КТС приведена на рисунке 3.19 в предположении, что на ГТС райцентра обе аналоговые РАТС (АТС1 и АТС2) заменены двумя цифровыми станциями.

Рисунок 3.20. Конечный этап цифровизации КТС.

НАЗАД