### HPC

Кроссовый коммутатор HPC реализует функции распределения контейнеров высшего порядка. Функции HPC определяют возможности мультиплексора SDH (терминальный, ввода/вывода, кроссовый коммутатор). Функции HPC могут быть фиктивными, т.е. не обеспечивать переключений, и могут быть развитыми, т.е. гарантировать необходимые переключения трактов: образовывать шлейф; образовывать соединения «точка - точка» и «точка – много точек»; формировать доступ к отдельным трактам; резервировать тракты. Через линию S5 возможны передачи следующих сообщений: установить матрицу соединений; запросить отчет матрицы; передать отчет матрицы. Синхронизация HPC происходит по линии T0.
В состав оборудования SDH HPC входит, как правило, в виде отдельного устройства.
Назад