Основные понятия

Основные понятия и определения.

Сеть электросвязи - представляет собой совокупность средств для обмена информацией между ее пользователями. Технические средства сети связи включают в себя абонентские терминалы, линии или каналы передачи сигналов и узлы коммутации.

Звено - это участок тракта передачи информации в сети электросвязи, ограниченный двумя смежными узлами коммутации или узлом коммутации и абонентским терминалом. Иначе звеном можно назвать коммутационный участок, ограниченный двумя смежными узлами коммутации.

Линейные сигналы - используются между станциями для взаимного информирования о состоянии данной линии или канала связи в процессе обслуживания вызова. В зависимости от системы коммутации и передачи сигналов существуют различные системы линейной сигнализации. В узлах коммутации линейные сигналы могут транслироваться последовательно из одного звена в другое и в случае необходимости осуществлять переход из одной системы линейной сигнализации в другую.

Сигналы управления - используются прежде всего, для выбора направления установления соединения. Передача этих сигналов позволяет выбрать на междугородной, внутризоновой и местной сетях путь к телефонному аппарату вызываемого абонента и установить разговорный тракт между ним и вызывающим абонентом. Некоторые из этих сигналов используются для создания тракта, обеспечивающего качественную передачу соответствующих видов информации (телефонное сообщение, передача данных и др.). К сигналам управления относятся электрические сигналы, передаваемые от ОУ в прямом направлении, а также между управляющими устройствами узлов и станций, в процессе установления соединения – как в прямом, так и в обратном направлениях. Основными сигналами управления являются сигналы набора номера, так называемая адресная информация. По этой информации выбирается путь для установления соединения и линия вызываемого абонента.

Информационные (акустические) сигналы - служат для информации абонентам и операторам о состоянии устанавливаемого соединения или в процессе реализации дополнительных видов обслуживания. Информационные сигналы в отличие от линейных сигналов и сигналов управления не воздействуют на устройства станций и узлов, а воспринимаются на слух, в виде зуммерных сигналов, механических голосов или в виде речевых информационных сообщений, поэтому их еще называют акустическими сигналами.

Код сигнала - это комбинация признаков для представления сигнала.

Простой код - это такой код, при котором, каждому функциональному сигналу ставится в соответствие определенное значение признака. Основным недостатком простого кода является невозможность обнаружить (исправить) ошибку, которая может возникнуть в процессе передачи закодированного сигнала.

Избыточный код - это такой код, который предполагает использование большего числа признаков по сравнению с минимально необходимым для кодирования сигналов. Основное достоинство избыточных кодов состоит в возможности обнаружения (исправления) ошибки.

Сигнальный код - это совокупность кодовых комбинаций, каждая из которых соответствует определенному функциональному сигналу и позволяет каждый из них распознавать в процессе взаимодействия систем коммутации.

Децентрализованная система - система сигнализации, при реализации которой за каждым информационным каналом “жестко” закреплен один или несколько сигнальных каналов.

Централизованная система - система сигнализации, при реализации которой один или несколько каналов сигнализации, используются для передачи функциональных сигналов, предназначенных для обслуживания группы информационных каналов. В некоторых случаях емкость группы каналов может достигать нескольких тысяч.