Сети связи

Курсовая работа | назад |

Формирование задания к курсовому проекту по дисциплине “Сети связи” на тему: “Проект ГТС на базе SDH”.

Для формирования задания к курсовому проекту необходимо определить:

- тип оконечных станций, используемых на проектируемой ГТС (таблица 1);
- емкость оконечных станций (ОС) (таблица 2);
- доли (в процентах) телефонных аппаратов квартирного и делового секторов (таблица 3);
- доли телефонных аппаратов с тастатурными номеронабирателями (таблица 4);
- координаты размещения АТС на территории города (таблица 5).

Исходные данные для указанных параметров и характеристик составлены в десяти вариантах.

Для определения варианта исходных данных используется последняя цифра пароля.

Таблица 1. Типы оконечных станций для различных вариантов.

Номер ОС | Номер варианта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0
ОС-1 | АТСК | АТСКУ | АТСК | АТСКУ | АТСК | АТСКУ | АТСК | АТСКУ | АТСК | АТСКУ
ОС-2 | S-12 | AXE-10 | EWSD | квант E | S1-2000 | S-12 | EWSD | AXE-10 | S-12 | S1-2000
ОС-3 | S-12 | AXE-10 | EWSD | S-12 | AXE-10 | S-12 | EWSD | AXE-10 | S-12 | S1-2000
ОС-4 | AXE-10 | S-12 | AXE-10 | квант Е | AXE-10 | EWSD | S-12 | EWSD | квант Е | AXE-10
ОС-5 | AXE-10 | S-12 | AXE-10 | S-12 | S1-2000 | EWSD | S-12 | EWSD | квант Е | AXE-10

Примечание.

Во всех вариантах в качестве АМТС используется АТС типа AXE-10.

На сети используется централизованный УСС. В качестве АТС для УСС используется цифровая электронная АТС из перечня типов АТС для рассматриваемого варианта.

Таблица 2. Величины коэффициентов Кi для различных вариантов, используемые для определения емкостей ОС.

Номер ОС | Коэффи-циент Кi | Значения коэффициентов Кi
Номер варианта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0
ОС-1 | К1 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.15 | 0.75 | 0.9
ОС-2 | К2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.25 | 1.35 | 1.45 | 1.25 | 1.3
ОС-3 | К3 | 1.2 | 1.25 | 1.4 | 1.3 | 1.35 | 1.4 | 1.42 | 1.3 | 1.5 | 1.6
ОС-4 | К4 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.28 | 1.55 | 1.5 | 1.55 | 1.4 | 1.2
ОС-5 | К5 | 1.5 | 1.35 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.65 | 1.7 | 1.74 | 1.8 | 1.9

Примечание.

Для определения монтированной емкости ОС необходимо:
- выбрать вариант задания, используя последнюю цифру зачетной книжки;
- определить значения коэффициентов Кi для ОС;
- определить последовательно емкости ОС по формуле:
NOCi = 10000*Ki , т.А.

Таблица 3. Доли (в процентах) телефонных аппаратов квартирного и делового секторов от монтированной емкости ОС для различных вариантов.

%, i | Номер варианта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0
%, К | 50 | 52 | 54 | 58 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65
%, д | 49 | 47 | 45 | 41 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34

Примечание.

- Для всех ОС:

- доля таксофонов местной связи составляет 0,6% от монтированной емкости ОС;

- доля кабин переговорных пунктов (КПП) составляет 0,1% от монтированной емкости ОС;

- доля таксофонов междугородной связи составляет 0,3% от монтированной емкости ОС.

2. Суммарное количество ТА различных категорий равно монтированной емкости ОС (квартирные, деловые, КПП, местные и междугородные таксофоны).

Таблица 4. Доля ТА с тастатурными номеронабирателями от числа ТА квартирного () и делового () секторов.

| Номер варианта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0
| 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45
| 0.6 | 0.65 | 0.5 | 0.55 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.57 | 0.7

Примечание.

Таксофоны, используемые на сети, имеют только тастатурные номеронабиратели (=1).

Таблица 5. Координаты размещения АТС на территории города.

Наиме-нование АТС | Коор-дина-ты | Координаты размещения АТС
Номер варианта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0
ОС-1 | x y | 8 | 1 | 2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 7 | 4 | 8
1 | 6 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 1 | 2 | 7
OC-2 | x y | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3
OC-3 | x y | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0
7 | 7 | 4 | 7 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7
OC-4 | x y | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4
2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7
OC-5 | x y | 6 | 7 | 8 | 4 | 7 | 8 | 6 | 3 | 7 | 5
5 | 3 | 3 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 1
АМТС | x y | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 | 8 | 4 | 8 | 7
2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5

Примечание.

- Структура ситуационных трасс, по которым возможна прокладка кабеля представлена на рис.1.

- АТС размещаются в точках пересечения ситуационных трасс.

- Каждый участок ситуационных трасс характеризуется длиной (х или y). В курсовом проекте можно принять х = y, значение х( y) для студентов, имеющих четную последнюю цифру номера зачетной книжки, равно 4 километрам, а для студентов, имеющих нечетную цифру, равно 3 километрам.

Сеть проектируется в городе с населением 400 тысяч человек.

На основании параметров и характеристик сети для выбранного варианта, заполняется бланк задания к курсовому проекту, форма которого представлена ниже. Наличие задания к курсовому проекту в пояснительной записке обязательно.

Студенту__________________

Группа____________________

Преподаватель_____________

Дата выдачи_______________

ЗАДАНИЕ

К курсовому проекту по дисциплине “Сети связи”

Тема: “Проект ГТС на базе SDH(СЦИ)”

Исходные данные:

1. Назначение станций: городские РАТС типа S-12, EWSD и АТСКУ

2. Структурный состав абонентов станций:

1. Аппараты квартирного сектора:__________________%

2. Аппараты делового сектора:_____________________%

3. Количество таксофонов:___________% от емкости АТС

4. Кабины переговорных пунктов:_____% от емкости АТС

5. Количество м/г таксофонов:________% от емкости АТС

6. Доли ТА с тастатурными номеронабирателями:

= ; =

3. Данные о РАТС:

Станции | Тип | Емкость | Координаты размещения АТС
РАТС 1 |  |  |  |
РАТС 2 |  |  |  |
РАТС 3 |  |  |  |
РАТС 4 |  |  |  |
РАТС 5 |  |  |  |

- Телефонная нагрузка РАТС:

1. Данные об интенсивности – согласно НТП 112-2000

2. Характеристика населенного пункта: город

с населением _500__ тыс.чел.

5. АМТС типа AXE-10. x = ; y = .

6. УСС – централизованный УСЭ.

7. Сетка улиц города (структура ситуационных трасс).

x = y =

Литература

1. Егунов М.М., Бежаева Е.Б., Шерстнева О.Г. Проектирование ГТС на базе SDH. Учебное пособие.- Н.: СибГУТИ, 2002.

2. Соколов Н.А. Эволюция местных телефонных сетей.- Пермь: Книга, 1994.

3. Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети. РД 45.120-2000 (НТП-112.2000).- М.: ЦНТИ “Информсвязь”, 2000.

4. Синхронная цифровая иерархия (SDH). – М.: НТЦ “Комсет”, 1996.

5. Заславский К.Е., Фокин В.Г. Проектирование оптической транспортной сети. – Н.: СибГУТИ, 1999.

Быков Ю.П., Егунов М.М., Ромашова Т.И. Справочные материалы по курсовому и дипломному проектированию.- Н.: СибГУТИ, 2001.

назад