Принципы организации междугородной и международной телефонной связи с помощью операторов.

Междугородная и международная телефонная связь может устанавливаться не только автоматически, но полуавтоматически и ручным способом с помощью операторов междугородней и международной сетей.

Для реализации телефонной связи с помощью операторов на АМТС (АМТС/АТС; ОТС), а также МЦК и МНТС организуются рабочие места телефонистов (операторов) (РМТ).

Применяются два варианта реализации оборудования РМТ:

■ совмещенное со станцией (подсистема рабочих мест телефонистов). При этом оборудование РМТ включается в станцию по внутреннему интерфейсу;

■ выделенное и устанавливаемое отдельно от станции.

Выход абонентов зоны нумерации к РТМ междугородней и международной служб осуществляется по ЗСЛ местных сетей зоны к АМТС и МЦК (МНТС), находящихся на территории зоны. Если МЦК (МНТС) находится на территории другой зоны, то РМТ международной службы организуются на АМТС этой зоны.

Установление исходящих и входящих междугородних / международных соединений с РМТ организуется по единым с автоматической телефонной связью пучкам каналов и линий, включенных в станцию. Включение прямых каналов между РМТ областных центров запрещается.

В некоторых случаях в райцентрах зон нумерации может быть установлено оборудование РМТ.

Выход абонентов РЦ к РМТ, установленной в РЦ, осуществляется по заказным линиям от ЦС РЦ.

Установление входящих междугородних соединений к рабочим местам телефонистов организуется через ЦС РЦ по абонентским линиям, включенным в оборудование РМТ ЦС.

На рисунке 3.28 представлена схема организации связи с подсистемами РМТ и выделенным оборудованием РМТ.

Рисунок 3.28 Схема организации связи с подсистемами РМТ и выделенным оборудованием РМТ.

Как известно, на местных телефонных сетях организуются переговорные пункты. Оборудование ПП подключается к местной сети по абонентским линиям. В отдельных случаях оборудование ПП может подключаться непосредственно к оборудованию РМТ.

НАЗАД