### RST

В блоке окончания секции регенерации RST (Regenerator Section Termination) на передаче формируется линейный сигнал STM-N, который укомплектовывается заголовком секции регенерации RSOH, скремблируется и последовательно по битам транслируется в SPI. В приемной части RST происходит расформирование RSOH, контролируются ошибки передачи, дескремблирование. Линией N обеспечивается трансляция информации управления от и к MSF (байты D1-D3). Линия U1 служит для организации передачи служебных сигналов от и к OHA (байты E1, F1). Линия S2 позволяет контролировать функции RST.
Назад