|  |  |
| --- | --- |
| ***Задача 1 .*** Для двухопорной определить реакции опор, построить эпюры поперечных сил, изгибающих моментов и подобрать необходимые размеры *h* сечения деревянной балки, составленной из двух прямоугольных брусьев.  **Дано:** *F*1 =22 кН, *F*2=39кН, М=4,4 кНм;Для прямоугольного сечения бруса принять *h* = 2*b.* Для дерева  МПа. | 4 |