Метрология, стандартизация и сертификация

Тема 6. Классификация вольтметров | назад | оглавление | вперёд |

1. по виду измеряемого параметра:
а) среднеквадратического значения;
б) пикового значения;
в) средневыпрямленного значения;
г) для измерения среднего значения;
д) мгновенных значений;
е) универсальные;
2. по виду входа:
а) с открытым входом;
б) с закрытым входом;
в) универсальные;
3. по целевому назначению
(ГОСТ 15094-69):
В1 – установки для поверки;
В2 – вольтметры постоянного тока;
В3 – вольтметры для измерения гармонических сигналов (градуируют в среднеквадратических значениях гармонического сигнала независимо от типа преобразователя);
В4 – импульсные вольтметры (градуируют в пиковых значения сигнала);
В5 – фазочувствительные вольтметры (показания зависят от фазового сдвига измеряемого сигнала относительно опорного сигнала);
В6 – селективные или избирательные вольтметры;
В7 – универсальные (постоянного и переменного тока);
В8 – измерители отношения напряжений;
В9 – аналогово-цифровые преобразователи напряжения в код;
4. по рабочему диапазону частот:
а) НЧ (от 10 Гц до 1 МГц);
б) ВЧ (до 100 МГц);
в) СВЧ (свыше 100 МГц);
5. по методу измерения:
а) приборы непосредственной оценки;
б) приборы, использующие метод сравнения;
6. по точности:
а) прецизионные;
б) общего применения;
7. по конструкции:
а) стационарные;
б) лабораторные;
в) переносные;
8. по питанию:
а) автономные;
б) сетевые;
в) универсальные;
9. по виду элементов:
а) электромеханические (без активных элементов);
б) электронные;
10. по способу градуировки:
а) мВ, мкВ ..;
б) измерители уровня сигнала ();
11. по виду устройства отображения измерительной информации:
а) цифровые;
б) аналоговые.

назад | оглавление | вперёд