Метрология, стандартизация и сертификация

Тема 5. Основные требования к выполнению и правила оформления контрольного задания | назад | оглавление | вперёд |

1. Согласно учебному плану студент должен выполнить контрольное задание, которое состоит из четырех задач. Все задачи составлены по 100-вариантной системе. Вариант задания в каждой задаче определяется двумя последними цифрами пароля, причем предпоследняя цифра пароля обозначена в таблицах контрольного задания буквой " M ", а последняя буквой " N ". Номер варианта задания указываются студентом в начале контрольной работы.
2. Контрольное задание должно быть подготовлено в формате редактора Word с размером шрифта 14 пунктов и графического редактора, например, Power Point.
3. Прежде чем приступить к решению задачи, необходимо изучить по учебнику те разделы курса, по материалам которых она составлена. Условие задачи должно быть переписано в тетрадь полностью. Помимо того, нужно выписать из таблиц исходные числовые данные соответствующего варианта задания и, если имеется, воспроизвести рисунок.
4. В каждом пункте решения задачи первоначально нужно указать цель последующего расчета и привести (а в требуемых случаях вывести) в общем виде расчетные формулы. При этом необходимо указать литературный источник, из которого взята данная формула, со ссылкой на номер страницы или формулы. К расчетным формулам, а также ко всем входящим в них и вводимым в процессе решения задач условным обозначениям физических величин нужно дать подробные комментарии (объяснения). Недопустимо представлять решения без пояснительного текста в виде голого набора формул и вычислительных операций.
5. Расчет следует начать с подстановки в расчетную формулу числовых значений известных величин. В процессе расчета приводят результаты промежуточных вычислений и конечный результат. С целью сведения к минимуму возможных ошибок, исходные данные должны быть подставлены в формулу в основных единицах физической величины, предусмотренной международной системой единиц СИ (напряжение - в вольтах, ток - в амперах, сопротивление - в омах и т.п.). Так, если в условии напряжение задано в милливольтах, например U = 12мВ, в расчетную формулу его числовое значение должно быть подставлено как U = 12*10-3 В. В то же время конечный результат должен быть проставлен в удобном для прочтения виде с использованием как основных, так и кратных или дольных величин. Например, если в результате расчета получено, что ток I = 15*10 -6 А, то в ответе к решению следует записать I = 15 мкА.
При подстановке числовых значений физических величин в расчетные формулы, а также в процессе выполнения промежуточных вычислений размерность не проставляется.
6. Промежуточные вычисления выполняются с использованием такого числа значащих цифр, которое необходимо для обеспечения решения задачи с требуемой точностью. Для выполнения данного контрольного задания достаточно использовать шесть значащих цифр.
7. Конечные результаты расчетов должны, быть представлены с соблюдением правил округления и обязательным указанием единиц измерения, вычисленной физической величины.
8. В тех случаях, когда при расчете оценивают неопределенность результата измерений, он должен быть оформлен в соответствии с нормативным документом - методическими рекомендациями МИ1317-86. Согласно им окончательный результат расчета неопределенности должен быть округлен до двух значащих цифр путем округления в большую сторону. Допускается статистические оценки неопределенности выражать числом содержащим одну значащую цифру путем округления по математическим правилам (СТ СЭВ 543-77). Погрешность округления во всех случаях в соответствии с ГОСТ 8.401-80 не должна превышать 5%.
Критерием для округления конечного результата расчета измеряемой величины (результата измерения) является округленное значение абсолютной неопределенности: младший разряд числового значения результата измерения должен быть одинаковым с младшим разрядом округленного значения абсолютной неопределенности. Обратите внимание, что при округлении единицы измерения результата измерения и погрешности должны быть одинаковыми.
Если результат измерения содержит интервальные оценки неопределенности, обязательно указание вероятности, с которой неопределенность находится в этом интервале. Кроме того, результат должен включать в себя условия проведения измерения (температура, давление, влажность, число наблюдений, частота, на которой проведены измерения, и т. п.).
Пример. Измеренное значение напряжения равно 21,71924 В, оценка границ погрешности этого результата равна ± 0,06156 % с вероятностью 0,95. Измерение проведено в нормальных условиях. Оформить результат в соответствии с нормативными документами. 1) Вычислим оценку границ абсолютной погрешности измерения DU=21,71924*0,06156/100=0,0133704В =13,3704мВ. 2) Округлим оценку абсолютной погрешности измерения, содержащую шесть значащих цифр, до двух значащих цифр: D U=0,014В =14мВ. 3) Вычислим погрешность округления абсолютной погрешности: (14- 13,3704)*100/13,3704 =4,70891%, следовательно, округление в большую сторону верно, так как погрешность округления не превышает 5%. 4) Округлим измеренное значение напряжения: U=21,719В, так как младший разряд абсолютной погрешности равен 0,001В. 5) Округлим оценку относительной погрешности измерения, содержащую четыре значащих цифры, до двух значащих цифр: d U=0,062% погрешность округления относительной погрешности не превышает 5%. 6) Округление оценок абсолютной и относительной погрешностей измерения до одной значащей цифры невозможно, так как погрешность округления в этом случае превышает 5%. 7)Запишем результат измерения в соответствии с нормативными документами:
U=21,719 ± 0,014В; a =0,95; условия измерения нормальные; или
U=21719 ± 14мВ; a =0,95; условия измерения нормальные; или
U=21,719В ± 0,062%; a =0,95; условия измерения нормальные; или
U=21719мВ ± 0,062%; a =0,95; условия измерения нормальные.
В случае необходимости выполнения ряда однотипных расчетов приводят расчет только для одного значения, результаты промежуточных вычислений и конечные результаты сводят в таблицу.

9. Графики нужно строить на миллиметровой бумаге с соблюдением масштаба и указанием физических величин, откладываемых по осям. Пунктирными линиями необходимо иллюстрировать процесс построения. Точки пересечения соответствующих пунктирных линий, отображающие конечный или промежуточный результат построения, должны быть обозначены такими же цифрами, что и отправные точки, нанесенные на осях. При построении графика следует выбирать такие масштабы, чтобы на нем можно было четко показать процесс построения.

10. В конце контрольной работы необходимо привести список литературных источников, использованных при ее выполнении.
После этого должна быть поставлена личная подпись студента и дата отправления контрольной работы на проверку.

11. Работа над ошибками должна быть выполнена на отдельных чистых страницах в той же тетради с заголовком: “Работа над ошибками”. Недопустимо делать исправления в тексте проверенной работы. Если доработка контрольной работы оформлена в новой тетради (что не желательно), на повторную проверку она должна быть направлена вместе с возвращенной на доработку не зачтенной контрольной работой. Если контрольная работа зачтена с замечаниями, студент обязан к защите работы устранить все отмеченные преподавателем недостатки.

Следует иметь в виду, что к сдаче экзамена по курсу студенты допускаются только после защиты контрольной работы.

назад | оглавление | вперёд