Метрология, стандартизация и сертификация

Тема 2. Классификация измерений | назад | оглавление | вперёд |

Особенности измерений в телекоммуникационных системах

- большое многообразие величин;
- широкий диапазон частот, в котором измеряют эти величины;
- большой диапазон значений измеряемых величин (например, для напряжения от нВ до кВ, для мощности – от пВт до кВт и т. д.);
- высокая требуемая точность;
Виды измерений в телекоммуникационных системах

Поверка – это определение погрешности (неопределённости) средств измерения с целью установления пригодности их к применению.
Если погрешность (погрешность) превышает допустимую, то его изымают из обращения. Т.е. поверка нужна для поддержания единства измерений в стране и мире.

назад | оглавление | вперёд