Метрология, стандартизация и сертификация

Тема 4. Измерение напряжения электрических сигналов | назад | оглавление | вперёд |

Параметры напряжения сигналов переменного тока.

1. Пиковое значение напряжения

2. Средневыпрямленное значение напряжения

3. Среднее значение напряжения

физический смысл: постоянная составляющая сигнала.
4. Среднеквадратическое значение напряжения

физический смысл: энергетический параметр сигнала.
На рисунке и в формулах T – период сигнала или интервал измерения.
Если известен спектр сигнала, можно применить формулу:

где Ui – среднеквадратическое напряжение i-той составляющей спектра сигнала.
Безразмерные параметры сигналов.

1. Коэффициент амплитуды (пик-фактор)
2. Коэффициент формы
3. Коэффициент усреднения

Справедливо следующее соотношение
kу ³ ka ³ kф ³ 1.
Рассмотрим несколько сигналов

Номер сигнала № | ka | kф | kу |
1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1
3 |  |  |
4 |  |  |
5 |  |  | 2

назад | оглавление | вперёд