Метрология, стандартизация и сертификация

Перечень вопросов по курсу "Метрология, стандартизация и сертификация" | назад | оглавление |

1. Элементы теории погрешности и математическая обработка результатов наблюдений.
1.1. Оценка инструментальной погрешности по классу точности, средств измерений.
1.2. Оценка случайной составляющей погрешности результата наблюдений и результата измерений средств измерений.
1.3. Исключение систематической погрешности результата измерений.
1.4. Формы представления результатов измерений.
1.5. Оценка неисключенной систематической погрешности резуль-тата измерения по МИ 1317-86.
1.6. Оценка погрешности косвенных измерений.
2. Измерение напряжений.
2.1. Параметры переменных напряжений. Коэффициенты формы и напряжении.
2.2. Преобразователи электронных вольтметров. Применение электронных вольтметров с различными видами преобразований.
2.3. Градуировка электронных вольтметров. Измерение переменных напряжений гармонической и негармонической формы сигнала вольтметрами с различными видами преобразователей.
2.4. Методическая погрешность измерения напряжения и ее оцен-ка.
2.5. Цифровые вольтметры.
2.5.1. Цифровые вольтметры прямого преобразования с времяимпульсным АЦП, с частотным АЦП.
2.5.2. Цифровые вольтметры следящего уравновешивания.
2.5.3. Цифровые вольтметры развертывающего уравновешивания.
3. Анализ формы сигнала.
3.1. Обобщенная структурная схема электронного осциллографа. Принцип получения изображения на экране ЭЛТ.
3.2. Канал вертикального отклонениями и его метрологические характеристики.
3.3. Канал горизонтального отклонения (КГО) и его метрологические характеристики.
3.3.1. Режимы работы КГО (внутренняя линейная и внешняя развертки).
3.3.2. Режимы работы генератора развертки (ГР) (периодический, ждущий).
3.3.3. Назначение синхронизации. Режимы синхронизации ГР (внутренняя, внешняя, от сети).
3.4. Измерение напряжения электронным осциллографом.
3.5. Измерение интервалов времени и частоты электронным осциллографом.
3.6. Многоканальные, многолучевые осциллографы.
4. Измерение частоты электрических сигналов.
4.1. Измерение частоты методом дискретного счета.
4.1.1. Цифровой частотомер, структурная схема, принцип работы. Оценка погрешности измерений.
4.1.2. Цифровой периодомер (интерваломер), структурная схема, принцип работы, оценка погрешности измерений.
4.2. Осциллографические методы измерения частоты.
4.2.1. Осциллографический способ измерения частоты методом круговой развертки.
4.2.2. Осциллографический способ измерение частоты методом Фигур Лиссажу.
4.2.3. Резонансный метод измерения частоты.
5. Измерения фазового сдвига.
5.1. Осциллографические методы.
5.1.1. Осциллографический способ измерения фазового сдвига метод синусоидальной развертки (фигур Лиссажу).
5.1.2. Осциллографический способ измерения фазового сдвига методом линейной развертки.
5.1.3. Оценка погрешности при измерении измерения фазового сдвига различными методами.
5.2. Метод преобразования фазового сдвига во временной интервал между импульсами.
5.2.1. Аналоговые фазометры.
5.2.2. Цифровые фазометры.
5.2.3. Источники погрешности фазометров.
6. Измерение ослабления и усиления.
6.1. Абсолютный, относительный и измерительный уровни. Уровни мощности, напряжения и тока.
6.2. Понятия рабочего, вносимого и собственного ослабления.
6.3. Измерение рабочего ослабления и усиления.
6.3.1.Измерение рабочего ослабления методом известного генератора.
6.3.2. Измерение рабочего ослабления методом Z.
6.3.3. Метод известного генератора, метод Z с применением схем сравнения для измерения ослабления.
6.3.4. Оценка погрешности при измерении ослаблений.
6.4. Измерение собственного ослабления.
6.5. Измерение вносимого ослабления.
7. Измерение параметров двухполюсников.
7.1. Понятие параметров двухполюсника.
7.2. Мостовой метод измерений параметров двухполюсников.
7.2.1. Вывод условий равновесия для различных схем моста типа Уитстона.
7.2.2. Источники погрешности при измерении параметров двухполюсников.
7.3. Резонансный метод измерения параметров двухполюсников.
7.3.1. Измерение добротности куметром.
7.3.2. Измерение R,L,C с помощью куметра.
7.4. Цифровые измерители R и С, основанные на заряде или разряде конденсатора.
8. Анализ спектра сигналов и измерение нелинейных искажений.
8.1. Анализатор спектра одновременного анализа и его параметры.
8.2. Анализатор спектра и избирательные вольтметры последовательного анализа.
8.2.1. Анализатор спектра с перестраиваемым фильтром.
8.2.2. Анализатор спектра с перестраиваемым гетеродином.
8.3. Измерение нелинейных искажений.
8.3.1. Параметры, характеризующие нелинейные искажения.
8.3.2. Измеритель нелинейных искажений с заграждающим фильтром.
8.3.3. Измерение нелинейных искажений гармоническим методом.
8.3.4. Статистический метод измерений нелинейности.

назад | оглавление