Методические указания к лабораторным работам

Методические указания применению измерительных приборов и макетов | назад | оглавление | вперёд |

Аннотация. В методических указаниях приведены описания лабораторных макетов, основные метрологические характеристики и краткие инструкции по эксплуатации измерительных приборов, применяемых при выполнении лабораторного практикума по курсу "Метрология, стандартизация и управление качеством" (МС и УК).

Эта информация необходима студентам дневного и заочного отделений технических специальностей как в процессе выполнения лабораторных работ по курсу, так и при обработке результатов наблюдений и оценке погрешности результатов измерений.

Методические указания будут полезны при выполнении студентами индивидуальных заданий по курсу МС и УК, на практических занятиях и при подготовке к ним.

Подгруппа Б. Источники питания для измерения или измерительных приборов

Источник постоянного напряжения Б5-9

Подгруппа В. Приборы для измерения напряжения

Вольтметр ЛМ-1

Вольтметр 245Р

Вольтметры В3-38, В3-39, В3-56

Вольтметр В3-48

Вольтметр В4-17

Микровольтметр селективный В6-10

Избирательный указатель уровня ИУУ-300

Вольтметр В7-16

Вольтметр универсальный В7-18

Ампервольтметр АВО-5М1-Ш

Подгруппа Г. Генераторы измерительные

Генератор сигналов звуковой Г3-33

Генератор сигналов низкочастотный Г3-36А

Генератор сигналов низкочастотный Г3-109

Генератор сигналов низкочастотный Г3-112 (Г3-112/1)

Генератор сигналов низкочастотный Г3-120

Генератор сигналов высокочастотный Г4-102А

Генератор импульсов Г5-54

Генератор сигналов специальной формы Г6-26

Подгруппа Д. Аттенюаторы и приборы для измерения ослаблений

Магазины затуханий МЗ-1, МЗ-2

Магазины сопротивлений РЗЗ

Подгруппа Е. Приборы для измерения параметров компонентов и цепей с сосредоточенными постоянными

Измеритель L, C, R универсальный Е7-11

Измеритель добротности Е4-5А

Измеритель добротности Е9-4

Подгруппа С. Приборы для наблюдения, измерения и исследования формы сигнала и спектра

Анализатор спектра СК4-56

Измеритель нелинейных искажений С6-5

Лабораторные макеты

Макет к лабораторной работе № 2

Макет к лабораторной работе № 3

Макет к лабораторной работе № 4

Макет к лабораторной работе № 6

Макет к лабораторной работе № 7

Макет к лабораторной работе № 13

Подгруппа Б. Источники питания для измерения или измерительных приборов.

Источник постоянного напряжения Б5-9

Назначение. Источник постоянного напряжения Б5-9 (в дальнейшем источник) представляет собой преобразователь переменного напряжения промышленной сети 220 В в стабилизированное напряжение постоянного тока. Источник предназначен для питания различных устройств напряжением постоянного тока.

Основные метрологические характеристики

1. Источник выдает регулируемое напряжение постоянного тока от 0 В до 100 В.

- Максимальный ток нагрузки источника 1 А.

- Источник имеет запараллельные две пары гнезд симметричных относительно земли для подключения нагрузки.

- Источник имеет защиту от перегрузок по тону.

Краткая инструкция по эксплуатации

1. Убедитесь в наличии защитного заземления корпуса источника.

2. Установите регуляторы выходного напряжения в соответствии с требуемым. Для этого с помощью переключателя напряжения с градациями через 10 В (0, 10, 20, …,90) выбрать необходимое положение так, чтобы ручкой плавной регулировки напряжения в пределах от 0 до 10 В можно было ориентировочно установить требуемое значение напряжения, суммируя напряжение выбранного значения переключателя и ориентировочное положение плавного регулятора напряжения.

3. После включения тумблера "сеть" загорается контрольная лампа на передней панели источника.

4. С помощью встроенного в источник амперметра можно контролировать ток нагрузки, подключенной к гнездам "+", "-".

5. В случае перегрузки по току срабатывает защита. При этом загорается лампочка перегрузка. Для повторного запуска источника необходимо выключить, а затем включить тумблер сети, уменьшив (в случае необходимости) нагрузку на источник.

6. При необходимости с помощью отдельного вольтметра можно проконтролировать выходное напряжение источника и установить более точно.

Подгруппа В. Приборы для измерения напряжения.

Вольтметр ЛМ-1

Назначение. Вольтметр используется для измерения постоянного напряжения до 30 В.

Основные метрологические характеристики.

1. Входное сопротивление вольтметра - 10 кОм.

2. Рабочее положение - горизонтальное.

3. Класс точности 0,5.

Инструкция по эксплуатации

Перед подключением вольтметра к измеряемой цепи необходимо установить его в горизонтальное положение и корректором установить, в случае необходимости, стрелку на нулевую отметку шкалы.

Вольтметр 245Р

1.Основные метрологические характеристики вольтметра 245Р "UNIPAN"

1.1Назначение:

а) Измерение постоянного напряжения.

б) Измерение среднеквадратического значения напряжения сигналов

произвольной формы с постоянной составляющей (открытый вход) или без нее (закрытый вход).

в) Измерение средневыпрямленного значения напряжения сигналов произвольной формы с постоянной составляющей или без нее.

г) Измерение пиковых значений сигналов произвольной формы с постоянной составляющей или без нее.

д) Измерение среднего значения (постоянной составляющей) сигналов произвольной формы.

1.2.Инструментальные погрешности.

а) При измерении постоянных напряжений и средних значений

переменных напряжений.

До 199,8 В предел допускаемой относительной погрешности

d пр=0,4+0,2(Uн/UV), %;

от 200 В до 299 В, d пр=0,5+0,5(Uн/UV), %;

где Uн - номинальное значение установленного предела измерений;

UV - показание вольтметра, которое должно быть в пределах 0, 2Uн до 2Uн.

б) предел допускаемой относительной погрешности d пр в процентах при измерении среднеквадратических и средневыпрямленных значений напряжения приведен в таблице 1.

Таблица 1.

Значения d пр.

Диапазон напряжений | Диапазон частот
0,1¸ 5Гц | 5Гц¸ 50кГц | 50кГц¸ 150кГц | 0,15¸ 2МГц
1мв | - | 1+0,5(Uн/UV), %; | - | -
10мВ,100мВ, 1В,10В,100В | Только с пост. составляющими ("АС+DC") 0,7+0,3(Uн/UV), %; | 0,7+0,3(Uн/UV), %; | 0,7+0,3(Uн/UV), %; | 1,5+0,5(Uн/UV), %;
200 В¸ 299В | - | 0,7+0,5(Uн/UV), %; | - | -

Uн и UV см. п.1.2а

в) Предел допускаемой относительной погрешности d пр в процентах при измерении пиковых положительных и пиковых отрицательных значений в диапазонах 10 мВ¸ 100В:

d пр=1+0,5(Uн/UV), %

Uн и UV см. п.1.2а

Примечание. Продолжительность пикового значения должна быть не менее 10мкс.

1.3.Входные параметры

1. Входное сопротивление 1МОм+2%.

- Входная емкость 50 пФ.

- Открытый вход - при нажатой кнопке "DC".

- Закрытый вход - при отжатой кнопке "DC".

2.Инструкция по эксплуатации вольтметра 245Р фирмы "UNIPAN".

2.1. Калибровка.

а) Нажать клавиши: "ZERO", "DC", "100mV", "V", "fast", остальные клавиши в отжатом состоянии.

б) Потенциометром "DC ZERO" установить нулевое показание вольтметра "+00,0".

в) Нажать клавишу "RMS" и регулятором "RMS ZERO" установить минимальное показание индикатора (между "000" и "002").

ВНИМАНИЕ! Регулировку "RMS ZERO" выполняется медленно, ожидая не менее 4 сек. После изменения положения регулятора.

2.2. Измерение постоянных напряжений и среднего значения переменных напряжений.

а) Выполнить п.п. 2.1 а, б.

б) Нажать клавиши "DC", "V", "fast" и "100V", остальные клавиши в отжатом состоянии.

в) Подключить кабелем исследуемый сигнал к гнезду "INPUT".

г) Переключателем "RANGE" выбрать предел измерения таким образом, чтобы показания вольтметра были в пределах то 0,2Uн до 2Uн , где Uн- номинальное значение установленного предела измерений.

При измерении постоянных напряжений полезно нажать клавишу "20 kHz Filter", с помощью которой в измерительную цепь включается фильтр нижних частот с частотой среза 20 кГц.

При измерении среднего значения переменного напряжения пикового значение измеряемого сигнала не должно превышать пятикратного значения установленного предела (5Uн). Невыполнение этого условия сигнализируется индикатором перегрузки "-".

д) Переключателем "RESPONSE" выбрать интервал усреднения (постоянную интегрирования) при измерении средних значений в соответствии с таблицей:

Таблица 2.

Положение переключателя "RESPONZE" | Минимальное значение частоты спектральных составляющих сигнала | Время установления показаний вольтметра, с
Fast | 5 Гц | 0,5
Medium | 0,5 Гц | 5
Slow | 0,1 Гц | 30

2.3. Измерение пикового значения сигнала.

2.3.1. Выполнить калибровку с соответствии с пп.2.1а,б.

2.3.2. Нажать клавиши "V", "fast", "100V", остальные клавиши в отжатом состоянии.

2.3.3. Подключить кабелем исследуемый сигнал к гнезду "INPUT".

2.3.4. Установить переключатель "FUNCTION" в положение "+Peak"- при измерении положительного пикового значения; "- Peak" - при измерении отрицательного пикового значения.

2.3.5. Установить клавишу "DC":

- в нажатое состояние при измерении с открытым входом (для постоянной составляющей измеряемого сигнала);

- в отжатое состояние при измерении с закрытым входом (для
постоянной составляющей сигнала).

2.3.6. Переключателем "RANGE" выбрать предел измерения таким образом, чтобы показания вольтметра находились в пределах от 0,2Uн до 2Uн, где Uн - номинальное значение установленного предела измерения.

2.3.7. Если частота сигнала ниже 5 Гц, то установить переключатель "RESPONSE" в соответствии с таблицей 2.

2.3.8. При измерении непериодических сигналов или сигналов с большим периодом повторения нажать клавишу "Low readrate".

2.4. Измерение средневыпрямленного значения.

2.4.1. Выполнить калибровку прибора в соответствии с пп.4.2.1 а, б.

2.4.2. Установить переключатель "FUNCTION" в положение "Avg" и регулятором "DCZERO2 установить минимальное показание индикатора (в пределах 000¸ 003).

2.4.3. Нажать клавиши "V", "fast", "100V", "Avg", остальные клавиши в отжатом состоянии.

2.4.4. Подключить кабелем исследуемый сигнал к гнезду "INPUT".

2.4.5. При измерении с открытым входом (для постоянной составляющей) нажать клавишу "DC", для измерения с закрытым входом установить клавишу "DC" в отжатое состояние.

2.4.6. Переключателем "RANGE" выбрать предел измерения таким образом, чтобы показания вольтметра находились в пределах от 0,2Uн до 2Uн, где Uн - номинальное значение установленного предела измерения.

2.4.7. При измерении частотный диапазон спектра сигнала должен находиться в пределах, приведенных в таблице 1.

2.4.8. При измерении сигналов с большим значением коэффициента амплитуды в процессе выбора пределов измерения необходимо следить, чтобы не было перегрузки усилителя, которая фиксируется индикатором "=". В этом случае не всегда удается выполнить условия п. 2.4.6.

2.5. Измерение среднеквадратического значения напряжения сигналов.

а) Выполнить калибровку прибора в соответствии с п.2.1.

б) Нажать клавиши "V", "fast", "100 V", "RMS",остальные в отжатом состоянии.

в) Подключить кабелем исследуемый сигнал к гнезду "INPUT".

г) Установить кнопкой "DC" вид входа вольтметра

- открытый вход - "DC" в нажатом состоянии;

- закрытый вход - "DC" в отжатом состоянии.

д) Переключателем "RANGE" выбрать предел измерения таким образом,

чтобы показания прибора находились в пределах от 0,2Uн до 2Uн, где Uн - номинальное значение установленного предела.

Примечание. При измерении амплитуды сигналов с большим значением коэффициента амплитуды нужно следить, чтобы не было перегрузки усилителя, которая фиксируется индикатором "=", в этом случае не всегда удается выполнить условия п.2.5.д.

е) зафиксировать показания вольтметра, номинальное значение установленного диапазона измерений, оценить погрешность измерения.

2.6. Измерения уровней напряжения.

а) Подготовить прибор к работе согласно разделов пп.2.1 и 2.5.

б) Для измерения относительного уровня напряжения при опорном напряжении 1 В нажать кнопку "dbV", показания прибора Р (1В) будет соответствовать выражению:

Р(1В) = 20 (U/1), дБ

где U - среднеквадратическое значение напряжения в вольтах.

в) Для измерения абсолютного уровня напряжения (при опорном напряжении 0,775 В) нажать кнопку "dBm", показания прибора PU будут соответствовать выражению:

PU = 20 (U/0,775), дБ

где U - среднеквадратическое значение напряжения в вольтах.

Результат измерения определяют путем алгебраического суммирования (с учетом знака) показания индикатора и значения уровня указанного под нажатой клавишей переключателя пределов "RANGE".

г) Оценить погрешность измерения уровня согласно выражению:

D PU = 0,2 + 20 lg (1+d пр[%]/100), дБ

где D PU - предел допускаемой погрешности измерения уровня;

d пр - относительная погрешность измерения напряжения, соответствующего измеряемому уровню, в процентах, определенная согласно разделу 1.2 основных метрологических характеристик вольтметра 245Р.

Вольтметры В3-38, В3-39, В3-56

1.Основные метрологические характеристики.

1.1 Вольтметры проградуированы в среднеквадратических значениях гармонического сигнала, однако, в вольтметрах использованы преобразователи средневыпрямленного значения, то есть показания вольтметров пропорциональны (но не равны) средневыпрямленному значению U ср.в. (UV =1,11Uср.в.).

Приборы проградуированы также в абсолютных уровнях напряжений PU для градуировочного сопротивления 600 Ом (опорное напряжение U0=0.775 В):

PU = 20 lgU/U0=20 lg U/0.775, дБ,

где U- среднеквадратичное значение напряжения гармонического сигнала.

1.2. Вход у вольтметров закрытый (для постоянной состовляющей сигнала).

1.3.Диапазон измеряемых напряжений - 100мкВ¸ 300 В.

1.4.Диапазон рабочих частот:

-В3-38-20 Гц¸ 5МГц;

-В3-39-20 Гц¸ 10МГц;

-В3-56-10 Гц¸ 10МГц.

1.5.Вещественная составляющая входного сопротивления не менее 4 МОм на частоте 45 Гц.

1.6.Входная емкость состовляет 30nФ на поддиапазонах 1¸ 300 мВ и 15nФ на поддиапазонах 1¸ 300 В.

1.7.Предел допускаемой приведенной погрешности γ находят путем суммирования пределов допускаемых приведенных основной (γосн) и дополнительной ( γдоп) погрешностей:

γ=γосн+γ

доп

1.8Предел основной допускаемой приведенной погрешности γосн [%] указан в таблице 1.

Таблица 1.

Тип вольт-метра | Поддиапазоны | Диапазоны частот
От 10 Гц до 20Гц | От 20 Гц до 45 Гц | От 45 Гц до 1 МГц | От 1 МГц до 3 МГц | От 3 МГц до 5 МГц | От 5 МГц до 10 МГц | От 10 МГц до 15 МГц
В3-38 | От 1 мВ до 300 мВ | - | 4,0 | 2,5 | 4,0 | 6,0 | - | -
От 1 В до 300 В | - | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | - | -
В3-39 | От 1 мВ до 300 мВ | - | 4,0 | 2,5 | 4,0 | 6,0 | - | -
От 1В до 300 В | - | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 10 | -
В3-56 | От 1 мВ до 300 В | 6,0 | 4,0 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 10,0

1.9Дополнительная погрешность γ

доп, вызванная отклонением температуры окружающего воздуха от нормальной (20+50С), в пределах рабочего диапазона температур (от -30 до +500С для В3-56 и от +10 до +350С для В3-38 и В3-39), не превышает половины предела допускаемой основной погрешности для В3-38 и В3-39 на каждые 100С отклонения температуры от нормальной.

- Инструкция по эксплуатации вольтметров В3-38, В3-39, В3-56.

1. Проверить наличие защитного заземления корпуса вольтметра.

- Установить механическим корректором указатель вольтметра на нулевую отметку (питания вольтметра отключено).

- Установить переключатель поддиапазонов (пределов измерения в положение 300 В).

- Включить питание прибора. Через 15 минут вольтметром В3-38 и В3-39 готовы к работе. В3-56 готов к работе через 5 минут после включения.

- С помощью коаксиального кабеля подключить источник исследуемого сигнала к входному разъему. Обратить внимание на правильное подключение корпусного (заземленного) штеккера соединительного кабеля. Учтите, что входная емкомть вольтметра увеличивается на емкость соединительного (примерно 60¸ 100пФ) кабеля.

ВНИМАНИЕ! Максимальное значение суммы напряжений постоянной состовляющей и среднеквадратического значения переменной состовляющей не должно превышать 350 В.

- Переключателем поддиапазонов выбрать поддиапазон измерения таким образом, чтобы показания вольтметра состовляло не менее 1/3 от конечного значение шкалы поддиапазона.

- Записать показание вольтметра и конечное значение шкалы поддиапазона. Оценить погрешность измерения используя метрологические характеристики, указанные в п.1.7, 1.8, 1.9. Записать результат измерения согласно МИ 1317-86.

Вольтметр В3-48А

1. Основные метрологические характеристики.

1.1. Вольтметр предназначен для измерения среднеквадратических значений сигналов произвольной формы. В вольтметре использован преобразователь (детектор) среднеквадратичных значений, поэтому градуировка его в среднеквадратических значениях справедлива для сигналов любой формы, если спектр этих сигналов не выходит за пределы частотного диапазона. Вольтметр проградуироан также в абсолютных уровнях напряжения PU для градуировочного сопротивления 600 Ом (опорное напряжение Uo=0.775 В).

PU = 20 lgU/U0=20 lg U/0.775, дБ

1.2.Вход вольтметра закрытый (для постоянной состовляющей сигнала).

1.3.Диапазон измеряемых напряжений от 0,3 мВ до 300 В.

1.4Рабочий диапазон частот вольтметра от 10 Гц до 50 МГц.

1.5. Вещественная часть входного сопротивления на частоте 45 Гц не менее 20 МОм на поддиапазонах 1¸ 300 мВ и 3+0,3 МОм на поддиапазонах 1¸ 300 В (с делителем ДН -117).

1.6. Входная емкость вольтметра не более 6 пФ на поддиапазонах 1¸ 300 мВ и 4 пФ на поддиапазонах 1¸ 300 В (с делителем ДН-117).

1.7Предел допускаемой приведенной погрешности γ находят путем суммирования пределов допускаемых приведенных основной (γосн) и дополнительных (γдоп) погрешностей:

γ = γосн + γдоп

1.8 Предел основной допускаемой приведенной погрешности γосн [%] приведен в таблице 1.

Таблица 1.

Рабочие области частот для поддиапазонов | γосн %
От 3 до 300 мВ 1 мВ, от 1 В до 300 В
От 45 Гц до 10 МГц | От 45 Гц до 5 МГц | 2,5
От 20 Гц до 30 МГц | От 30 Гц до 10 МГц | 4,0
От 10 Гц до 50 МГц | От 20 Гц до 30 МГц | 6,0
| От 10 Гц до 50 МГц | 10,0

1.9 Предел допускаемой приведенной дополнительной температурной

погрешности γдоп, вызванной отклонением температуры окружающей среды от нормальной (20+5 0С), в пределах рабочего диапазона температур (от -10 до +400 С) не превышает половины основной погрешности (см. табл.1) на каждые 100 С отклонения от нормальной температуры.

1.10 Постоянная составляющая измеряемого сигнала не должна 150 В,

при работе с делителем ДН-117 - 300 В, а сумма напряжений постоянной и переменной составляющих не должна превышать 500 В.

1. Инструкция по эксплуатации вольтметра В3-48А.

2.1. Проверить наличие защитного заземления корпуса вольтметра.

2.2. Установить механическим корректором указатель вольтметра на нулевую отметку (питание вольтметра отключено !).

2.3 Установить переключатель поддиапазонов в положение "300 mV".

2.4 Включить питание прибора. Через 15 минут регулятором "Уст. 0"

2.5 установить указатель на зачерненный участок шкалы и вольтметр готов к измерениям.

2.6 Надеть на пробник вольтметра делитель напряжения ДН-117, если измеряемое напряжение неизвестно или превышает 300 мВ, и подсоединить вход вольтметра к исследуемой цепи. ВНИМАНИЕ! Не нарушайте требование п. 1.10.

2.7 Переключателем поддиапазонов выбрать поддиапазон измерения таким образом, чтобы показание вольтметра составляло не менее 1/3 от конечного значения шкалы поддиапазонов.

2.8 Записать показание вольтметра и конечное значение шкалы поддиапазона. Оценить погрешность измерения в соответствии с разделами 1.7¸ 1.9. Записать результат измерения согласно МИ 1317-86.

Вольтметр В4-17.

1. Основные метрологические характеристики.

1.1 Предназначен для измерения пикового значения одиночных (непериодических) и редкоповторяющихся импульсных сигналов любой полярности.

1.2 Проградуирован в пиковых значениях для импульсных сигналов произвольной формы, так как в нем используется преобразователь (детектор) пиковых значений.

1.3 Вход открытый (для постоянной составляющей сигнала).

1.4 Диапазон частот измеряемых сигналов от 0 до 100 Гц.

1.4 Требования к форме измеряемых сигналов:

- длительность прямоугольных импульсов на уровне 0,5 Um от 0,2 до
100 мкс;

- длительность плоской части вершины импульса произвольной формы
на уровне 0,95 Um не менее 0,15 мкс;

- скважность импульсов более 100.

1.5 Диапазон измеряемых напряжений 0,1¸ 100 В, с выносным делителем 100¸ 1000 В.

1.6 Входное сопротивление прибора равно 500 кОм+5% при входной емкости 40пФ+5%.

1.7 Предел допускаемой абсолютной погрешности Δпред равен сумме пределов основной Δосн и дополнительной Δдоп погрешностей.

Δпред= Δосн+Δдоп1+Δ

доп2

1.8. Предел допускаемой основной абсолютной погрешности измерения для различных сигналов указан в таблице 1.

Таблица 1.

Длительность плоской вершины импульса | Длительность импульса на уровне 0,5Um | Δосн
Более 0,5 мкс | 1¸ 100 мкс | 0,015Uv+10-3Uk
Более 100 мкс | 0,02Uv+10-3Uk
От 0,15 мкс до 0,5 мкс | От 0,2 до 1000 мкс | 0,05Uv+10-3Uk

Где Uv-показание вольтметра;

Uk-конечное значение установленного диапазона времени.

1.9. Предел допускаемой дополнительной абсолютной погрешности γдоп1вызваной отклонением температуры среды от нормальной (20+50С) в пределах рабочего диапазона температур (от +5 до 400С) на каждые 100С отклонения:

γдоп1(на 100С)=(С/2)*Uv+10-3*Uk

где С - коэффициент при UV в формуле, по которой производилась оценка основной погрешности (см. табл. 1).

1.10. Предел допускаемой дополнительной погрешности γдоп2, вызванной повышенной влажностью (от 80% до 95%):

γдоп2 = 0,04 UV + 10-3 Uk, для импульсов длительностью от 1 до 1000 мкс при длительности плоской части вершины более 0,5 мкс;

γдоп2 = 0,07 UV + 10-3 Uk, для импульсов длительностью от 0,2 до 1000 мкс при длительности плоской вершины от 0,15 до 0,5 мкс.

- Инструкция по эксплуатации вольтметра В4-17.

2.1 Убедитесь в наличии защитного заземления корпуса прибора.

2.2 Включить кнопку "СЕТЬ" - должны загореться лампы индикаторного табло, прогрейте прибор 30 минут.

2.3 Нажмите: кнопку "НЕПРЕР." переключателя "РЕЖИМ РАБОТЫ"; кнопку "_ é ù _ " - переключателя полярности; кнопку "▼" - переключателя "ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ".

2.4 После установления стабильных показаний цифрового индикатора установите отверткой с помощью шлицевого регулятора на цифровом табло напряжение калибровки, указанное в углублении на правой стенке прибора или формуляре.

2.5. Выберите переключателем полярности "_ é ù _,` ê _ é " полярность измеряемого пикового значения:

при нажатой кнопке "_ é ù _ " - положительная полярность,

при нажатой кнопке "` ê _ é " - отрицательная.

2.6 Нажмите кнопки: "10 - 100" переключателя "ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ" и "НЕПРЕР." переключателя "РЕЖИМ РАБОТЫ".

2.7 Подключите источник исследуемого сигнала к гнезду " →О".

2.8 Переключателем "ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ" установите диапазон измерения таким образом, чтобы показание вольтметра не выходило за границы диапазона, указанные около нажатой кнопки переключателя.

2.9 Зафиксируйте показания вольтметра и верхнюю границу (конечное значение) диапазона измерений, оцените погрешность, используя метрологические характеристики пп.1.8¸ 1.11. Запишите результат в соответствии с МИ 1317-86.

Микровольтметр селективный В6-10.

1. Назначение.

Предназначен для измерения среднеквадратических значений, гармонических составляющих периодических сигналов произвольной формы (исследования спектра).

1. Основные метрологические характеристики.

Диапазон частот 0,1-30 МГц.

1 мкВ - 10 мВ (при полосе пропускания ФПЧ 1кГц)

3 мкВ - 10 мВ (при полосе пропускания ФПЧ 9 кГц)

10 мВ - 1 В (с делителем напряжения 1:1000)

Поддиапазоны измерения: (3; 10; 100; 300) мкВ, (1; 3; 10) мВ.

Пределы допускаемой основной приведенной погрешности измерения

напряжения:

а) при узкой полосе пропускания:

+ 6% на поддиапазонах с верхними пределами измерения от 10 мкВ до 1В;

+ 10% на поддиапазоне с верхним пределом измерения 3 мкВ;

б) в широкой полосе пропускания:

+ 6% на поддиапазонах с верхним пределом измерения от 30 мкВ до 1 В;

+ 10% на поддиапазоне с верхним пределом измерения 10 мкВ.

Входное сопротивление и емкость 2 МОм, 10 пФ.

- Подготовка к проведению измерений.

Включите на микровольтметре тумблер "СЕТЬ", при этом должна

светиться индикаторная лампа на лицевой панели. Проверьте функционирование микровольтметра с помощью внутреннего калибровочного генератора, для чего пробник вставьте в гнездо "1 MHz 10 mV". Произведите калибровку микровольтметра, для чего установите:

- ручку переключателя "Диапазон [f] MHz" в положение "0,3-1";

- ручку переключателя "μV/dB, mV/dB" в положение "10/80";
- переключатель "АПЧ" установите в положение ("Выкл.") - "0".

Тумблер "ПОЛОСА" установите в положение "9 кHz";

- ручку "►" поверните до упора против часовой стрелки;

- настройте прибор ручкой "ЧАСТОТА" на калиброванный сигнал по

максимальному отклонению стрелки микровольтметра, ручкой "►" установите указатель микровольтметра на конечную отметку шкалы 10mV.

1. Проведение измерений.

Измерение среднеквадратических значений гармонических

составляющих спектра периодического сигнала производите в следующем порядке:

а) установите тумблер "ПОЛОСА" в положение "9 кHz";

б) установите переключатель "μV/dB, mV/dB" в положение, соответствующее ожидаемому значению измеряемого сигнала. Если значение входного сигнала неизвестно, то для предотвращения перегрузок входных цепей установите переключатель "μV/dB, mV/dB" в положение "10/80" и вставьте пробник в делитель напряжения 1:100;

в) переключателем "ДИАПАЗОН MHz" установите необходимый для измерения поддиапазон частот, при этом следует помнить, что частоты гармоник периодического сигнала кратны частоте исследуемого сигнала:

fn = n*fc = n*1/Tc,

где fn - частота n-ой гармоники;

n - номер гармоники;

fc - частота исследуемого периодического сигнала;

Tc - период исследуемого периодического сигнала;

г) подстройте микровольтметр ручкой "ЧАТОТА" на частоту измеряемой гармоники по максимуму отклонения указателя прибора U, который показывает значение измеряемого напряжения гармоники. Значение частоты измеряемой составляющей определить по показанию прибора.

Избирательный указатель уровня ИУУ-300.

1. Назначение.

ИУУ-300 предназначен для измерения абсолютных уровней

гармонических составляющих спектра периодических сигналов произвольной формы (последовательного анализа спектров сигналов).

ИУУ-300 представляет избирательный (селективный) измеритель уровня

(напряжения), построенный по гетеродинному принципу. Основное отличие селективного измерителя уровня от селективного волтметра заключается в градуировке шкалы измерителя уровня в неперах.

- Основные метрологические характеристики.

Рабочий диапазон частот от 5 кГц до 300 кГц

Пределы измерений от -7 Нп до +3 Нп

Входные сопротивления:

- низкоомный вход 135 Ом или 600 Ом;

-высокоомный вход не менее 10 кОм.

Ширина полосы пропускания на уровне 0,2 Нп:

- 50 Гц для узкой полосы;

- 1000 Гц для широкой полосы.

Предел допускаемой основной погрешности прибора не превышает + 0,15

Нп.

1. Краткая инструкция по эксплуатации.

1. Измеряемое напряжение подается на гнезда "ВХОД".

Переключатель входного сопротивления "СОПР." Устанавливается в положение "Выс. сопр.", "135 Ом" или "600 Ом" в зависимости от требуемого входного сопротивления.

Переключатель диапазонов установить в положение, соответствующее значению частоты измеряемой гармонической составляющей.

2. Посредством верньерной ручки настройки на частоту

"ПОДСТРОЙКА ЧАСТОТЫ" произвести настройку прибора на частоту измеряемой гармоники спектра исследуемого сигнала (по максимальному отклонению стрелки прибора).

Отсчет измеряемого уровня производится посредством алгебраического суммирования показания стрелочного прибора и значения выбранного предела измерения.

Пример:

Положение переключателя пределов измерения - (-2 Нп).

Показание стрелочного прибора по верхней шкале - (-0,5 Нп).

В этом случае абсолютный уровень напряжения гармонической составляющей PU = -2+(-0,5) = - 2,5 Нп.

2. Некоторые особенности пользования шкалами прибора ИУУ-300 при

измерении различных уровней.

Стрелочный прибор ИУУ-300 имеет две шкалы:

верхнюю, проградуированную в абсолютных уровнях мощности для

градуировочного сопротивления R01 = 600 Ом;

нижнюю - для градуировочного сопротивления R02 = 135 Ом.

Для верхней шкалы прибора нулевое значение абсолютного уровня напряжения соответствует напряжению U01 = √ 500*10-3 = 0,775 В, для нижней - U02 = √135*10-3 = 0,367 В.

По верхней шкале прибора ИУУ-300 можно отсчитать абсолютный уровень напряжения, который соответствует выражению

PU1 = ln (UX/0,775) Нп,

А для нижней шкалы - абсолютный уровень напряжения в соответствии с выражением

PU2 = ln (UX/0,367) Нп.

Например. Если на входе ИУУ-300 среднеквадратическое значение

напряжения гармоники равно UX = 0,775 В, то прибор по верхней шкале покажет уровень

PU1 = ln (0,775/0,775) =0 Нп,

А по нижней

PU2 = ln (0,775/0,367) = 0,75 Нп.

Из примера следует вывод, что абсолютный уровень напряжения, отсчитанный по нижней шкале, для любого значения уровня превышает показание прибора по верхней шкале на величину 0,75 Нп, то есть PU2 = PU1 + +0,75Нп.

При измерении абсолютного уровня мощности с помощью ИУУ-300 на нагрузочном сопротивлении 600 Ом отсчет абсолютного уровня ведется по верхней шкале прибора, а на нагрузочном сопротивлении 135 Ом - по нижней шкале прибора. Если абсолютный уровень мощности измеряют на сопротивлении RX, отличном от 600 Ом или 135 Ом, то для измерения этого уровня можно воспользоваться любой шкалой ИУУ-300, выполнив следующие вычисления

P = ln (UX/U01)- 0,5 ln (RX/R01) = PU1 - 0,5 ln (RX/R01), Нп.

Для верхней шкалы

P = PU1 - 0,5 ln (RX/600), Нп.

Для нижней

P = PU2 - 0,5 ln (RX/135), Нп.

Пример. Вычислить абсолютный уровень мощности, определяемый на сопротивлении нагрузки RX = 75 Ом, если показание прибора ИУУ-300 по верхней шкале составило PU1 = -1 Нп. Дополнительно определить показание прибора по нижней шкале PU2 и соответствующий ему уровень мощности.

Для вычисления абсолютного уровня мощности по верхней шкале воспользуемся выражением

P = PU1 - 0,5 ln (RX/600) = -1 -0,5 ln (75/600) = 0,04 Нп.

Для нижней шкалы прибора, показание можно определить как:

PU2 = PU1 + 0,75 = -1 + 0,75 = -0,25 Нп.

Абсолютный уровень мощности в соответствии с показанием нижней шкалы прибора составит:

P = PU2 - 0,5 ln (RX/135) = -0,25 -0,5 ln (75/135) = 0,04 Нп.

Из приведенного примера видно, что абсолютный уровень мощности на нагрузке RX вычислить по показанию любой шкалы прибора ИУУ-300.

Вольтметр В7-16

1. Основные метрологические характеристики.

1.1 Универсальный вольтметр В7-16 предназначен для автоматического измерения:

- напряжения постоянного тока;
- напряжения переменного тока;
- активных сопротивлений.

1.2 Для сигналов переменного тока вольтметр проградуирован в

среднеквадратических значениях для гармонического сигнала, однако, в вольтметре использован преобразователь средневыпрямленного значения, то есть показание вольтметра UV пропорционально (но не равно) средневыпрямленному значению U ср.в. (UV = 1,11 Uср.в.).

1.3 При измерении переменных напряжений вход вольтметра закрытый

(для постоянной составляющей сигнала).

1.4 Диапазоны измерений:

- напряжения постоянного тока 10-4 ¸ 1000 В;

- напряжения переменного тока 10-4 ¸ 1000 В;

- сопротивления - 0,1 ¸ 107 Ом.

1.5 Рабочий диапазон частот при измерении переменных напряжений

указан в табл. 1.

Таблица

Поддиапазон | Положение переключателя "РОД РАБОТЫ" | Рабочий диапазон частот, кГц
"1 V" | "U ~ НЧ" | 2*10-2 ¸ 10
"U ~ ВЧ" | 10¸ 100
"10 V", "100 V", "1000 V" | "U ~ НЧ" | 2*10-2 ¸ 10
"U ~ ВЧ" | 10¸ 20

1.6 Вещественная составляющая входного сопротивления при

измерении:

- напряжения постоянного тока - не менее 10 МОм;

- напряжения переменного тока - не менее 1 МОм.

1.7 Входная емкость при измерении переменных напряжений не более 120 пФ.

1.8 Предел допускаемой относительной погрешности (δ) находят путем

суммирования пределов допускаемых основной (δосн) и дополнительных (δдоп) относительных погрешностей:

δ = δосн + δдоп1 + δдоп2

1.9 Предел допускаемой основной относительной погрешности при

измерении постоянных напряжений равен:

- при времени преобразования 20 мс

δ

осн = 0,05 + 0,05Uk/UV , %

- при времени преобразования 2 мс

δ

осн = 0,1 + 0,1Uk/UV , %

где Uk - конечное значение установленного поддиапазона;

UV - показание вольтметра.

1.10 Предел допускаемой основной относительной погрешности при измерении переменных напряжений приведен в таблице 2.

Таблица 2

Диапазон частот сигнала | Поддиапазон напряжений | δосн, %
20 Гц ¸ 20 кГц | "1 V" | 0,2 + 0,02 Uk/UV
"10 V", "100 V", "1000 V" | 0,5 + 0,02 Uk/UV
20 кГц ¸ 50 кГц | "1 V" | 1 + 0,1 Uk/UV
50 кГц ¸ 100 кГц | "1 V" | 1,5 + 0,1 Uk/UV

где Uk - конечное значение установленного поддиапазона напряжений;

UV - показание вольтметра.

1.11 Предел допускаемой основной относительной погрешности

измерения сопротивления:

- при времени преобразования 20 мс

δ

осн = 0,2 + 0,02Rk/RX , %

- при времени преобразования 2 мс

δ

осн = 0,2 + 0,2Rk/RX , %

где Rk - конечное значение установленного поддиапазона измерений;

RX - показание прибора.

1.12 Предел допускаемой дополнительной относительной погрешности

измерения δдоп1, вызванной отклонением температуры окружающей среды от нормальной (20+1° С) в пределах рабочего диапазона температур (от -10 до +40° С) на каждые 10 ° С не превышает:

- при измерении напряжений постоянного тока

δ

доп1 = 0,025 + 0,025 Uk/UV

- при измерении сопротивлений

δ

доп1 = 0,1 + 0,1 Rk/RX

- при измерении напряжений переменного тока согласно таблицы 3

Таблица 3

Диапазон частот сигнала | Поддиапазон напряжений | δдоп1
20 Гц ¸ 20 кГц | "10 V", "100 V", "1000 V" | 0,25 + 0,01 Uk/UV
"1 V" | 0,1 + 0,01 Uk/UV
20 кГц ¸ 50 кГц | "1 V" | 0,5 + 0,05 Uk/UV
50 кГц ¸ 100 кГц | "1 V" | 0,75 + 0,05 Uk/UV

1.13 Предел допускаемой дополнительной относительной погрешности

(δдоп2 ), вызванной отклонением напряжения питающей сети на + 10% от нормального значения (220 ¸ 224,4) равен для всех видов измерений

δ

доп2 =0,02 Ak/AX, %

где Ak - конечное значение установленного поддиапазона измерений;

AX - показание прибора.

1.14 Значение входного напряжения не должно превышать на

поддиапазонах:

"1 V" - не более 10 В, "10 V" - не более 100 В,

"100 V" - не более 300 В, "1000 V" - не более 1100 В.

1. Инструкция по эксплуатации вольтметра универсального В7-16.

1. Органы управления.

а) переключатель "ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЙ", которым производиться выбор предела измерения напряжений постоянного, переменного тока и активного сопротивления;

б) переключатель "РОД РАБОТЫ", который обеспечивает взаимное соединение блоков и узлов приборов при различных измерениях;

в) гнездо "→О ~1¸ 100VR" используется при измерений напряжений постоянного и переменного токов до 100 В и активного сопротивления;

г) гнезда "-1000V", "~1000V" используются при измерении напряжений постоянного и переменного токов от 100 В до 1000 В;

д) тумблер " " (автоматический, внешний и ручной запуск) служит для переключения режима запуска;

е) кнопка " " (ручной пуск) служит для ручного запуска прибора, ее следует нажимать не чаще, чем через 10 с;

ж) гнезда " " используют для подключения внешнего источника сигналов дистанционного запуска прибора.

2. Проверить наличие защитного заземления корпуса прибора.

3. Подготовка прибора к работе:

а) включить тумблер "СЕТЬ";

б) установить тумблер " " в положение " ";

в) установить регулятор "ВР.ИНД" в положение, обеспечивающее удобное время индикации;

г) установить тумблер "2ms-20ms" в положение "2ms", при этом должны гореть 3 цифровые лампы индикаторного табло;

д) установить тумблер "2ms-20ms" в положение "20ms", при этом должны гореть 4 цифровые лампы индикаторного табло;

е) установить регулятор "ВР.ИНД" в крайнее положение против часовой стрелки;

ж) установить переключатель "РОД РАБОТЫ" в положение "►О◄" (установка нуля) и регулятором "►О◄" установить на индикаторах показание "0000";

з) установить переключатель "РОД РАБОТЫ" в положение "▼" (калибровка) и регулятором "▼" установить на индикаторном табло показание, равное числовому значению, указанному на табличке в нижней части передней панели;

и) если невозможно выполнить п. "ж" и (или) "з", осуществить калибровку согласно п.2.4.

4. Полная калибровка прибора выполняется только при невозможности осуществить ее способом, указанным в п.2.3 "ж", "з", в следующем порядке:

а) установить регулятор "▼" в среднее положение;

б) установить регулятор "►О◄" в среднее положение;

в) установить переключатель "РОД РАБОТЫ" в положение "►О◄";

г) шлицевой регулятор "►О◄" повернуть отверткой по часовой стрелке до упора;

д) шлицевой регулятор "►О◄" повернуть отверткой против часовой стрелке до упора и, медленно вращая его по часовой стрелке, установить показание "0000" (в последнем "младшем" разряде установка "0" не обязательна);

ВНИМАНИЕ! При вращении шлицевого регулятора "►О◄" по часовой стрелке знак при установке нулевого показания должен измениться с " - " на "+".

е) установить переключатель "РОД РАБОТЫ" в положение "▼";

ж) вращая шлицевой регулятор "▼" отверткой против часовой стрелки, установить на индикаторах калибровочное значение, указанное на табличке в нижней части передней панели (показание на табло может отличаться в последнем младшем разряде);

з) выполнить далее калибровку в соответствии с п.2.3. "ж", "з".

5. Измерение постоянного напряжения:

а) установить переключатель поддиапазонов "ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ"

в положение "1000 V";

б) регулятор "ВР. ИНД." установить в положение, обеспечивающее удобное время индикации;

в) установить переключатель "РОД РАБОТЫ" в положение "U-0s" (при наличии помех на входе прибора их влияние можно ослабить, переведя переключатель "РОД РАБОТЫ" в положение "U-0,1s" или "U-1s", однако при этом возрастает время измерения;

г) подключить источник измеряемого напряжения, если оно меньше 100 В, к гнезду "→О~ 1¸ 100 V, R" соединительным кабелем, если напряжение превышает 100 В, подключить источник к гнезду "→О-1000V" специальным высоковольтным проводом;

д) переключателем "ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ" выбрать поддиапазон измерения таким образом, чтобы в результате измерения было максимально возможно число разрядов.

ВНИМАНИЕ! При появлении на индикаторном табло знака "П", сигнализирующем перегрузку прибора, изменить поддиапазон измерения в сторону увеличения переключателем "ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ".

е) зафиксировать показания вольтметра и конечное значение диапазона измерения, оценить погрешность измерений в соответствии с разделами 1.8¸ 1.13, записать результат измерения в соответствии с МИ 1317-86.

6. Измерение напряжения переменного тока:

а) подготовить прибор к работе согласно разделу 2.4.;

б) установить переключатель рода работы в положение "U~НЧ", если

частота измеряемого сигнала находится в диапазоне 20 Гц¸ 10 кГц и в положение "U~ВЧ" при частоте сигнала в пределах 10 кГц¸ 100 кГц;

в) произвести операции, описанные в разделе 2.5 пп. а), б);

г) подключить источник исследуемого сигнала напряжением до 100 В к

гнезду "→О~ 1¸ 100VR", напряжением свыше 100 в к гнезду "→О~ 1000 V" специальным высоковольтным проводом;

д) выполнить рекомендации пп. д), е) раздела 2.5.

7. Измерение сопротивления:

а) выполнить подготовку прибора к работе согласно разделу 2.4;

б) подключить к разъему "→О ~ 1¸ 100 V, R" соединительный кабель;

в) установить переключатель "РОД РАБОТЫ" в положение "R";

г) установить переключатель "ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ" в положение

"100кΩ";

д) закоротить концы соединительного кабеля и регулятором "►О◄" установить на табло показания "0000";

е) разъединить концы соединительного кабеля и подключить его сигнальный штырь в гнездо "КОНТР.89,8кΩ" и регуляторами "▼" установить на табло показания "89,80" +1 ед. в младшем разряде;

ж) подключить исследуемый объект к соединительному кабелю и переключателем "ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ" выбрать необходимый предел измерения;

з) если сопротивление объекта измерения свыше 1МОм, произвести калибровку прибора на поддиапазоне "1ОМΩ", вставляя сигнальный штырь кабеля в гнездо "8,98МΩ";

и) записать показание прибора и конечное значение поддиапазона, оценить погрешность измерения (разделы 1.7¸ 1.13), записать результат измерения согласно МИ 1317-86.

Вольтметр универсальный В7-18.

1. Основные метрологические характеристики.

1.1 Диапазоны измерения:

- постоянного напряжения 10-5¸ 103 В;

- постоянного тока 10-9¸ 10-2 А;

- сопротивления 1¸ 107 Ом;

- частоты 10¸ 106 Гц.

1.2 Входное сопротивление на поддиапазонах:

- 0,1 В-100 кОм;

- 1 В-1 МОм;

- 10 В и 1000 В- 10 МОм;

- 100 В-9 МОм;

- при измерении частоты свыше 50 кОм при входной емкости не более

100 пФ.

1.3 Пределы допускаемых основных относительных погрешностей δпр

равны:

а) при измерении постоянного напряжения:

δ

пр=0,05+n*Uн/UV, [%]

где n=0,02 при времени измерения tизм=1с,

n=0,03 при tизм=0,1с,

n=0,3 при tизм=0,01с,

Uн - номинальное значение установленного поддиапазона

измерений;

UV - показание вольтметра.

б) при измерении постоянного тока на поддиапазонах до 1000 мкА и

сопротивления на поддиапазонах до 1000 кОм:

δ

пр = 0,1 + n* (Ан/Ап), [%]

а на поддиапазонах 104 мкА и 104 кОм:

δ

пр = 0,5 + n* (Ан/Ап), [%]

где Ан - номинальное значение установленного поддиапазона измерений;

Ап - показание измерителя;

n = 0,1 при времени измерения 0,1 и 1 с;

n = 2 при времени измерения 0,01 с.

в) при измерении частоты:

δ

пр = (2,5*10-7 + 1/(fx*T))*100, [%]

где Т- время измерения (счета) в секундах;

fx - показание прибора в герцах.

2.Инструкция по эксплуатации.

2.1.1. Органы управления.

- режим "РУЧ." - измерение производится после нажатия кнопки
"ПУСК";

- режим "ПЕРИОД" - измерение автоматическое;

- режим "ДИСТ." - запуск от внешнего источника.

2.1.2. Переключатель "ВРЕМЯ ИЗМЕРЕНИЯ": чем больше время

измерения, тем точнее результат.

2.1.3. Переключатель "РОД РАБОТЫ" и соответствующие РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПОТЕНЦИОМЕТРЫ (потенциометры расположены справа вверху).

2.1.3.1. Кнопки "КАЛИБР.", потенциометры "КАЛИБР.":

"f" - нажать: режим калибровки по частоте;

"+", "-" - нажать: калибровка по постоянному напряжению, которая производится вращением потенциометров "+", "-" в соответствии с калибровочным числом, записанным над потенциометром "КАЛИБР.";

"IR" - нажать: калибровка по току и сопротивлению, которая производится потенциометром "IR2.

2.1.3.2. Кнопка "НУЛЬ" "U", потенциометр "НУЛЬ" "U" - используется при установке нуля вольтметра.

2.1.3.3. Кнопки "ПРЕДЕЛЫ". При нажатой кнопке "АВТ." Пределы выбираются переключателем "ПРЕДЕЛЫ".

2.1.4. Переключатель "ВРЕМЯ ИНДИКАЦИИ" устанавливает время высвечивания результата измерения. В режиме "АВТ." Переключателя "РОД РАБОТЫ" это время 1 с.

2.1.5. Переключатель "ПРЕДЕЛЫ": выбираются пределы измерения, когда "РОД РАБОТЫ" - "РУЧ.".

2.1.6. Переключатель "ВИД ИЗМЕРЕНИЯ": должна быть нажата кнопка, соответствующая измеряемой величине.

2.1.7. Тумблер "ОТСЧЕТ" в положении "х 0,1" гасит последний знак индикации.

2.1.8. Индикаторная лампа "СЧЕТ" определяет работоспособность частотомера.

2.1.9. Индикаторная лампа "ПЕРЕГРУЗКА" загорается, если входное напряжение (ток, сопротивление) превысило установленный предел более чем на 50%. Необходимо выбрать более грубый предел.

2.1.10. Тумблер на задней панели "ВНЕШ." "5 МГц" поставить в положение "5 МГц" (работа от внутреннего генератора).

2.2. Подготовка к работе.

2.2.1. Убедитесь в наличии защитного заземления корпуса прибора. Установите тумблер на задней панели в положение "5 МГц".

2.2.2. Нажмите кнопку "ПЕРИОД" переключателя "ВИД ЗАПУСКА".

2.2.3. Тумблер "ОТСЧЕТ" установите в положение "х1".

2.2.4. Положение остальных переключателей - любое, удобное для работы.

2.2.5. Подсоедините вольтметр к сети питания с помощью сетевого шнура.

2.2.6. Включите вольтметр, установив тумблер "СЕТЬ" в верхнее положение.

2.2.7. Прогрейте вольтметр в течение 2 час.

2.2.8. Калибровка прибора.

2.3.1 Калибровка для измерения частоты.

> 2.3.1.1 Выполните п.2.2.

> 2.3.1.2 Нажмите кнопку "f" переключателя "РОД РАБОТЫ". При

> различных положениях переключателя "ВРЕМЯ ИЗМЕРЕНИЯ" показания должны быть:

> "0,01" с - 1000,0 + 0,1 кГц;

> "0,1" с - 1000,00+0,01 кГц;

> "1" с - 000,000+0,001 кГц.

> Если этого не соблюдается, пригласите преподавателя.

2.3.2 Калибровка для измерения напряжений.

> 2.3.2.1 Проделайте п.2.2.

> 2.3.2.2 Нажмите кнопку "РУЧ" переключателя "РОД РАБОТЫ"; кнопку

> соответствующую пределу 0,1 В переключателя "ПРЕДЕЛЫ"; кнопку "U" переключателя "ВИД ИЗМЕРЕНИЙ"; "ВРЕМЯ ИЗМЕРЕНИЯ" - "1" с.

> 2.3.2.3 Подключите кабель к соответствующему разъему и замкните его концы.

> 2.3.2.4 Потенциометром "НУЛЬ" "U" установите показание 000,000+0,01 мВ.

> 2.3.2.5 Нажимая кнопки "КАЛИБР" "+", "-", потенциометрами

> "КАЛИБР" "+", " - " установите показание, равное значению калибровочного числа.

2.3.3 Калибровка для измерения тока.

2.3.3.1. Проделайте п.2.2.

нажать кнопку "IR" переключателя "РОД РАБОТЫ" и потенциометром "КАЛИБР" "IR" выставить показание 10000+10; переключатель "ВРЕМЯ ИЗМЕРЕНИЯ"-"0,1" с.

2.4. Измерения частоты.

1. Положение переключателей: "ВИД ИЗМЕРЕНИЙ"-"f","РОД РАБОТЫ"-"РУЧ", "ВИД ЗАПУСКА"-"ПЕРИОД", "ВРЕМЯ ИЗМЕРЕНИЯ"-"1" с, "ВРЕМЯ ИНДИКАЦИИ"-"5" с, тумблер "ОТСЧЕТ" "х1".

2. На вход f подайте изучаемый сигнал.

2.5 Измерение постоянного напряжения.

1. Положение переключателей: "ВИД ИЗМЕРЕНИЙ"-"U", "ПРЕДЕЛЫ"-"100" В, остальные переключатели- см.п.2.4.1.

2. Подключите к разъему "U=<100V" кабель и подайте измеряемое

напряжение. Измените предел измерения таким образом, чтобы показания прибора UV находились в пределах:

-0,1Uн<UV=<1,2Uн, где Uн-номинальное значение напряжения установленного поддиапазона (предела) измерения.

2.6 Измерения тока и сопротивления.

1. положения переключателей: "ВИД ИЗМЕРЕНИЙ"-"I" или "R";

"ПРЕДЕЛЫ"-"104", положение остальных переключателей-см.п.2.4.1.

2. К разъему "IR" подключите кабель, потенциальные штекеры

которого подключены в цепь измеряемого тока или сопротивления.

3. Выберите предел измерения таким образом, чтобы показания

прибора Ап находились в пределах 0,1Ан<Ап=<Ан, где Ан- номинальное значение установленного поддиапазона измерений.

Ампервольтметр типа АВ0-5М1-Ш.

Основные метрологические характеристики.

1. Прибор имеет следующие пределы измерения Uк:

а) напряжение постоянного тока, В- 3, 12, 30, 300, 600, 1200;

б) напряжение переменного тока, В - от 3 до 1200.

2. Входное сопротивление прибора равно Rвх=20*Uк, кОм на всех

пределах Uк измерения постоянного напряжения и Rвх=2*Uк, кОм на всех пределах измерения переменного напряжения.

3. Рабочее положение - горизонтальное.

4. Частотный диапазон 45-1000 Гц.

5. Предел допускаемой основной приведенной погрешности прибора не

превышает при измерении постоянных и переменных тока и напряжения: 4%.

Примечание: погрешность выражена в процентах от конечного значения шкалы.

6. Предел допускаемой дополнительной приведенной погрешности,

вызванной изменением температуры окружающей среды на каждые 100С:

а) при измерении постоянного тока и постоянного напряжения - 2%;

б) при измерении переменного тока и переменного напряжения - 3%.

Краткая инструкция по эксплуатации.

1. При измерении постоянного напряжения установить переключатель рода работы в положение "-".

2. Переключатель пределов шкалы прибора поставить в положение 1200 В.

3. Источник измеряемого напряжения подключить к зажимам "V~; rx" и "-". Положительный потенциал измеряемого напряжения подключить к зажиму "V~; rx", а отрицательный - "-".

4. Переключатель пределов установить в такое положение, при котором показание вольтметра состовляет не менее 1/3 от конечного значения шкалы.

5. При измерении переменного напряжения необходимо поставить переключатель рода работы в положение "~", выполнить п.2. источник измеряемого напряжения подключить к любым зажимам (см.п.3). Выполнить п.4.

6. Обратить внимание, что на переменном токе вход прибора открытый, преобразователь - средневыпрямленных значений, шкала прибора проградуирована в среднеквадратических значениях синусоидального напряжения.

Подгруппа Г. генераторы измерительные.

Генератор сигналов звуковой Г3-33.

1. Назначение.

Генератор сигналов звуковой Г3-33 предназначен для формирования

синусоидальных сигналов звуковой частоты.

2. Основные метрологические характеристики.

2.1 Диапазон частот от 20 Гц до 200 000 Гц перекрывается четырьмя поддиапазонами с плавной перестройкой внутри поддиапазонов (см. табл.1).

Таблица 1

Поддиапазон | 1 | 2 | 3 | 4
Частота, Гц | 20-200 | 200-2000 | 2000-20000 | 20000-200000

2.2 Пределы допускаемой основной погрешности установки частоты равны +(0,02 F+1) Гц, где F - значение установленной частоты в герцах.

2.3 Ступенчатая регулировка выходного напряжения осуществляется ступенями через 10 дБ и обеспечивает общее ослабление 100 дБ.

2.4 Погрешность коэффициентов деления ступенчатого аттенюатора при активной нагрузке 600 Ом не превышает:

а) + 0,5 дБ в диапазоне частот от 20 до 20 000 Гц для затуханий от "+30" до "-70" дБ;

б) + 0,5 дБ в диапазоне частот от 20 до 200 кГц для затухания от "+30" до "-30" дБ;

в) + 1 дБ в диапазоне частот от 20 до 200 кГц для затухания от "-40" до

"-70" дБ.

1. Плавная регулировка выходного напряжения осуществляется от
максимального значения выходного напряжения до относительного уровня -12 дБ.

2. Максимальное значение выходного напряжения на согласованной нагрузке 600 Ом не менее 55 В и не более 63 В.

3. Плавная расстройка частоты осуществляется в пределах + 1,5% от установленной частоты.
4. Выходное сопротивление генератора ступенчато переключаемое: 5,
50, 600 Ом.
5. Предел допускаемой основной относительной погрешности
выходного сопротивления равен 5%.

3. Краткая инструкция по эксплуатации.

3.1 Назначение органов управления, настройки и подключения приведено в табл. 2.

Таблица 2

Обозначение | Назначение

1. Тумблер "СЕТЬ"
2. Ручка "ЧАСТОТА Hz"
3. Переключатель "МНОЖИТЕЛЬ"
4. Ручка "РЕГ. ВЫХОДА"
5. Ручка "ПРЕДЕЛЫ ШКАЛЫ - ОСЛАБЛЕНИЕ"
6. Тумблер "ВНУТРЕННЯЯ НАГРУЗКА"

7. Ручка "РАССТРОЙКА %"

8. Клеммы "С.Т.", "ВЫХОД"

9. Переключатель "ВЫХ. СОПРОТИВЛЕНИЕ Ω"

10. Клемма ┴

11. Переключатель "ШКАЛА ПРИБОРА"

Включение питающего напряжения

Плавная перестройка частоты

Переключатель поддиапазонов частот

Плавная регулировка выходного напряжения

Ступенчатая регулировка выходного напряжения

Включение внутренней нагрузки 600 Ом

Изменение частоты в пределах + 1,5%

Симметричный и несимметричный выходы

Переключение выходного сопротивления и "АТТ"

Заземление прибора

Контроль выходного напряжения и токов выходных ламп

3.2 Подготовка к проведению измерений.

3.2.1 Убедитесь в наличии защитного заземления корпуса прибора. Установите органы управления в следующие положения:

- тумблер "СЕТЬ" - в положение выкл.;

- тумблер "ВНУТРЕНННЯЯ НАГРУЗКА" - в положение "ВКЛ.";

- ручка "РЕГ. ВЫХОДА" - в среднем положении.

3.2.2.Включите тумблер "СЕТЬ", при этом должен загореться световой индикатор сети.

3.2.3 В зависимости от характера нагрузки и проводимых измерений выберите выходные клеммы генератора. При симметричной нагрузке клемма "С.Т." (средняя точка) соединяется с клеммой "┴". Нагрузка подключается к двум клеммам "ВЫХОД".

При несимметричной нагрузке "С.Т." не используется, нагрузка подключается к двум клеммам "ВЫХОД", причем нижняя клемма соединяется с клеммой "┴".

3.3 Проведение измерений.

3.3.1 Установите необходимую частоту выходного сигнала переключателем "МНОЖИТЕЛЬ" и ручкой "ЧАСТОТА Hz".

3.3.2 При подключении к генератору согласованной нагрузки 5, 50 или 600 Ом (при значении выходного сопротивления генератора 5, 50 или 600 Ом соответственно) тумблер "ВНУТР. НАГР." установите в положение "ВЫКЛ.".

3.3.3При несогласованной нагрузке погрешность установки выходного напряжения возрастает. При значении сопротивления нагрузки значительно больше 600 Ом установите тумблер "ВНУТР. НАГР." в положение "ВКЛ."

3.3.4 Подключите нагрузку. Установите необходимое напряжение выходного сигнала ручкой "ПРЕДЕЛЫ ШКАЛ - ОСЛАБЛЕНИЕ" и ручкой "РЕГ. ВЫХОДА".

Генератор сигналов низкочастотный Г3-36А

1. Назначение.

Генератор Г3-36А предназначен для формирования (генерации)

электрических сигналов звуковых частот синусоидальной и прямоугольной формы (меандр).

2. Основные метрологические характеристики.

2.1 Диапазон частот от 20 Гц до 200 кГц перекрывается четырьмя поддиапазонами:

20 - 200 Гц; 2000 - 20000 Гц;

200 - 2000 Гц; 20000 - 200000 Гц.

2.2 Пределы допускаемой основной погрешности установки частоты равны + (0,03F + 1,5) Гц, где F - частота выходного сигнала генератора. Выходное сопротивление: х1-50 Ом; х0,1-900 Ом; х0,01-100 Ом; х0,001-10 Ом; относительная погрешность сопротивления 5%.

2.3. В генераторе предусмотрена возможность плавной регулировки выходного напряжения. Максимальное значение выходного напряжения на частоте 1000 Гц и нагрузке 600 Ом не менее 5 В.

2.4 На выходе генератора имеется трехступенчатый делитель, обеспечивающий деление выходного напряжения в 10, 100, 1000 раз. Погрешность коэффициента деления не более + 0,8 дБ при активном сопротивлении нагрузки не менее 20 кОм.

3. Краткая инструкция по эксплуатации.

3.1 Назначение органов управления, настройки и подключения.

Назначение органов управления, настройки и подключения

приведено в табл.1

Таблица 1

Обозначение | Назначение

1. Стрелочный прибор

2. Переключатель "МНОЖИТЕЛЬ ЧАСТОТ"

3. Ручка и шкала "ЧАСТОТА НZ"

4. Четыре гнезда "ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ"

5. Ручка "РЕГУЛЯТОР ВЫХОДА"

6. Тумблер "СЕТЬ"

7. Клемма "^ "

8. Кнопки "~ é ù û "

Контроль выходного напряжения

Установка требуемого поддиапазона частот

Плавная установка частот

Ступенчатая регулировка выходного напряжения

Плавная установка выходного напряжения

Включение прибора

Заземление прибора

Переключение формы сигнала

3.2. Подготовка к работе.

3.2.1. Убедитесь в наличии защитного заземления корпуса генератора. Поставьте органы управления в следующие положения:

-тумблер "СЕТЬ" - в положение выкл.;

-ручка "РЕГ. ВЫХОДА" - в среднем положении.

3.2.2 Установить тумблер "СЕТЬ" в положение вкл., при этом

должна загореться сигнальная лампочка.

3.3 Подготовка измерений.

3.3.1 Кнопками "~ é ùû " выберите необходимую форму выходного напряжения.

3.3.2 Переключателем "МНОЖИТЕЛЬ ЧАСТОТЫ" и ручкой "ЧАСТОТА HZ" установите необходимую частоту.

3.3.3 Используя одно из гнезд "ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ", ручкой "РЕГ. ВЫХОДА" установить необходимое значение напряжение выходного сигнала.

Генератор сигналов низкочастотный Г3-109.

1. Назначение.

Генератор сигналов низкочастотный предназначен для формирования (генерации) сигналов синусоидальной формы низкой частоты.

2. Основные метрологические характеристики.

2.1. Диапазон частот от 20 Гц до 200 кГц перекрывается четырьмя поддиапазонами.

20-200 Гц; 2-20 кГц;

200-2 кГц; 20-200 кГц.

2.2. Предел допускаемой относительной погрешности установки частоты составляет:

(1+50/F) % в диапазоне частот 200 Гц - 200 кГц;

(2+50/F) % в диапазоне частот 20 Гц - 200 Гц,

где F - частота выходного сигнала генератора.

2.3. Наибольшое значение выходного напряжение генератора на гнезде "ВЫХОД-1" при сопротивлении нагрузки 50 Ом не менее 15 В. Выходное напряжение плавно регулируется в пределах не менее 20 дБ от своего наибольшего значения.

2.4. В генераторе на гнезде "ВЫХОД-1" предусмотрена ступенчатая регулировка выходного напряжения ступенями через 10 дБ до ослабления 60 дБ.

2.5. Наибольшее значение выходной мощности на клеммах "ВЫХОД-2" при симметричных и несимметричных нагрузках 5, 50, 600 Ом и 5 кОм не менее 4 Вт.

2.6. Выходное сопротивление генератора:

-на гнезде "ВЫХОД-1" - 50 Ом;

-на клеммах "ВЫХОД-2" - ступенчато переключаемое : 5, 50, 600 Ом и 5

кОм.

2.7. Предел допускаемой основной относительной погрешности выходного сопротивления равен 5%.

3. Краткая инструкция по эксплуатации.

3.1. Назначение органов управления растройки и подключения.

Назначение органов управления, настройки и подключения приведено в таблице.

Таблица

Обозначение | Назначение

1. Переключатель "МНОЖИТЕЛЬ ЧАСТОТЫ"

2. Ручка и шкала "Hz"

3. Переключатель "15mV"-"15V"

3. Ручка "РЕГУЛИРОВКА ВЫХ."

4. Переключатель "НАГРУЗКА W "

5. Гнездо "ВЫХОД - 1"

6. Четыре клеммы "ВЫХОД-2"

7. Тумблер "СЕТЬ"

Переключение поддиапазонов частот

Плавная регулировка частоты

Ступенчатая регулировка выходного напряжения на гнезде "ВЫХОД - 1"

Плавная регулировка выходного напряжения

Переключение выходного сопротивления генератора

Выход генератора 1 с выходным сопротивлением 50 Ом

Симметричный и несимметричный "ВЫХОД-2" генератора с переключаемым выходным сопротивлением

Включение питающего напряжение

3.2. Подготовка к работе.

3.2.1. Убедитесь в наличии защитного заземления корпуса. Поставьте органы управления в следующие положения:

- тумблер "СЕТЬ" - в положение выкл.;

- ручку "РЕГУЛИРОВКА ВЫХ." - в крайнее левое положение;

- переключатель "НАГРУЗКА" - в положение "АТТ".

3.2.2. Поставьте тумблер "СЕТЬ" в пололжение вкл., при этом должна светиться сигнальная лампочка.

3.3 Проведение измерений.

3.3.1 Переключателем "МНОЖИТЕЛЬ ЧАСТОТЫ" и ручкой "Hz" установите необходимую частоту выходного сигнала.

3.3.2 В зависимости от характера нагрузки выберите выход генератора.

Для получения сигнала с наименьшими нелинейными положениями поставьте переключатель "НАГРУЗКА W " в положение "АТТ" и подайте сигнал на нагрузку не менее 50 Ом с гнезда "ВЫХОД - 1".

Регулировка уровня выходного напряжения с гнезда "ВЫХОД - 1" осуществляется плавно с помощью ручки "РЕГУЛИРОВКА ВЫХ." и ступенчато с помощью переключателя "15mV"-"15V".

> > При работе с внешними нагрузками 5, 50, 600 Ом и 5кОм подайте сигнал клемм "ВЫХОД - 2", установив необходимое сопротивление генератора переключателем "НАГРУЗКА W ".

При симметричной нагрузке клемма "С.Т" (средняя точка соединяется с клеммой "^ ".)

Нагрузка подключается к двум другим клеммам "ВЫХОД - 2".

При несимметричной нагрузке клемма "С.Т" не используются, нагрузка в этом случае подключается к двум клеммам "ВЫХОД - 2", расположенным слева, причем нижняя клемма соединяется с клеммой "^ ".

Регулировка уровня выходного напряжения осуществляется с помощью ручки "РЕГУЛИРОВКА ВЫХ.", при этом переключатель "15mV"-"15V" должен находится в положении "15V".

Генератор сигналов низкочастотный Г3-112 (Г3-112/1).

1.Назначение.

Генератор сигналов низкочастотный Г3-112(Г3-112/1) предназначен для формирования (генерации) синусоидных и прямоугольных сигналов низкой частоты.

2.Основные метрологические характеристики.

2.1 Генератор на выходе обеспечивает сигнал синусоидальной и прямоугольной формы (меандр).

2.2 Диапазон частот от 10 Гц до 10 МГц перекрывается шестью поддиапазонами с плавной перестройкой внутри поддиапазонов (см. таблицу 1).

Таблица 1

Поддиапазоны | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Частота | 10-100 Гц | 100-1000 Гц | 1-10 кГц | 10-100 кГц | 0,1-1 МГц | 1-10 МГц

2.3. Предел допускаемой основной относительной погрешности установки частоты равен:

(2+30/F)% в диапазоне частот от 10 Гц до 1МГц (1-5 поддиапазон) и 3% в диапазоне частот от 1 до 10 МГц (6 поддиапазон), где F - установленное по шкале значение частоты в герцах.

2.4 Наибольшое значение выходного напряжения синусоидального сигнала при сопротивлении нагрузки 50+0,5 Ом не менее 5 В без нагрузки - не менее 10 В.

2.5 Плавная регулировка выходного напряжения синусоидального сигнала осуществляется от максимального значения до относительного уровня - 12 дБ.

2.6 Ступенчатая регулировка выходного напряжения синусоидального сигнала осуществляется ступенями через 10 дБ в пределах от 0 до -70 дБ.

2.7 Номинальное значение выходного сопротивления генератора 50+5 Ом.

2.8 В генераторе предусмотрен режим внешней синхронизации синусоидальным сигналом. Полоса синхронизации при значении напряжении синхронизирующего сигнала 1 В не менее +0,5% от установленной частоты.

2.9 Генератор формирует сигнал прямоугольной формы (меандр) со следующими характеристиками:

а) размах напряжения сигнала не менее 10 В на нагрузке 50 Ом + 0,5 Ом и не менее 20 В без нагрузки;

б) скважность сигнала 2 + 0,05 в диапазоне от 10 Гц до 100 кГц и 2 + 0,2 в диапазоне от 100 кГц до 1МГц;

в) длительность фронта и среза при сопротивлении нагрузки 50+0,5 Ом не превышает 50 нс.

- Коэффициент гармоник сигнала при наибольшем уровне выходного
сигнала на сопротивлении нагрузки 50+0,25 Ом не превышает:

0,3% на частотах от 100 Гц до 100 кГц;

0,5% на частотах от 10 до 100 Гц и от 100 до 200 кГц;

1% на частотах от 200 кГц до 1 МГц;

4% на частотах от 1 до 10 МГц.

3. Краткая инструкция по эксплуатации.

3.1. Назначение органов управления, настройки и подключения.

Назначение органов управления, настройки и подключения приведено в таблице 2.

Таблица 2

Обозначение | Назначение

1. Тумблер "СЕТЬ"

2. Тумблер " é ù û ", "~"

3. Розетка "O "

4. Розетка " О синхр."

5. Ручка "ЧАСТОТА HZ"

6. Переключатель "МНОЖИТЕЛЬ"

7. Переключатель "◄dB"

8. Ручка " "

Включение питающего напряжения

Переключение режима работы:

- Режим прямоугольного сигнала

- Режим синусоидального сигнала

Выходное гнездо синусоидального и прямоугольного сигналов

Входное гнездо для внешнего синхронизующего сигнала

Плавная перестройка частоты

Переключатель поддиапазонов частот

Ступенчатая регулировка выходного напряжения

Плавная регулировка выходного напряжения

3.2 Подготовка к проведению измерений.

3.2.1 Убедитесь в наличии защитного заземления корпуса генератора. Установить органы управления в следующие положения:

- тумблер "СЕТЬ" - в положение выкл.;

- ручку " " - в среднее положение;

- переключатель "◄dB " - в положение "0".

Остальные органы могут находиться в произвольном положении.

1. Включить тумблер "СЕТЬ", при этом должен загореться световой индикатор сети.

2. В зависимости от типа входного гнезда устройства подключаемого к выходу генератора, выберите соединительный кабель.

3.3 Проведение измерений.

3.3.1 Для работы генератора в режиме синусоидального сигнала установите тумблер " é ù û ~" в положение "~".

Установите необходимую частоту выходного сигнала переключателем "МНОЖИТЕЛЬ" и ручкой "ЧАСТОТА HZ".

Установите выходное напряжение синусоидального сигнала переключателем "◄dB" и ручкой " ".

Установку необходимого выходного напряжения производите по осциллографу или вольтметру.

3.3.2 Для работы генератора в режиме прямоугольного сигнала установите тумблер " é ù û ~" в положение " é ù û ". Частоту и напряжение выходного сигнала установите аналогично тому, как описано в п.3.1.1.

Генератор сигналов низкочастотный Г3-120.

1. Назначение.

Генератор сигналов низкочастотный Г3-120 предназначен для формирования (генерации) синусоидальных и прямоугольных сигналов низкой частоты.

2. Основные метрологические характеристики.

2.1 Диапазон частот от 5 Гц до 500 кГц перекрывается пятью поддиапазонами: 5-50 Гц; 50-500 Гц; 500 Гц - 5 кГц; 5-50 кГц; 50-500 кГц.

2.2 Предел допускаемой основной относительной погрешности установки частоты равен:

(3+30/F)% в диапазоне частот от 10 Гц до 300 кГц;

5% в остальном диапазоне частот,

где F - значение установленной частоты в Гц.

2.3 Наибольшое значение выходного напряжения не превышает:

5В при сопротивлении нагрузки 600 Ом;

10В без нагрузки.

2.4 Плавная регулировка выходного напряжения синусоидального сигнала осуществляется от напряжения 5 В при сопротивлении нагрузки 600 Ом или 10 В без нагрузки, до относительного уровня минус 14 дБ.

2.5 Ступенчатая регулировка выходного напряжения синусоидального сигнала осуществляется ступенями через 10 дБ в пределах от 0 до минус 60 дБ.

2.6 Предел допускаемой основной приведенной погрешности измерителя выходного напряжения не превышает 6% в диапазоне частот от 20 Гц до 500 кГц и 10% в остальном диапазоне частот.

2.7 Выходное сопротивление генератора в режиме синусоидального сигнала 600 + 60 Ом.

2.8 Генератор обеспечивает на отдельном выходе сигнал прямоугольной формы (меандр) со следующими характеристиками:

- размах напряжения не менее 10 В при сопротивлении нагрузки 600 Ом;

скважность сигнала 2 + 0,3.

2.9 Коэффициент гармоник выходного синусоидального сигнала на превышает:

0,5% в диапазоне частот ниже 200 Гц;

0,3% в диапазоне частот от 200 Гц до 20 кГц;

1% в диапазоне от 20 до 200 кГц;

3% в диапазоне от 200 до 250 кГц.

3. Краткая инструкция по эксплуатации.

3.1 Назначение органов управления, настройки и подключения.

Назначения органов управления, настройки и подключения приведено в таблице 1.

Обозначение | Назначение

1. Тумблер "СЕТЬ"

2. Переключатель "МНОЖИТЕЛЬ ЧАСТОТЫ"

3. Ручка и шкала "HZ"

4. Переключатель "◄dB"

5. Ручка "О ~"

6. Ручка "О é ù û "

Включение питающего напряжения

Переключения поддиапазонов частот

Плавная перестройка частоты

Ступенчатая регулировка выходного напряжения

Плавная регулировка выходного напряжения синусоидальной формы

Плавная регулировка выходного напряжения прямоугольной формы

3.2 Подготовка к работе.

3.2.1 Убедитесь в наличии защитного заземления корпуса генератора. Установить органы управления в следующие положения:

- ручку плавной регулировки напряжений "~, é ù û " в среднее положение;

- ручку "◄dB " в положение "0";

- переключатель "СЕТЬ" в положение "1".

3.3 Проведение измерений.

3.3.1. В зависимости от требуемой формы сигнала подключите нагрузку к гнезду "O ~ " или "O é ù û ".

3.3.2. Установите необходимую частоту выходного напряжения переключателем "МНОЖИТЕЛЬ ЧАСТОТЫ" и ручкой "HZ".

3.3.2.1 Установите необходимое выходное напряжение переключателем "◄dB " и соответствующей ручкой плавной регулировки выходного напряжения (ручкой "О ~" или ручкой "О é ù û ").

Генератор сигналов высокочастотный Г4-120А.

1. Назначение.

Генератор сигналов высокочастотный Г4-120А предназначен для формирования немодулированных и амплитудно-модулированных синусоидальных сигналов высокой частоты.

2. Основные метрологические характеристики.

1. Генератор работает в следующих режимах:

- непрерывная генерация (немодулированные колебания);

- внутренняя амплитудная модуляция синусоидальным напряжением;

- внешняя амплитудная модуляция синусоидальным напряжением.

1. Диапазон частот от 0,1 до 50,0 МГц, перекрывается восемью поддиапазонами:

0,10 - 0,18 МГц, 1,70 - 4,00 МГц,

0,18 - 0,35 МГц, 4,00 - 10,00 МГц,

0,35 - 0,45 МГц, 10,00 - 20,00 МГц,

0,75 - 1,70 МГц, 20,00 - 50,00 МГц.

2. Предел допускаемой основной относительной погрешности установки частоты не превышает + 1%.

3. Выходное напряжение регулируется в пределах от 5*105 до 5*10-1 мкВ (на основном выходе).

4. Регулировка производиться ступенями по 10 дБ от 0 до 110 дБ и плавно, в пределах каждой ступени.

5. Амплитудная модуляция сигнала осуществляется сигналом частотой 1000 Гц от внутреннего и 50 -15000 Гц от внешнего источника модуляции.

6. Коэффициент модуляции регулируется в пределах от 0 до 90% ступенями по 10%.

7. Выходное некалиброванное напряжение на дополнительном выходе не менее 1В, но не более 3 В.

8. Выходное сопротивление генератора 50 + 5 Ом.

3. Краткая инструкция по эксплуатации.

3.1 Назначение органов управления, настройки и подключения приведено в таблице.

Таблица

Обозначение | Назначение

1. Тумблер "СЕТЬ".

2. Кнопки и ручка "УСТАНОВКА ЧАСТОТЫ HZ".

3. Разъемы "ВЫХОД"

"mV"

"1 V"

4. Тумблеры "ВКЛ".

5. Переключатели и ручка "ВЫХОД".

6. Ручка "УРОВЕНЬ МОДУЛ."

7. Переключатель "М%".

8. Разъем "АМ"

9. Тумблер "ВНЕШ.- ВНУТР."

10. Кнопки "Vпит","Vвых."

Включение питающего напряжения

Ступенчатая и плавная регулировка частоты

Основной выход

Дополнительный выход

Включение основного или дополнительного выхода

Ступенчатая и плановая регулировка выходного напряжения на основном выходе

Установка уровня модуляции (стрелка индикатора устанавливается на риску "К")

Установка коэффициента модуляции

Ввод внешнего модулирующего напряжения

Переключения режима модуляции (внешняя или внутренняя)

Проверка питающего и выходного напряжения генератора

3.2 Подготовка к проведению измерений.

3.2.1 Убедитесь в наличии защитного заземления корпуса генератора. Установите органы управления в следующие положения:

- тумблер "СЕТЬ" - в положение выкл.;

- тумблер "ВКЛ" основного выхода - в положение ВКЛ.;

- тумблер "ВНЕШ. - ВНУТР." - в положение "ВНЕШ." (режим непрерывной генерации).

3.2.2 Включить тумблер "СЕТЬ", при этом должна загореться индикаторная лампочка.

Об исправности работе прибора свидетельствуют следующие признаки:

- при нажатии кнопки "Vпит." стрелка индикатора должна отклоняться до соответствующего сектора на шкале индикатора;

- при включении тумблера "ВНЕШ. - ВНУТР." в положение "ВНУТР." стрелка индикатора отклоняется в положении ее регулируется вращением ручки "УРОВЕНЬ МОДУЛ."

3.3. Проведение измерений.

3.3.1 Установите кнопками и ручкой "УСТАНОВКА ЧАСТОТЫ МHZ" необходимую частоту выходного сигнала.

3.3.2 Установите переключателем и ручкой "ВЫХОД" необходимое напряжение выходного сигнала. Установка производится только по основному каналу. Отсчет установленного значения в микровольтах производиться : при красном множителе - по красной шкале, при черном - по черной шкале. Правильность отсчета гарантируется при работе на согласованную 50- омную нагрузку.

3.3.3 Для получения амплитудно-модулированных колебаний от внутреннего источника сигнала, установите переключателем "М%" необходимый коэффициент амплитудной модуляции, предварительно установив тумблер "ВНЕШ. - ВНУТР." в положение "ВНУТР." и выставив ручкой "УРОВЕНЬ МОДУЛ." стрелку индикатора на отметку "К" шкалы индикатора.

3.3.4 Для получения амплитудно-модулированных колебаний от внешнего источника сигнала установите тумблер "ВНЕШ. - ВНУТР." в положение "ВНЕШ." и подайте сигнал модуляции частотой 50 - 15000 Гц на гнездо "АМ".

Генератор импульсов Г5-54.

1. Назначение.

Генератор импульсов Г5-54 предназначен для формирования импульсов прямоугольной формы.

2. Основные метрологические характеристики.

2.1. Прибор выдает прямоугольные видеоимпульсы переключаемой полярности (положительной и отрицательной) в диапазоне длительности длительностей 0,1 -1000 мкс.

2.2 Длительность импульсов (t ) регулируется плавно - ступенчато в 8 поддиапазонах от 0,1 до 1000 мкс (1мс) и устанавливается в пределах:

0,1 - 0,3; 0,3 - 1,0; 1 - 3; 3 - 10; 10 - 30; 30 - 100; 100 - 300; 300 - 1000 мкс.

2.3 Предел допускаемой основной погрешности установки длительности импульсов равен 3% от установленного значения.

2.4 Максимальная амплитуда импульсов Umax на внешней нагрузке 500 Ом с параллельной емкостью 50 пФ не менее 50 В.

2.5 Прибор обеспечивает плавную регулировку амплитуды от Umax до 0,3 Umax и ступенчатое ослабление с коэффициентом ослабления (К) *1; *0,3; *0,1; *0,03.

Прибор имеет два дополнительных выхода 1:10 и 1:100 при коэффициенте ослабления *0,03.

2.6 Частота повторения импульсов (F) при внутреннем запуске регулируется плавно - ступенчато от 0,01 до 100 кГц и устанавливается в пределах:

0,01 - 0,03; 1 - 3;

0,03 - 0,1; 3 - 10;

0,1 - 0,3; 10 - 30;

0,3 - 1,0; 30 - 100 кГц.

2.7 Предел допускаемой основной абсолютной погрешности установки частоты повторения импульсов не превышает + 0,1F, где F - значение установленной частоты повторения.

2.8 Временный сдвиг (задержка) выходного импульса относительно синхроимпульса регулируется плавно - ступенчато и устанавливается в пределах:

0,1 - 0,3; 10 - 30;

0,3 - 1,0; 30 - 100;

1,0 - 3,0; 100 - 300;

3,0 - 10; 300 - 1000 мкс.

Величина задержки не должна превышать 0,5 периода повторения выходных импульсов.

2.9. Внешний запуск прибора обеспечивается:

а) импульсами длительностью от 0,3 до 5 мкс с амплитудой от 1 до 20 В при частоте до 100 кГц и длительностью фронта не более 0,3 мкс;

б) синусоидальным напряжением амплитудой от 5 до 20 В при частоте от 0,05 до 100 кГц;

в) механическим однократным пускателем (кнопкой).

2.10 Прибор выдает синхроимпульсы со следущими параметрами:

а) полярность переключаемая (положительная и отрицательная);

б) длительность фиксированная в пределах 0,3 - 1,0 мкс;

в) амплитуда импульсов не менее 10 В;

г) длительность фронта не более 0,1 мкс.

3. Краткая инструкция по эксплуатации.

3.1 Назначение органов управления, настройки и подключения.

Назначение органов управления, настройки и подключения приведено в таблице.

Таблица.

Обозначение | Назначение

1. Тумблер "СЕТЬ"

2. Группа кнопок "ЗАПУСК"

Нажата кнопка ù _ é

Нажата кнопка û ù _

При нажатии кнопки "( )"

При нажатой верхней кнопке

3. Группа кнопок и шкальное устройство "ЧАСТОТА ПОВТОРЕНИЯ"

4. Группа кнопок и шкальное устройство "ВРЕМЕННОЙ СДВИГ"

5. Группа кнопок и шкальное устройство "ДЛИТЕЛЬНОСТЬ"

6. Группа кнопок регулировки выхода, гнезда 1:100, 1:10, 1:1, ручка "АМПЛ"

7. Группа кнопок "_ é ù _ "

> > > > ù _ é

Включение питающего напряжения

Управления запуском генератора

Запуск внешним отрицательным импульсом

Запуск внешним положительным импульсом или синусоидальным сигналом

Разовый (ручной) запуск

Внутренний запуск

Ступенчатая и плавная регулировка частоты повторения выходных импульсов

Ступенчатая и плавная регулировка задержки выходного импульса относительно синхроимпульса.

Ступенчатая и плавная регулировка длительности выходных импульсов

Ступенчатая и плавная регулировка амплитуды выходных импульсов

Установка полярности выходных импульсов

3.2.2 Подготовка к проведению измерений.

3.2.2.1Убедитьсь в наличии защитного заземления корпуса генератора. Установить органы управления в следующие положения%

- тумблер "СЕТЬ" - в положение выкл;

- нажать верхнюю кнопку переключателя "ЗАПУСК";

- нажать черную кнопку "*104" "ЧАСТОТА ПОВТОРЕНИЯ";

- нажать кнопку "0" переключателя "ВРЕМЕННОЙ СДВИГ";

- нажать белую кнопку "*0,1" переключателя "ДЛИТЕЛЬНОСТЬ";

- нажать кнопку "*1" переключателя амплитуды выходных импульсов;

- ручку "АМПЛ" в крайнее левое положение;

- нажать кнопку "_ é ù _ " или " ù _ é ".

3.2.2.2 Включить тумблер "СЕТЬ". При этом должен отклониться указатель измерителя импульсов. На экране осциллографа должен наблюдаться импульс соответствующей полярности.

3.3. Проведение измерений.

3.3.1 Установите кнопками и шкальным устройством "ЧАСТОТА ПОВТОРЕНИЯ" небходимую частоту повторения импульсов. ( При нажатой белой кнопке пользуйтесь светлой шкалой, при нажатой черной кнопке - темной).

3.3.2 Установите кнопками шкальным устройством "ВРЕМЕННОЙ СДВИГ" необходимую задержку выходного импульса относительно синхроимпульса.

3.3.3 Установите кнопками и шкальным устройством "ДЛИТЕЛЬНОСТЬ" необходимую длительность выходного импульса (при нажатой белой кнопке пользуйтесь светлой шкалой, при черной - темной). При этом минимальная скважность должна быть не менее 2.

3.3.4 Установить кнопками _ é ù _ , ù _ é необходимую полярность выходных импульсов.

3.3.5 Установите кнопками (*1; *0,3; *0,1; *0,03) и ручкой "АМПЛ" амплитуду выходных импульсов.

3.3.6 В случае необходимости засинхронизировать работающую совместно генератором аппаратуру, соедините выходное гнездо О "СИНХРОИМПУЛЬСЫ" со входом аппаратуры. Выставите тумблером "" необходимую полярность и ручкой "АМПЛ" (синхроимпульсы), необходимую амплитуду синхроимпульсов.

Генератор сигналов специальной формы Г6-26.

1. Назначение.

Генератор сигналов специальной формы Г6-26 предназначен для формирования (генерации) сигналов синусоидальной и прямоугольной формы низкой частоты.

2. Основные метрологические характеристики

2.1. Генератор имеет основной симметричный выход сигналов сиснусоидальной формы (под симметричным выходом подразумевается два гнезда, напряжения на которых противоположны по фазе к общей заземленной точке).

2.2 Диапазон частот от 0,001 - 10000 Гц перекрывается семью поддиапазонами: 0,001 - 0,01 Гц; 0,01 - 0,1 Гц; 0,1 - 1 Гц; 1 -10 Гц; 10 - 100 Гц; 10 - 100 Гц; 100 - 1000 Гц; 1000 - 10000 Гц.

2.3 Предел допускаемой основной относительной погрешности установки частоты - 2%.

2.4 На дополнительных выходах генератор имеет синусоидальные сигналы с фазовыми сдвигами по отношению к основному выходу 0° ; 90° ; 180° ; 270° , а также сигнал прямоугольной формы.

2.5 Диапазон амплитуд выходных напряжений на основном выходе при внешней нагрузке 1 кОм + 1% состовляет 10 мВ - 10 В.

2.6 Диапазон выходных напряжений перекрывает дискретно ступенями через 20 дБ и плавно внутри каждой ступени.

2.7 Предел допускаемой основной относительной погрешности выходного напряжения на основном выходе не превышает 2,5% в диапазоне частот 0,5 - 1000 Гц и 3% в остальном диапазоне.

2.8 Напряжение прямоугольной формы имеет следующие параметры:

- максимальное значение напряжения на внешней нагрузке 1 кОм не менее 10 В;

- длительность фронта и среза на частоте 10000 Гц не более 0.5 мкс.

3. Краткая инструкция по эксплуатации.

3.1 Назначение органов управления настройки и подключения.

Назначение органов управления настройки и подключения приведено в таблице.

Таблица.

Обозначение | Назначение

1. Тумблер "СЕТЬ"

2. Ручка "ЧАСТОТА HZ"

3. Переключатель "МНОЖИТЕЛЬ ЧАСТОТЫ"

4. Ручка "АМПЛИТУДА СИГНАЛА"

5. Гнезда "ОСНОВНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ"

6. Кнопки "ОСЛАБЛЕНИЯ dB"

7. Кнопка "ПОДГОТОВКА РАБОТЫ"

"10-3 - 1 HZ"

Включение питающего напряжения

Плавная перестройка частоты

Переключение поддиапазонов частот

Плавная регулировка выходного напряжения на выходах "ОСНОВНЫЕ"

Выходы генератора (основной и дополнительные)

Ступенчатая регулировка выходного напряжения на основном выходе

Для подготовки работы генератора в частоте от 0,001 до 1 Гц.

3.2 Подготовка к работе.

3.2.1 Убедитесь в наличии защитного заземления корпуса генератора. Установите органы управления в следующие положения:

- тумблер "СЕТЬ" в положение выкл.;

- ручку "АМПЛИТУДА СИГНАЛА" в среднее положение;

- переключатель "МНОЖИТЕЛЬ ЧАСТОТЫ" в положение "1000";

- подключите нагрузку к гнезду с требуемым сигналом.

Генератор выдает одновременно 8 сигналов:

- два основных регулируемых противофазных сигнала (0° и 180° );

- четыре дополнительных синусоидальных сигнала, сдвинутых по фазе к основному выходу 0° ,90° , 180° ,270° ;

- сигнал прямоугольной формы;

- синхроимпульс.

3.2.2 установите тумблер "СЕТЬ" в положение вкл.

3.3 Проведение измерений.

3.3.1 Ручкой "ЧАСТОТА НZ" и переключателем "МНОЖИТЕЛЬ ЧАСТОТЫ" установите необходимое значение частоты выходного сигнала.

При работе в диапазоне частот от 0,001 до 1 Гц (переключатель "МНОЖИТЕЛЬ ЧАСТОТЫ" установлен в положение "0,001", "0,01", "0,1" или "1") необходимо перед началом измерений нажать кнопку "ПОДГОТОВКА РАБОТЫ 10-3 - 1 Гц" и держать ее в этом положении 6 секунд с целью исключения переходных процессов установки амплитуды.

3.3.2. Ручкой "АМПЛИТУДА СИГНАЛА" и кнопками "ОСЛАБЛЕНИЕ dB"

установите необходимое значение выходного напряжения.

3.3.3 При работе на согласованную нагрузку 600 Ом нажмите кнопку "ВЫХ.

СОПР. 600 W НАЖАТЬ" (только для основных выходов).

Подгруппа Д. АТТЕНЮАРЫ И ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ОСЛАБЛЕНИЙ.

Магазины затуханий МЗ-1, МЗ-2 измерительного пульта ИП - 300.

Назначение. МЗ предназначен для использования в качестве уравновешенного четырехполюсника с изменяющимся значением ослабления (затухания).

Основные метрологические характеристики.

1. Магазин затухания может быть использован как четырехполюсник с дискретным (через 0,01 Нп) изменением ослабления от 0 Нп до 9,21 Нп.

2. Магазины затуханий собраны по уравновешенной схеме.

3. Входное и выходное характеристические сопротивления для магазинов: МЗ-1 равно 600 Ом; МЗ-2 - 135 Ом.

Предел допускаемой основной погрешности магазинов ослабления не превышает +(0,01+0,015Ö А3 ) Нп для каждого звена с ослаблением А3, Нп. Общая погрешность равна S А3i. При i=1 до 3.

Инструкция по эксплуатации.

Магазин затуханий вносит затухание отсчитываемое на переключателях АМО = АС только при нагрузке магазина в начале и в конце на свое характеристическое сопротивление, т.е. для МЗ-1 - 600 Ом, для МЗ-2 - 135 Ом. Обратите внимание, что без дополнительного симметрирования магазины затуханий не могут быть подключены к несимметрической (относительно заземления) схеме.

Магазин сопротивлений РЗЗ.

Назначение. Магазин сопротивления может быть использован как двухполюсник с дискретным (через 0,1 Ом) изменением сопротивления от 0 до 99999,9 Ом.

Основные метрологические характеристики.

1. Класс точности - 0,2/6 х 10Е-6.

- Номинальная мощность рассеивания на каждой ступени - 0,25 Вт.

- Максимальная мощность на ступень - 0,5 Вт.

- Число ступеней (декад.) - 6.

- Диапазон частот от 0 до 1000 Гц.

Краткая инструкция по эксплуатации.

Магазин имеет четыре зажима для подключения в цепь. Зажим "0" - общий. Для установки на магазине сопротивления в пределах 0,1-0,9 Ом следует использовать зажимы "0" и "9,9 W ", при подключении к зажимам "0" и "9,9 W " на магазине можно устанавливать сопротивление в пределах 1,0 Ом до 9,9 Ом и для установки значений сопротивления в пределах от 10 Ом до 99999,9 Ом используют зажим "0" и "99999,9 W ".

Подгруппа Е.ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ КОМПОНЕНТОВ И ЦЕПЕЙ С СОСРЕДОТОЧЕННЫМИ ПОСТОЯННЫМИ.

Измеритель L, C, R универсальный Е7-11.

1. Назначение.

Прибор предназначен для измерения индуктивности, емкости, сопротивления, тангенса угла потерь и добротности различных элементов электрических цепей (резисторов, конденсаторов, катушек индуктивности) и параметров многоэлементных двухполюсников.

2. Основные метрологические характеристики.

2.1 Диапазон измерения:

- емкость (с), мкФ …………… 0,5*10-6 - 1000

- индуктивность (L), Гн ……... 3*10-7 - 1000

- сопротивление (R), Ом …….. 0,1 - 10-7

- тангенса угла потерь (tg d ) … 5*10-3 - 10-1

- добротность (Q) ……………. 10-1 - 30

2.2 Частота измерения, Гц ………. 0,100, 1000.

2.3 Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения.

- емкость: +(0,01С + 0,2nФ) в диапазоне (0,5 пФ - 10мкФ)

+ 0,2С в диапазоне (10 - 1000) мкФ

- индуктивность: +(0,02L + 0,1мкГн) в диапазоне (0,3 мкГн - 100 мкГн)

+ 0,01L в диапазоне (100 мкГн - 10 Гн)

+ 0,02L в диапазоне (10 Гн - 1000 Гн)

- сопротивление: +(0,02R + 0,05 Ом) в диапазоне (0,1 Ом -10 Ом)

+(0,01R + 0,05 Ом) в диапазоне (10 Ом - 1 МОм)

+ 0,02R в диапазоне (1 МОм - 10 МОм)

- тангенс угла потерь ………. +(0,1tg d + 5*10-4)

- добротность, % …………… + (10 + 0,5Q).

3. Краткая инструкция по эксплуатации.

3.1. Назначение органов управления.

Таблица.

Обозначение | Назначение

1. Тумблер "СЕТЬ"

2. Переключатель " " ("ПРЕДЕЛЫ")

3. Переключатель и ручка "МНОЖИТЕЛЬ"

4. Переключатель "L, C, R, R---" ("РОД РАБОТЫ")

5. Переключатель "[f]HZ"

6. Кнопка "ВЫБОР"

7. Переключатель и ручка " Q < 0,5; Q > 0,5; tg d "

8. Ручка "ЧУВСТВИТ." И " "

Включение прибора (подача питающего напряжения)

Выбор предела измерения

Балансировка (уравновешивание) моста. Определение на выбраном пределе числового значения измеряемого параметра двухполюсника (R, L, C)

Выбор измеряемого параметра(L, C, R~, R-)

Выбор частоты на которой осуществлюется измерения

Выбор предела при измерении C и L

Установка диапазона добротности измеряемого элемента. Балансировка прибора по фазе при измерения L и C

Ручка регулировки чуствительности индикатора напряжения

3.2 Подготовка к работе.

3.2.1 Убедитесь в наличии защитного заземления корпуса прибора. Перед началом работы внимательно изучите органы управления, расположенные на предней панели прибора.

3.2.2 Необходимо помнить, что главная регулировка ручной "МНОЖИТЕЛЬ" осуществляется в пределах дискрета дискретной регулировки переключателя "МНОЖИТЕЛЬ", т.е. от 0 до 0,11 с разрешением, равным 0,001

3.2.3 Тумблер "СЕТЬ" поставьте в попложение "ВКЛ."

3.2.4 Выберите частоту, на которой осуществляется измерение, переключателем "[f]HZ".

3.2.5 Подсоедините измеримый объект к прибору.

Примечание. При измерении на частоте 100 Гц отсчет результата измерений должен быть увеличен в 10 раз при измерении L и C.

3.3 Проведение измерений.

3.3.1.1Измерение сопротивлений. Переключателем "L, C, R~, R---" проведите выбор измерительного сигнала (переменный ("R~") или постоянный ("R---") ток) при измерении сопотивлении.

3.3.1.2. Переключатель "ПРЕДЕЛЫ" поставьте в крайнее левое положение.

3.3.1.3. Ручками "МНОЖИТЕЛЬ" установить значение 1.090.

3.3.1.4. Ручкой "ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ" установить показание индикатора приблизительно равным 2/3 шкалы.

3.3.1.5. Если стрелка индикатора отклоняется вправо от нулевой отметки, то уже установлено нужное положение переключателя "ПРЕДЕЛЫ" (" ") 10 Ом.

3.3.1.6. а) Увеличьте чувствительность индикатора вращением ручки "ЧУВСТВИТ." (" ") по часовой стрелке так, чтобы индикатор показывал приблизительно 2/3 шкалы; б) Вращением ступенчатого переключателя "МНОЖИТЕЛЬ" добейтесь минимального показателя индикатора в правой части шкалы. Выполнить пункт а). Если стрелка индикатора оказалась в левой части шкалы, то вращением ступенчатого переключателя "МНОЖИТЕЛЬ" по часовой стрелке верните стрелку индикатора в правую часть шкалы, при этом отклонение стрелки индикатора от нулевой отметки должно быть минимальным.

3.3.1.7. в) Увеличьте чувствительность индикатора вращением ручки "ЧУВСТВИТ." (" ") по часовой стрелке так, чтобы индикатор показал приблизительно 2/3 шкалы. г) Вращением плавного регулятора "МНОЖИТЕЛЬ" добейтесь нулевого показания индикатора. Повторяйте операции в) и г) до тех пор, пока регулятор "ЧУВСТВИТ." (" ") не окажется в крайнем правом положении.

3.3.1.8. Определите значение измеряемого сопротивления для этого необходимо умножить отсчет по индикатору "МНОЖИТЕЛЬ" на размер соответствующего предела измерения.

3.3.2 Измерение емкости и тангенса угла потерь

3.3.2.1 Результаты измерения мостом верны при выполнении условий равновесия, которые имеют вид:

ZX*Z3 = Z2*Z4

j X +j 3 = j 2 +j 4

где ZX, Z3, Z2, Z4 - модули сопротивления плеч моста

j X ,j 3,j 2,j 4 - фазовые углы сопротивлений плеч моста.

Выполнение равенства 1 достигается балансировкой моста "по модулю" регуляторами "ПРЕДЕЛЫ" и "МНОЖИТЕЛЬ", а выполнение равенства 2 балансирокой моста "по фазе" регуляторами "Q<0,5; Q>0,5; tg d ".

3.3.2.2Установите переключатель "L, C, R~, R---" в положение "С" и переключатели "Q<0,5; Q>0,5; tg d " в положение "tg d ".

3.3.2.3 Плавный регулятор "Q<0,5; Q>0,5; tg d " на нулевую отметку шкалы

"tg d ".

3.3.2.4 Переключатель "ПРЕДЕЛЫ" поставьте в крайнее правое положение.

3.3.2.5 Ручками "МНОЖИТЕЛЬ" установите значение 1,090.

3.3.2.6 Ручку "ЧУВСТВИТ." (" ") установите в крайнее положение по часовой стрелке.

3.3.2.7 Для выбора предела измерения емкости нажать кнопку "ВЫБОР ПРЕДЕЛА". Если стрелка индикатора переместилась в левую часть шкалы, то переключатель "ПРЕДЕЛЫ" (" ") оставить в крайнем правом положении, в противном случае, вращая переключателем "ПРЕДЕЛЫ" (" ") добиться перехода стрелки индикатора через нулевую отметку из левой части шкалы индикатора в правую.

3.3.2.8 Отпустите кнопку "ВЫБОР".

3.3.2.9 Ручкой "ЧУВСТВИТ." (" ") установите показание индикатора примерно равным 2/3 шкалы.

3.3.2.10 Выполните балансировку моста "по модулю" ручками "МНОЖИТЕЛЬ". Вначале необходимо добиться минимального показания индикатора вращения ступенчатого переключателя "МНОЖИТЕЛЬ". По мере балансировки моста поворотом ручки "ЧУВСТВИТ." (" ") по часовой стрелке устанавливайте стрелку индикатора около 2/3 шкалы.

3.3.2.11 Далее, добиваются минимального показания индикатора плавным регулятором "МНОЖИТЕЛЬ", не забывая поддерживать показания индикатора ручной "ЧУВСТВИТ." (" ") около 2/3 шкалы.

Балансировка моста "по модулю" не является окончательной и после балансировки моста "по фазе" ее нужно уточнить.

Примечание.

Если в процессе балансировки минимум показаний индикатора получился в крайнем положении плавного регулятора "МНОЖИТЕЛЬ", то в случае: а) минимального положения (0) перевести ступенчатый переключатель "МНОЖИТЕЛЬ" на 1 ступень в сторону уменьшения;

б) максимального положения (11) перевести ступенчатый переключатель "МНОЖИТЕЛЬ" на 1 ступень в сторону увеличения после чего повторить балансировку "по модулю" плавным регулятором "МНОЖИТЕЛЬ".

3.3.2.12 Балансировка моста "по фазе" выполняется переключателем "Q<0,5; Q>0,5; tg d " и одноименным плавным регулятором. Для этого добиться плавным регулятором "Q<0,5; Q>0,5; tg d " минимального отклонения индикатора. В случае необходимости нужно увеличить чувствительность индикатора ручкой "ЧУВСТВИТ." (" ") так, чтобы стрелка индикатора занимала прложение около 2/3 шкалы.

3.3.2.13 Дальнейший процесс балансировки заключается в поочередном выполнении п.3.3.2.11 и п. 3.3.2.12 до тех пор, пока не будет достигнута максимальная чувствительность индикатора (крайнее правое положение ручки "ЧУВСТВИТ." (" "). Либо, если этого не удается получить, то изменение положения плавной ручки "МНОЖИТЕЛЬ" на 0,5 деления должно вызывать заметное изменение показания индикатора.

3.3.3 Измерения индуктивности и добротности.

3.3.3.1 Перед тем, как приступить к измерению индуктивности рекомендуем прочесть пункт п. 3.3.2.1.

3.3.3.2 Поставить переключатель "L, C, R~, R---" в положение "L" и переключатель "Q<0,5; Q>0,5; tg d " в положение "Q<0,5". Плавный регулятор "Q<0,5; Q>0,5; tg d " установить на отметку "10".

3.3.3.3 Переключатель "ПРЕДЕЛЫ" поставьте в крайнее левое положение.

3.3.3.4 Ручками "МНОЖИТЕЛЬ" установите значение 1,09.

3.3.3.5 Ручку "ЧУВСТВИТ." (" ") установите в крайнее положение по часовой стрелке.

3.3.3.6 Для выбора предела измерения индуктивности нажать кнопку "ВЫБОР ПРЕДЕЛА". Если стрелка индикатора осталась в правой части шкалы, то переключатель "ПРЕДЕЛЫ" (" ") оставить в крайнем левом положении, в противном случае переключателем "ПРЕДЕЛЫ" (" ") добиться перехода стрелки индикатора через нулевую отметку из левой части шкалы индикатора в правую.

3.3.3.7 Отпустите кнопку "ВЫБОР".

3.3.3.8 Ручкой "ЧУВСТВИТ." (" ") установите показание индикатора примерно 2/3 шкалы.

3.3.3.9 Выполните балансировку моста "по модулю" ручками "МНОЖИТЕЛЬ". Вначале необходимо добиться минимального показания индикатора вращением ступенчатого переключателя "МНОЖИТЕЛЬ". По мере балансировки моста поворотом ручки "ЧУВСТВИТ." (" ") по часовой стрелке устанавливайте стрелку индикатора около 2/3 шкалы.

3.3.3.10 Далее, добиваются минимального показания индикатора плавным регулятором "МНОЖИТЕЛЬ", не забывая поддерживать ручкой "ЧУВСТВИТ." (" ") показание индикатора около 2/3 шкалы. на этом балансировка моста "по модулю" не является оконченной и после балансировки моста "ПО ФАЗЕ" ее нужно уточнить.

Примечание. Если в поцессе балансировки минимум показаний индикатора получился в крайнем положении плавного регулятора "МНОЖИТЕЛЬ", то в случае:

а) минимального положения (0) перевести ступенчатый переключатель "МНОЖИТЕЛЬ" на 1 ступень в сторону уменьшения;

б) максимального положения (11) перевести ступенчатый переключатель "МНОЖИТЕЛЬ" на 1 ступень в сторону увеличения, после чего повторить балансировку "по модулю" плавным регулятором "МНОЖИТЕЛЬ".

3.3.3.11 Балансировка моста "ПО ФАЗЕ" выполняется переключателем "Q<0,5; Q>0,5; tg d " и одноименным плавным регулятором. Для этого, добиться плавным регулятором "Q<0,5; Q>0,5; tg d " минимального отклонения индикатора. В случае необходимости нужно увеличить чувствительность индикатора ручной "ЧУВСТВИТ." (" ") так, чтобы стрелка индикатора занимала положение около 2/3 шкалы.

Примечание. Если в процессе балансировки минимум показаний индикатора получился в крайнем положении плавного регулятора "Q<0,5; Q>0,5; tg d ", то в случае:

а) минимального положения (Q<0,5) перевести ступенчатый переключатель в положение "Q<0,5";

б) максимального положения (Q>36) перевести ступенчатый переключатель в положение " tg d " после чего повторить балансировку "ПО ФАЗЕ" плавным регулятором.

3.3.3.12 Дальнейший процесс балансировки заключается в поочередном выполнении п. 3.3.3.10. и п. 3.3.3.11 до тех пор, пока не будет достигнута максимальная чувствительность индикатора (крайнее правыое положение ручки "ЧУВСТВИТ." (" "), либо, если этого не удается получить, то изменение положения плавной ручки "МНОЖИТЕЛЬ" на 0,5 деления должно вызывать заметное изменение показания индикатора.

Измеритель добротности Е4 - 5А.

1.Назначение.

Прибор предназначен для измерений добротности катушек индуктивности, а также их собственной емкости и собственной частоты.

В лабораторной практике прибор может быть использован для измерения емкости и добротности конденсатора, сопротивлений резисторов и параметров сложных двухполюсников.

2.Основные метрологические характеристики.

2.1. Диапазон рабочих частот, МГц….15-20.

2.2. Диапазон изменения емкости контура, пФ….10-100.

2.3 Диапазон измерения добротности катушек индуктивности ….5-1200 (на двух шкалах 0-100 и 0-400 с множителями 1,5; 2 и 3).

2.4 Предел допускаемой основной относительной погрешности измерения добротности катушек индуктивности, %…….+10% на частотах 15-100 МГц (на частот, больших 100 МГц, не нормируется).

2.5. Относительная погрешность индикации частоты, %….+2%.

2.6. Погрешность индикации емкости, пФ….+1.

2.7. Питание прибора осуществляется от сети Гц напряжением 220 В.

3. Краткая инструкция по эксплуатации.

3.1 Назначение органов управления (основных).

Обозначение | Назначение

1. Тумблер "Сеть"
2. Переключатель "ДИАПАЗОНЫ"

3. Ручка "ЧАСТОТА МНZ"
4. Ручка "ЕМКОСТЬ"

5. Ручка "НУЛЬ Q"
6. Ручка "УСТАНОВКА К"
7. Переключатель "ШКАЛЫ Q"
8. Зажимы "LX"

9. Зажимы "СХ"
10. Ручка "НУЛЬ D Q"

Включение прибора (подача питающего напряжения)

Выбор частотного диапазона измерения

Установка частоты измерения

Установка величины емкости измерительного конденсатора (настройка резонанса)

Установка нуля индикатора добротности (Q)

Установка уровня сигнала подаваемого на вход

Установка верхнего предела измеряемой добротности (Q)

Подключение измеряемой или образцовой индуктивности, включение двухполюсника, содержащего индуктивность

Подключение измеряемого двухполюсника

Установка нуля при измерении отклонения Q от максимального значения

3.2. Подготовка к работе.

3.2.1 Общие положения.

3.2.1.1 Прибор позволяет осуществлять измерения в двух режимах: режиме измерения Q и режиме измерения D Q.

3.2.1.2. В лабораторной работе прибор используется в режиме измерения Q. Режим измерения D Q используется, если необходимо осуществлять измерения отличия добротности элементов от добротности элемента, принятого за образцовый.

3.2.1.3. В режиме измерения Q используются следующие органы управления и зажимы: "ДИАПАЗОНЫ", "ЧАСТОТА", "ШКАЛЫ Q", "УСТАНОВКА К", "НУЛЬ Q", "ЕМКОСТЬ ", "LX" и "СХ" (верхняя крышка прибора).

3.2.2. Подготовка к работе.

3.2.2.1 Убедиться в наличии защитного заземления корпуса прибора.

3.2.2.2 Установить переключатель "ШКАЛЫ Q" в положение "Q=100".

3.2.2.3 Установить переключателем "ДИАПАЗОНЫ" и ручкой "ЧАСТОТА" необходимую рабочую частоту.

3.2.2.4 Включить прибор в сеть и дать прогреться в течение 10 минут.

3.2.2.5 Не подключая измеряемый объект (или образцовую индуктивность), ручкой "УСТАНОВКА К" установить стрелку прибора, контролирующего напряжение на входе на отметку "I". Ручкой "Нуль Q" установить стрелку измерителя на отметку "0".

3.3 Проведение измерений.

3.3.1Подключить измеряемый объект к клеммам прибора. Настроить измерительный контур в резонанс, добиваясь максимального показания прибора "Q" (при зашкаливании указателя переключите диапазоны переключателем "шкала Q").

Примечания. 1. Настройка измерителя в резонанс может быть осуществлена (в зависимости от поставленной задачи и параметров измерительного объекта) изменением емкости измерительного конденсатора или регулировкой частоты внутренннего генератора.

2. После настройки измерительного контура в резонанс, необходимо ручкой "УСТАНОВКА УРОВНЯ К" на отметку "1,5", "2" или "3". В этом случае результат измерения добротности находят путем умножения показаний прибора "Q" на установленное значение коэффициента К.

3.3.2.Дальнейшая работа прибора осуществляется в соответствие с методическими указаниями к лабораторной работе.

Измеритель добротности Е9-4

1. Назначение.

Прибор предназначен в основном для измерения добротности катушек индуктивности.

В лабораторной практике прибор широко применяется для измерения индуктивности катушек, емкости и добротности конденсаторов, определения качества диэлектриков и т.д.

2. Основные метрологические характеристики.

2.1Диапазон рабочих частот, МГц…..0,050-35.

2.2Диапазон измерения добротности ……5-600.

2.3Пределы измерения емкости измерительного конденсатора, пФ……25-450.

2.4Шкала кониусного конденсатора, пФ……3.

2.5Цена деления шкалы кониусного конденсатора, пФ…..0,1.

2.6 Пределы измерения индуктивности методом непосредственного отсчета, мГн….10-4 - 100.

2.7 Относительная погрешность установки частоты, %….+1.

2.8 Относительная погрешность отсчета емкости измерительного конденсатора, %…….+2.

2.9 Абсолютная погрешность измерения добротности не превышает:

+

(0,05Q + 0,6 единиц) - на шкале 60;

+

(0,04Q + 2 единицы) - на шкале 200;

+

(0,04Q + 6 единиц) - на шкале 600.

Здесь Q - показание Q - метра (измеренное значение).

2.10 Питание прибора осуществляется от сети 50 Гц напряжением 220 В.

3. Краткая инструкция по эксплуатации.

3.1 Назначение органов управления.

Обозначение | Назначение

1.Тумблер "СЕТЬ"

2. Переключатель "ИЗМЕРЕНИЕ - УСТ. НУЛЯ - КАЛИБРОВКА" ("РОД РАБОТЫ")

- Ручка "УСТ. НУЛЯ "

- Ручка "УСТ. НУЛЯ Q"

- Ручка "УСТ. УРОВНЯ"

- Переключатель "ДИАПАЗОНЫ"

- Ручка "ЧАСТОТА"

- Переключатель "ДИАПАЗОНЫ Q"

- Ручка "ЕМКОСТЬ"

- Зажимы "Lx"

- Зажимы "Сх"

Включение прибора (подача питающего напряжения)

Выбор режима работы прибора (калибровка, установка нуля, измерение)

Установка нуля индикатора уровня входного сигнала

Установка нуля индикатора добротности

Установка уровня сигнала, подаваемого на вход

Выбор частотного диапазона измерения

Установка частоты измерения

Установка верхнего предела измеряемой добротности

Установка значения емкости измерительного конденсатора

Подключение измеряемой или образцовой индуктивности, включение двухполюсника, содержащего индуктивность.

Подключение измеряемого двухполюсника.

3.2 Подготовка к работе.

3.2.1 Общие положения.

3.2.1.1. Перед началом работы внимательно изучите органы управления расположенные на передней панели прибора и его верхней крышке.

3.2.1.2. Измерение параметров двухполюсников производится путем подключения измеряемого двухполюсника к зажимам "СХ" и (или) "Lx" (на верхней крышке прибора).

3.2.1.3. Для измерения необходимо создание измерительного контура путем включения или измеряемой или образцовой катушки индуктивности (либо той и другой) в измеряемый контур.

3.2.1.4. Настройка контура в резонанс осуществляется либо изменением измерительной (образцовой емкости), либо изменением частоты.

3.3 Подготовка к работе.

3.3.1Убедитесь в наличии защитного заземления корпуса прибора.

3.3.2 Установить переключатель "РОД РАБОТЫ" в положение "ИЗМЕРЕНИЕ", ручку "УСТАНОВКА УРОВНЯ" - в крайнее левое положение.

3.3.3 Включить прибор в сеть и дать прогреться в течение 15 минут.

3.3.4 Переключатель "ДИАПАЗОНЫ Q" установить в положение 60. Переключатель "РОД РАБОТЫ" в положение "УСТ. НУЛЯ". Ручками "УСТ. НУЛЯ Q" и "УСТ. НУЛЯ" установить нули ламповых вольтметров. Если этими ручками нули не удается установить то подрегулировать "УСТ. НУЛЯ" и "УСТ. НУЛЯ Q" (грубо) потенциометрами, шлицы которых выведены на заднюю стенку.

3.3.5 Переключатель "РОД РАБОТЫ" перевести в положение

"КАЛИБРОВКА". Ручкой "УСТ. УРОВНЯ" установить стрелку вольтметра "УРОВЕНЬ" на калибровочную отметку, а шлицевым регулятором "60" установить стрелку вольтметра для измерения Q на конечную отметку шкалы.

Перевести переключатель "ДИПАПЗОНЫ Q" в положение "200" и выполнить калибровку аналогичным образом шлицевым регулятором "200". Аналогично выполнить регулировку на поддиапазоне "600".

3.3.6 Переключатель "РОД РАБОТЫ" поставить в положение

"ИЗМЕРЕНИЕ". Прибор готов к измерению.

3.4 Проведение измерений.

3.4.1Подключить измеряемый объект к клеммам прибора.

Настроить измерительный контур в резонанс, добиваясь максимального показания прибора "Q" (при зашкаливании указателя переключателем "ДИАПАЗОНЫ Q").

Примечание 1. Настройка измерителя в резонанс может осуществляться (в зависимости от поставленной задачи и параметров измерительного объекта) изменением емкости измерительного конденсатора или регулировкой частоты внутреннего генератора.

3.4.2 Дальнейшая работа прибора осуществляется в соответствии с методическими указаниями к лабораторной работе.

Подгруппа С. Приборы для наблюдения, измерения и исследования формы сигнала и спектра.

Анализатор спектра СК4-56.

1. Назначение.

Анализатор спектра СК4-56 предназначен для измерения параметров

спектра стационарных электрических сигналов.

2. Основные метрологические характеристики.

Диапазон частот ….(0,01 - 60) кГц до 300 МГц (с внешним гетеродином).

Полоса обзора …..(0-50) кГц (дискретно с шагом 1,2,5)

Полоса пропускания на уровне -3 дБ, Гц…3,10,30,100,300.

Пределы допускаемой основной приведенной погрешности измерения уровней ….5 дБ.

Входное сопротивление …..1000000 Ом.

3. Подготовка к проведению измерений.

ВНИМАНИЕ !

Во избежание повреждения ЭЛТ включить кнопки "ПАМЯТЬ" только при минимальной яркости луча (ручка в крайнем левом положении), а затем устанавливать оптимальную яркость.

В режиме "ПАМЯТЬ" работать со временем развертки не менее "0,1S/ДЕЛЕН.". При переходе из режима "ПАМЯТЬ ОТКЛ." в режимы "ПЕРИОДИЧ." или "ДЛИТ." Необходимо сначала нажать кнопку "ДЛИТ.", стереть запись кнопкой "Х", а затем переключиться в режим "ПЕРИОДИЧ.".

1. Установить органы управления и контроля в следующие положения:

- кнопка ПАМЯТЬ - ОТКЛ.;

- ручка РАЗВЕРТКА - РУЧН.;

- ручка РУЧНАЯ - среднее положение;

- ручка ОБЗОР кНz/ДЕЛЕН. - 5;

- ручка ПОЛОСА Нz - 30;

- тумблер ЛИНЕЙН./ЛОГ - ЛИНЕЙН.:

- тумблер КАЛИБР. АМПЛ. - выключен;

- ручка S/ДЕЛЕН. - 0,05;

- ручка ВИДЕОФИЛЬТР - ВЫКЛ.;

- ручка НОМИНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ - 80 mV (внешний диск в крайнем левом, внутренний переключатель - в крайнем правом положении).

Остальные органы управления могут находиться в произвольном

положении.

2. Включите тумблер СЕТЬ, установить оптимальную яркость ручкой , при

этом на индикаторе должна загореться сигнальная лампочка и индицироваться показания на частотомере блока ЯЧС-68.

3.Произвести калибровку линейной шкалы. Для этого установить тумблер "КАЛИБР. АМПЛ." В положение "80 mV 10 кГц", остальные ручки в соответствии с п.1. Вращая ручки "ЧАСТОТА кНz", настроиться по максимальному отклонению луча ЭЛТ (светящаяся точка) на частоте 10 кГц. Органом подстройки, выведенным под шлиц на ручке "УРОВЕНЬ" dBV" установить луч на линию 8 масштабной сетки ЭЛТ (уровень 80 мВ).

1. Выключите калибратор (тумблером "КАЛИБР, АМПЛ."), а на вход "0,01 - 60 кГц" подайте исследуемый сигнал. Установите ручку "РАЗВЕРТКА" в положение "АВТ.". Вращением ручек "ЧАСТОТА кНz", и "РУЧНАЯ", а также выбором соответствующих положений переключателей "S/ДЕЛЕН", "ОБЗОР кНz/ДЕЛЕН.", "ПОЛОСА Нz" и "НОМИНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ" получить на экране удобное для анализа изображение исследуемого сигнала.

Отсчет напряжения гармонических составляющих сигнала, с учетом установленного предела, производится по масштабной сетке ЭЛТ, используя оцифрованные значения шкалы.

Пример. Показание отсчетного устройства "НОМИНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ" - 80 mV.

При этом оцифрованным значениям 8,7,6 и т.д. шкалы "ЛИНЕЙН." Соответствуют напряжения сигнала 80 мВ, 70 мВ, 60 мВ и т.д.

Измеритель нелинейных искажений С6-5

Основные метрологические характеристики.

1. Диапазон частот первой гармоники исследуемых сигналов …..от 20 Гц до 200 КГц.

2. Абсолютное значение основной погрешности прибора при измерении коэффициента гармоник не превышает значений, определяемых по формуле.

Кг = 0,1 К+0,1%

Где К - значение (в процентах) верхнего предела шкалы, по которой производится отсчет.

3. Диапазон входных напряжений в режиме измерения коэффициента гармоник….. от 0,1 до 100 В;

4. Вольтметр прибора обеспечивает измерение среднеквадратического значения напряжения на шкалах с верхними пределами: 0,3; 1; 3; 10; 30; 100 мВ; 1; 10; 30; 100 В в диапазоне частот от 20 Гц до 1 МГц.

5. Основная погрешность вольтметра в диапазоне частот от 20 Гц до 100 КГц при синусоидальном входном сигнале не превышает + 4% и в диапазоне частот свыше 100 КГц до 1 МГц не превышает + 10% от верхнего предела шкалы.

Подготовка к проведению измерений

Органы управления прибором С6-5 установить в следующие положения:

- переключатель рода работы в положение "КАЛИБР";

- переключатель пределов в положение "100" шкалы Кг 100%;

- переключатель "КАЛИБР" - в крайнее левое положение;

- кнопка "ФИЛЬТ" 1 КГц - не нажата;

- кнопку "ШКАЛА ЧАСТОТ", переключатель "ДИАПАЗОНЫ" и ручку "ЧАСТОТА Нz" установить в положение, соответствующее основной частоте (то есть, первой гармонике) исследуемого сигнала. (При ненажатой кнопке "ШКАЛА ЧАСТОТ" диапазон частот определяется по черной шкале (20-60 Гц), а при нажатой кнопке - по красной шкале (60-200 Гц) с учетом нажатой кнопки "ДИАПАЗОНЫ").

Подать на "ВХОД" исследуемый сигнал. Переключателем "КАЛИБР" и ручкой плавного изменения установить стрелку вольтметра на отметку "10" верхней шкалы. (Это будет соответствовать Кг = 100%).

Проведение измерений .

Не отключая исследуемого сигнала, переключатель рода работ установить в положение "Кг".

Манипулируя поочередно ручками "ЧАСТОТА Нz" и "БАЛАНС", добиться минимального отклонения стрелки прибора, увеличивая при этом чувствительность прибора переключением пределов измерения Кг.

Полученное минимальное показание прибора соответствует коэффициенту гармоник исследуемого сигнала.

Лабораторный макет № 2.

Назначение. Функциональный генератор и переключатель выходного сопротивления внешнего генератора.

К выходу генератора

п4 (п5) | Сопротивление

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

- МОм

2,7 МОм

1,5 МОм

910 кОм

820 кОм

560 кОм

470 кОм

120 кОм

13 кОм

0 Ом (К. з.)

Примечание: Переключателем п4 изменяется сопротивление между разъемом

"И" (см. табл.) для исследования влияния

выходного сопротивления генератора на погрешность измерения напряжения.

Назначение органов управления:

П1 - изменяет форму сигнала;

П2 - изменяет напряжение сигнала;

П3 - изменяет частоту сигнала;

П4 (П5) - изменяет сопротивление между разъемами и для исследования влияния выходного сопротивления генератора на погрешность измерения напряжения.

Лабораторный макет к работе № 3

Наименование: пассивный нагруженный несимметричный четырехполюсник

П1 П2 П3 П4 П5

Положение переключателя П4 | Значение R'гОм | Положение переключателя П5 | Значение Rн Ом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

82

164

246

328

410

492

574

656

738

¥

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

82

164

246

328

410

492

574

656

738

¥

Предел допускаемой относительной погрешности значений сопротивлений Rг' и Rн равен 5%.

Лабораторный макет к работе № 4.

Назначение: фазорасщепитель.

Лабораторный макет к работе №6

Наименование: RC - фильтр НЧ

Схема макета

Лабораторный макет к работе № 7

Наименование: двухполюсники

Значение параметров изменяют соответствующим показателям

Лабораторный макет к работе № 13

Наименование: функциональный генератор

Примечание: переключателем "П1" устанавливают форму сигнала, переключателем "П4" - степень искажения гармонического сигнала, установленного переключателем "П1", переключателем "П2" изменяют напряжение сигнала

Методические указания по применению измерительных приборов и макетов в лабораторном практикуме курса метрология, стандартизация и управление качеством

Составили:

Анатолий Борисович Гоникман

Николай Ильич Горлов

Игорь Николаевич Запасный

Владимир Иванович Сметанин

Юрий Анатольевич Пальчун

Редакторы:

Игорь Николаевич Запасный

Владимир Иванович Сметанин

назад | оглавление | вперёд