Определить, в какой системе выполнена, и к какой группе относится посадка, в соединении вал-отверстие с указанными номинальными размерами D. Построить схему полей допусков, вычислить и показать на схеме предельные размеры сопрягаемых деталей, наибольшие и наименьшие зазоры (натяги) в соединении. Привести обозначения посадки размеров сопрягаемых деталей тремя способами, используемыми при указании размеров на чертежах (ГОСТ 25346-89, ГОСТ 25347-82, ГОСТ 2.307-2011).

D-10Н10,10b9