Введение

# Системы сигнализации и синхронизации на цифровых сетях.

## Введение

[Содержание] [Введение] [Часть 1] [Часть 2] [Тест]

При создании телефонной сети общего пользования (ТФОП) требуется согласовать системы передачи функциональных сигналов всех сетей (местной, внутризоновой, междугородной и международной) и, прежде всего состав и назначение этих сигналов. Эти сигналы образуют сигнальные коды.

Сигнальные коды строятся на основе различных способов кодирования (частотный, числовой временной способ кодирования сигналов). Так как телефонная сеть использует различные системы коммутации, то для их взаимодействия используются различные системы сигнализации.

В электромеханических АТС для связи между станциями по соединительным линиям используются системы сигнализации некоторых функциональные сигналы взаимодействия передаются по тем же самым линиям или каналам, по которым передаются речевые сигналы. Такие системы называются децентрализованными.

В АТС с общим управлением возможно использование централизованных систем сигнализации. В этом случае для передачи сигналов организуется специальный общий канал сигнализации ОКС, по которому передаются все сигналы, необходимые для установления соединения.

Наиболее выгодно использовать системы сигнализации по ОКС, так как она имеет целый ряд преимуществ:

- высокую скорость передачи сигналов, что обеспечивает малое время установления соединения;
- практически неограниченный состав сигналов вследствие большого резерва кодов;
- упрощенные линейные комплекты;
- возможность двухстороннего использования каналов ТЧ;
- отсутствие непосредственного взаимного влияния передаваемых сигналов на разговорные сигналы и наоборот.

В настоящее время на сетях общего пользования используются как децентрализованные системы сигнализации, к которым относятся:

- одночастотная;
- двухчастотная;
- система сигнализации по двум выделенным каналам ИКМ- трактов;
- код 2 из 6 для передачи сигналов управления.

Так и централизованные системы сигнализации: ОКС 7.

Во второй части данного учебника рассматриваются вопросы синхронизации на цифровых сетях.

Широкое внедрение в сетях связи цифровых систем передачи и коммутации привело к значительным изменениям в концепциях построения телекоммуникаций. Поэтому и возник ряд вопросов, связанных с проблемами сопряжения различных сетей и внутри этих сетей проблемы взаимодействия систем коммутации и передачи. При этом все более заметной становится роль тактовой синхронизации (ТСС). Через сеть ТСС обеспечивается поддержка определенных тактовых частот цифровых сигналов, предназначенных для передачи и коммутации в строго определенных временных последовательностях и синхронно.

Синхронизм между передающим и приемным оборудованием определяет попадание переданных сигналов на свои временные позиции в приемнике. Даже кратковременное отсутствие синхронизма между передатчиком и приемником может приводить к увеличению числа ошибок цифровой передачи и коммутации, что однозначно снизит качество услуг электросвязи.

[Содержание] [Введение] [Часть 1] [Часть 2] [Тест]