Первичная сеть ЕСЭ РФ представляет собой совокупность сетевых узлов, сетевых станций и линий передачи, образующих сеть типовых каналов.

Исходя из особенностей организации эксплуатационного процесса, а также из сложившейся структуры административно-технического управления первичная сеть по территориальному принципу разделяется на местные, внутризоновые и магистральную сети.

Местные первичные сети строятся на территории либо города, либо сельского района.

Внутризоновая первичная сеть строится на территории одной зоны семизначной нумерации и совпадает с административными границами области, края или республики. Она обеспечивает соединение между собой местных первичных сетей зоны.

Магистральная первичная сеть строится на территории всей страны и соединяет между собой все внутризоновые первичные сети.

Основные структуры первичной сети связи:

Полносвязная сеть:

- "каждая с каждой".

Данная структура обладает потенциально максимальной структурной надежностью.

Древовидная сеть:

- узловая сеть;

- звездообразная;

- линейная сеть.

Эта структура сети обладает потенциально минимальной структурной надежностью.

Петлевая - шлейфовая, кольцевая сеть.

Такие сети обеспечивают высокую надежность.

Сетка - сетевидная сеть.

Сетевидные сети обладают структурной надежностью потенциально большей, чем древовидные и меньшей, чем полносвязная сеть.

НАЗАД