Сигнальный код передачи линейных сигналов по СЛМ при сигнализации по двум выделенным сигнальным каналам
Линейные сигналы | Направление передачи
--- | ---
прямое | обратное
1СК 2СК | 1СК 2СК
1. Контроль исходного состояния (освобождение) | 1 1 | 0 1
2. Занятие 1 этап 2 этап (подтверждение) | 1 0 1 0 | 0 1 1 1
3. Номер вызываемого абонента | 1/0/1 0 | 1 1
4. Абонент свободен или отбой вызванного абонента | 1 0 | 1 0
5. Посылка вызова | 1/0/1 0 | 1 0
6. Ответ | 1(0) 0 | 1 1
7. Занятось абонентской линии или соединительных путей | 1 0 | 0 0
8. Разъединение на любом этапе | 1 1 | Х Х
9. Блокировка | 1 1 | 1 1

Х – любое состояние