### MCF

Управляемые объекты обеспечивают обработку события и хранение, а также единообразное представление этой информации. Агент преобразует указанную информацию в сообщения менеджеру и реагирует на сообщения менеджеров, выполняющих соответствующие операции по управлению. Для взаимодействия в системе «менеджер – агент» предусмотрен блок MCF с интерфейсами встроенной (линии P, N) передачи, взаимодействия с местным терминалом управления (F) и взаимодействия с сетью управления(Qx).
Функции MCF оснащены стандартными протокольными блоками передачи данных по семиуровневой модели ISO/OSI или по модели TCP/IP SNMP.
Назад