Сигнальный код передачи сигналов по каналам междугородной телефонной сети (МТС) одностороннего использования при сигнализации 2ВСК
Линейные сигналы | Направление передачи | Примечание
--- | --- | ---
прямое | обратное
1СК 2СК | 1СК 2СК
1. Контроль исходного состояния | 1 1 | 0 1 |
2. Занятие | 1 0 | 0 1 |
3. Подтверждение занятия | 1 0 | 1 1 |
4. Сигналы управления МЧК (импульсный пакет) | 1 0 | 1 1 | пакет (Ka, (Es), Nb,Ki) код (2 из 6)
5. Вызываемый абонент свободен | 1 0 | 1 0 |
6. Вызываемый абонент занят | 1 0 | 0 0 |
7. Вызов | 1/0/1 0 | 1 0 |
8. Ответ | 1(0) 0 | 1 1 |
9. Отбой вызываемого абонента | 1(0) 0 | 1 0 |
10. Разъединение на любом этапе | 1 1 | Х Х |
11. Освобождение | 1 1 | 0 1 |
12. Блокировка | 1 1 | 1 1 |

Х – любое состояние