Системы и службы электросвязи

На базе вторичных сетей ССОП организуются системы электросвязи. Как уже указывалось, в настоящее время функционируют следующие системы электросвязи: телефонная связь (СТфС), телеграфная связь (СТгС), факсимильной связи (СФС), передачи газет (СПГ) и т. д. Развивается система мультисервисной связи. Для реализации различных услуг электросвязи на базе конкретных систем электросвязи создаются различные службы электросвязи.

Служба электросвязи

представляет собой организационно-техническую структуру на базе сети связи (или совокупности сетей связи), обеспечивающую обслуживание связью пользователей с целью удовлетворение их потребностей в определенном наборе услуг электросвязи.

Классификация служб электросвязи.

Службы электросвязи классифицируются по следующим признакам:

· по виду передаваемых сообщений;

· наличию оконечных устройств пользователей;

· доступности для пользователей;

· характеру обмена сообщений;

· методу обслуживания пользователей;

· используемой среде передачи;

· возможностей обслуживать подвижных абонентов.

● По виду передаваемых сообщений службы электросвязи классифицируются в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

Классификация служб электросвязи по виду передаваемых сообщений

Службы электросвязи | Используемые сети связи
Телефонная, в том числе подвижной связи и справочные | ТфОП, в том числе: подвижной связи, “Искра”, ЦСС ОП, ЦСИС, ТфОгП
Телеграфная, в том числе передачи телеграмм общего пользования, телекс, АТ, АТ/телекс | ТгОП, телекс, АТ, АТ/телекс, СДОП-КП
Передачи данных, в том числе подвижной связи: ПД-КК, ПД-КП, ПД-РК; по сетям ТфОП, ТфОгП, “Искра”; по арендованным каналам; по сетям АТ/телекса; по ЦСС ОП, ЦСИС | СД КП, ТфОП, ЦСС ОП, ЦСИС, ТфОгП, некоммутируемых каналов, СД-КК, СД-РК, АТ/телекс, “Искра”
Телематические, в том числе подвижной связи: телефакс-3, телефакс-4, “смешанный режим”; факсимильная с промежуточным накоплением (“Комфакс”); бюрофакс; телетекст, видеотекст; обработки сообщений, справочная | СД КП, ТфОП, ЦСС ОП, ЦСИС, ТфОгП Дополнительные сетевые средства, включенные в вышеперечисленные сети: центры факсимильной связи, видеотекстные центры, узлы обработки сообщений, конверторы “телекс/телетекст”, конверторы “телекс/факс”, центры телематических служб
Передачи газет | Передачи газет (некоммутируемая)
Вещательные: проводного ЗВ, распределения программ ЗВ и ТВ, КТВ | Проводного ЗВ (некоммутируемая), ЦСИС, распределения программ ЗВ (некоммутируемая), ЦСИС; распределения программ ТВ (некоммутируемая), ЦСИС; КТВ (некоммутируемые), ЦСИС
Персонального радиовызова | Радиосети персонального радиовызова
Мультимедиа (мультимедийные службы), в том числе подвижной связи: видеотелефона, телеконференций, аудиовизуальные | ТфОгП, СД-КП, СД-РК, ЦСИС, некоммутируемых каналов

Функционирование служб поддерживается соответствующими вторичными сетями связи. Как видно из таблицы 2, однозначное соответствие между видом передаваемых сообщений и сетью связи, существовало ранее, в настоящее время уже отсутствует. В частности на базе одной и той же вторичной сети могут быть организованы различные службы. Например, сеть ТфОП (телефонная сеть общего пользования) созданная первоначально только для телефонной связи, в настоящее время используется для передачи данных и ряда телематических служб. Кроме этого, одна и та же служба может использовать более одной сети. Например, работа службы ПД-КП обеспечивается ПД-КП и ТФОП, (в качестве сети доступа). Другой пример – служба телефакс-3, в которой часть оконечных устройств включена в сеть ТФОП, а другая часть в сеть ПД-КП. Сети связи, обеспечивающие возможность предоставления услуг более чем одной службы электросвязи, называются в рекомендациях МСЭ сетями с интеграцией служб.

Логическим завершением описанной тенденции явились разработки и создание цифровой сети с интеграцией служб. Вершиной которых является мультисервисная сеть.

● По наличию оконечных устройств пользователей различают два вида служб электросвязи: служба переноса и телеслужба (служба представления связи). Под службой переноса понимается служба электросвязи, обеспечивающая только возможность передачи сигналов между стыками сети с абонентскими оконечными устройствами. Примером службы переноса является служба ПД, для которых устройствами обычно являются ЭВМ.

Под телеслужбой понимается служба электросвязи, обеспечивающая реализацию, (включая функции оконечных устройств) всех возможностей определенного вида связи между пользователями. Телеслужба организуется на базе служб переноса и оконечных услуг. Примером телеслужб являются службы телефонной связи, телефакса, передачи телеграмм, мультимедиа.

● По доступности для пользователей службы электросвязи делятся на службы общего пользования и службы ограниченного (частного) пользования. Служба общего пользования – это служба электросвязи, открытая для пользования всем физическим и юридическим лицам. Служба ограниченного пользования представляет услуги ограниченному контингенту физических и юридических лиц.

● По характеру обмена сообщениями службы делятся на двухсторонние диалоговые, двухсторонние недиалоговые и односторонние.

К двухсторонним диалоговым службам относятся: телефонная связь, АТ, телекс, передача данных, т. е. ДДС ориентированы на взаимодействие корреспондирующих пользователей в масштабе времени.

К двусторонним недиалоговым относятся службы передачи телеграмм, бюрофакс, электронная почта и т. д.

Односторонние службы

обеспечивают одностороннюю передачу информации. К ним относятся: пейджинговая связь, передача газет, службы распределения ЗВ и ТВ.

● По методу обслуживания пользователей службы электросвязи подразделяются на абонентские и клиентские.

Абонентские службы предоставляют услуги пользователям в помещении абонентов с помощью оконечных устройств, находящихся у пользователей (квартирные и учрежденческие ТЛ, учрежденческие телексные факсимильные аппараты, стык “терминал – сеть” стыки арендованных каналов, стыки сетей данных).

Клиентские службы

предоставляют услуги в пунктах коллективного пользования (прием телеграмм, телефонные переговоры, таксофоны, службы бюрофакса).

Службы электросвязи общего пользования определяются и стандартизируются в международном масштабе МСЭ совместно с национальными Администрациями связи.

● По используемой среде передачи службы электросвязи можно разделить на службы по проводным каналам и по радиоканалам.

● По возможности обслуживания подвижных абонентов службы электросвязи делятся на службы фиксированной (стационарной) и подвижной связей. Пример, службы подвижной связи радиовызовов, телефонная и ПС на базе сотовых сетей подвижной связи.

НАЗАД