### HOA

Модуль функций сборки структур высокого порядка HOA состоит из двух функциональных блоков:
- HPT-n, Higher Order Path Termination – окончания тракта высшего порядка;
- HPA-m/n, Higher Order Path Adaptation – адаптация тракта высшего порядка.
- HPT действует как источник и приемник заголовка тракта высшего порядка POH VC3/VC4. Тракт высшего порядка представляет собой объект технического обслуживания между двумя окончаниями.
В HPA происходит формирование структур C3/C4 из структур TU-12 через ступени TUG-2, TUG-3. Функции HPA определяют обработку указателя транспортного блока TU-12. Они подразделяются на генерирование указателя, интерпретацию указателя, подстройку частоты. С помощью интерпретатора указателя могут быть обнаружены два состояния повреждения: потеря указателя (LOP) и аварийное состояние тракта TU (AIS). Через линии S6, S7 функции HPA контролируются SEMF.
Назад