Метрология, стандартизация и сертификация

Тема 1. Основные понятия и определения | назад | оглавление | вперёд |

Основные понятия и определения
Метрология – наука об измерениях, об обеспечении их единства, о способах достижения требуемой точности, а также методах и средствах достижения указанных целей.
Измерение – познавательный процесс, заключающийся в сравнении путем физического эксперимента данной величины с известной величиной, принятой за единицу сравнения.
Стандартизация – деятельность, заключающаяся в нахождении решений для повторяющихся задач в сфере науки, техники и экономики, направленная на достижение оптимальной степени упорядочения в определенной области.
Качество продукции – совокупность свойств, отражение новизны, экономичности, эстетичности, надежности, долговечности и другие свойства продукции.
Продукция – результат трудовой деятельности, предназначенный для удовлетворения общественных и личных потребностей, включающих научно-технические разработки, продукцию научно-технического назначения, ТНП и другое.
Управление качеством:

рис. 1 Схема следящего управления качеством
1 - объект управления (продукция); 2 - измерение состояния и свойств объекта; 3 - сравнение; 4 - базовая модель состояний и свойств (эталон); 5 - управляющее воздействие; 6 - органы управление; 7 - выработка управляющих решений (выявление причин понижения качества и принятие решения о его повышении).
Сущность управление – заключается в выработке управляющих решений [7] и последующей реализации, предусмотренной этими решениями управляющих воздействий на определенные объекты управления.
Единицы измерения

Основные (устанавливаются произвольно) м, кг, с, А, (а также: моль, кельвин, радиан и стерадиан) | Производные (выражаются через основные) га, м/с, Н, Дж

Логарифмические единицы измерения.
Относительный уровень:

p – относительный уровень мощности,
pU – относительный уровень напряжения,
pI - относительный уровень тока.
Величины P2, U2, I2 выбираются произвольно, их значения приняты за нулевой уровень. Ранее применялась логарифмическая единица – непер (Нп):

Абсолютный уровень:

где : P0=1мВт или P0=1мВА

Величина R0 носит название градуировочного сопротивления. Как видно из формул, значения I0 и U0 зависят от размера градуировочного сопротивления R0 и для некоторых стандартных значений приведены в таблице:
Абсолютные нулевые уровни:

R0, Ом | U0, В | I0, А
600 | 0.775 | 1.29
135 | 0.368 | 2.72
75 | 0.274 | 3.65

назад | оглавление | вперёд