КУРСОВОЙ ПРОЕКТ по тмм Вариант КП-10
                                                                                Задание №3
КИНЕМАТИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ КУЛАЧКОВЫХ
МЕХАНИЗМОВ (с плоским или роликовым толкателем)
Исходные данные:
1). Максимальный ход клапана	h=6 х 10-3м
2). Эксцентриситет	е =0
3). Угловая скорость вращения кулачка	ω= 50.0 с-1
4). Угол подъема клапана…………………………….φп =55°
5). Угол верхнего выстоя	……………………………..φвв = 0°
6). Угол опускания клапана…………………………..φоп=55°
7). Допустимый угол передачи движения...................φmin = 60°
8). Передаточное отношение	u = 1 : 2
9). Отношение амплитуд ускорений	А2 = A1u / (1-u)